물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2501-3호		입찰명		프로토 플로우 제작
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(마이크로파&

밀리미터파 연구실)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견  ※ 필요시

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	비고
1	프로토 플로우 (1대)	* 제조사 : * 모델명 :
	(1) 프로토 플로우 본체 * 최대 PCB 크기 : 230(W) X 305(D) X 32(H)mm 이상 * 최대 예열 온도 : 220℃ 이상 * 최대 용융 온도 : 300℃ 이상 * 최대 용융 시간 : 600 sec 이상 * 장시간 열처리 온도 및 시간 : 220℃ / 64Hr 이상 * 장비 조작 : 4 Keyboard & LCD * 최대 소비전력 : 3.2Kw 이하 * 동작 환경 : 온도 15 ~ 35℃ / 습도 30 ~ 80% 이하 * LCD Display : LED Lamp 기능 * 히팅 기술 방식 : Air Convection * 장비 크기 : 970 X 720 X 370mm 이하 * 장비 무게 : 20Kg ~ 50Kg 이하 (2) 플로우 컨트롤 Software * USB 포트를 통한 PC 통신 모니터링 및 제어 기능 * Standard Profile 제공으로 작업 능률 향상 * Lead Free용 프로파일을 구현 가능 * 구간별 온도를 소프트웨어 제어 기능 (3) 부대장비 및 부속품 * 전원 케이블 : 1ea * 매뉴얼 : 1ea * 플로우 컨트롤 소프트웨어 : 1ea * USB(AM-AM) 케이블 : 1ea	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 ‘공고규격과 동일’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시하고 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음