물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2503-1호		입찰명		3차원 변형 변위 측정 시스템 임차
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

※ 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	비고
1	3차원 변형 변위 측정 시스템	* 제조사 : * 모델명 :
	1. 이미지 취득 분석 모듈 가. CAD비교 분석용 분석 소프트웨어는 PTB와 NIST인증서를 제공하여야 함 나. 초점 조절시 최적의 값을 안내하도록 소프트웨어 지원할 것 다. 장비 셋업 및 교정 1) 소프트웨어에서 측정 면적에 따른 센서 구성 가이드 제공 2) 소프트웨어를 활용한 센서 조정 3) 소프트웨어 안내를 통한 교정 라. 측정 데이터 취득 및 프로젝트 관리 1) 두 카메라의 이미지를 동시에 표현하여 프로젝트의 생성 마. 현미경, 고속카메라, SEM 등 외부 이미지 불러오기 기능 1) 외부 이미지를 이용한 2D 분석 바. 이미지 프로세싱과 변형 분석 1) 자동 계산 시작 점을 인식 가능 하고, 자동으로 3차원 데이터 표현 2) 검은색/흰색의 측정 마커 3D 좌표 계산 3) 면 데이터를 생성하고 STL 표현 4) 변형 데이터, CAD데이터, geometric elements 좌표계 생성 5) 3차원 형상 데이터 생성 6) 3D 좌표계와 3D 변위의 계산 7) Surface strain tensor 를 통한 변형률 및 전단률 계산 (가) Major strain, minor strain (방향 포함) (나) 두께 변화 (다) Equivalent total strains (mises, tresca) (라) Epsilon X, Epsilon Y and Epsilon XY 전단 각도 8) 국부적 이동 및 회전의 계산 (6DoF) 9) 이미지 전체의 3D 변위 및 변형 분포의 색화 표현 사. 요소 생성 기능 1) CAD 데이터, polygon mesh와 컴포넌트 상에 기하학적 요소 생성 2) 면적 혹은 커브 상에 등거리 포인트 생성 3) Best fitting elements (최대내접 및 Gaussian, Chebyshev 방법 사용) 4) 다중 단면 기능 (axis parallel, 방사, 커브, 각도 등의 단면 기능) 5) 치수 측정 기능 (가) 거리, 각도, 가상 캘리퍼스 (나) 교차점, 프로젝션 (수직 혹은 사용자 임의), 평균치 6) 분석용 데이터 자동 불러오기 (ASCII, CSV, FTA, CATIA List, …) 아. 3차원 좌표 정렬 기능 1) CAD 혹은 reference point clouds를 이용한 자동 정렬 2) 3차원 점군을 이용한 수동 정렬 3) 다양한 정렬 기능 (가) 3-2-1 정렬 (나) Best fit method (다) RPS (라) 부 좌표계 생성 (마) 각 요소 등을 이용한 정렬 자. 프로젝트에서의 Rigid body motion 보정 1) 검사 기능 2) 표준 포맷의 CAD데이터 불러오기: IGES, VDA, STEP, JT Open, STL, PLY 3) 3D 상호 작용 없이 CAD와 자동 정렬 4) CAD와의 정렬 : 3-2-1, best-fit, RPS, 보조좌표계 등을 이용한 정렬 5) CAD data 와 기하학 요소의 공차 설정 6) CAD 데이터 대비, polygon mesh 혹은 point cloud의 편차비교 7) Color plot을 이용한 CAD와의 편차 비교 8) 측정과 CAD의 단면 비교 기능 9) polygon meshes에서 재료의 전체적인 두께 계산 기능 10) polygon meshes에서 표면상 국부적 결함 검출 기능 11) 부 좌표계를 이용한 치수 측정 12) GD&T : ISO GPS 혹은 ASME Y14.5 기반 차. 여러 데이터의 단계적(스테이지) 관리 1) 조정 가능한 기준 데이터 및 손쉬운 스테이지 관리 2) 임의 단계에서 사용된 평가 기능을 다른 단계에 자동 적용 및 복사 가능: 분석시간 최소화 3) 전체 스테이지의 정렬 및 각 스테이지별 정렬 4) 점군의 데이터의 지정 및 자동 인식 5) 3D 변위 벡터의 자동 계산 6) 3차원 점데이터 혹은 전체 면 측정의 통계적 관리 7) 스테이지 혹은 시간별 기준으로 한 특성(변위, 변형률 등)들의 도표 표기 8) 속도 및 가속도와 같은 시간을 이용한 값 계산 카. 보고서 생성 편집 기능 1) 일관적인 리포트 스타일 2) 단면 및 시간 연계 값들을 위한 온라인 테이블 및 도표 3) 여러 정렬 방법별 보고서 생성 4) 이미지 맵핑: 2D 데이터와 3D 데이터의 오버레이 5) 여러 스테이지의 평가보고서를 비디오 혹은 플립북으로 표시 6) CSV table, PNG, PDF 혹은 video file 로 저장하기 ※ 참조모델: ARAMIS (ZEISS)

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 ‘공고규격과 동일’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시하고 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음