입찰 규격서

(항대 25-7호(재공고) / 반도체 회로 설계용 서버 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 반도체 회로 설계에 필요한 tool(Cadence Virtuoso) 활용 목적

2. 구매품목 : 반도체 회로 설계용 서버 구매 (1식)

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	반도체 회로 설계용 서버	품목별 세부사항 참조	1식	전자관 1층 서버룸	총액입찰

3. 입찰참가자격 및 조건

o “정보통신공사업” 등록 사업자 또는 “소프트웨어사업자” 신고확인 사업자

o “중소기업” 또는 “소상공인” 확인을 받은 사업자

o 사업장 소재지를 서울특별시, 인천광역시 또는 경기도에 둔 사업자

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출이 가능한 자

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능한 자 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 대학 기 보유 시스템의 확장 사업임

- 대학 기 보유 장비, 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동하여야 함

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가)

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류로 입증할 수 있어야 함

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약시 입찰품목에 대한 원 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

o 계약 후 1개월 이내 납품

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 검수완료 후 2년간 무상 하자보수

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	반도체 회로 설계용 서버 구매	수량	1식
용도	o 반도체 회로 설계에 필요한 tool(Cadence Virtuoso) 활용 목적
일반사항 주요 성능 특징
세부 규격	o System : Rack Server - 4th/5th Gen Intel® Xeon® Scalable - 2U DP 12+2-Bay SATA/SAS LITE o Platform : R283-S94 (rev. AAC1) o Processor : 4th/5th Intel® Xeon® Scalable Processors; Dual Socket E (LGA-4677) o Memory : Slot Count: 32x DIMM slots 5th Gen Intel® Xeon®: Up to *5600 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) 4th Gen Intel® Xeon®: Up to 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) o Chipset : Intel® C741 o SATA : SATA3 (6Gbps) o Network Controllers : 2x 1Gb/s LAN ports (Intel® I350-AM2) o Management : Aspeed® AST2600 management controller GIGABYTE Management Console (AMI MegaRAC SP-X) web interface o PCI-Express : 4x FHHL PCIe Gen5 x16 slots 2x OCP 3.0 Gen5 x16 slots o Drive Bays : 12x 3.5"/2.5" SATA/SAS hot-swappable bays, 2x 2.5" SATA/SAS hot-swappable bays on rear side o Power Supply : 2x 1300W (1+1) Redundant power supplies, Platinum Level o Form Factor : 2U Rackmountable o Warranty : 2년 무상 o CPU : Intel® Xeon® Platinum 8458P Processor (82.5MB Cache, 2.70GHz, 350W) 44Core (2EA) o Memory : 64GB PC5-4800 ECC Registered DDR5-38400R (Total 1TB) (64GB*16EA) o SSD : 1.92TB 2.5" SATA Enterprise SSD (1EA)
설치 규격 및 기술 지원	o High Performance System 구축 (기술지원, 교육 포함) o Linux OS 설치 포함 o 기술지원 - 장애 대응시간 : 평일 근무시간 내 지원 (9:00am~18:00pm) - 장애처리 : 장애 시 4시간 내 대응 / 조치 필요 시 익일 방문 기술지원 - 일상지원 : 전화/e-mail/On line
비고	o OS, 케이블 등 서버 구축·운용에 필요한 부대장비 및 부속품 일체 포함 o 설치, 교육, 기술지원 포함 - 계약자 책임 아래 방문 AS 지원해야 함 o 무상보증기간 : 2년 o 성능 보증

III. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / NICS 연구실 ※ 담당 연구원 연락처는 총무팀(02-300-0035)으로 문의

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

o 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부해야 함

- 수요부서의 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 정품·완제품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항들은 함께 제공해야 함

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통하여 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동하여야 함

o 물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 납품 및 설치, 환경정리를 포함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

o 설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 설치일자와 검수일정은 사전에 대학과 협의

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 4시간 이내에 A/S에 착수하며 조치 필요시 24시간 이내에 방문하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함