물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-23호		입찰명		전자관 대형 교육공간 LED전광판 구매·설치
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

※ 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	전광판 고정용 프레임 구조물 설치	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 대강당 무대 전면 표면에 적합한 형상으로 설계 및 제작 - 현장 크기 : 약 6,850mm(가로) × 6,500mm(세로) o LED 전광판 모듈의 정비가 용이하도록 함 - 밀폐형 자체 방열 기능을 가지며, 현장에서 조립 가능한 알루미늄 성형 사출타입 프레임을 이용한 경량화로 시공	o o o
2	실내용 LED 전광판	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o LED 소자, 모듈은 KS 또는 JIS 규격품으로서 시중의 최상품을 사용하여 장기적인 신뢰성과 정상운용을 보장 - 모듈(혹은 픽셀)은 LED 자동 삽입기로 제작 o 장비규격 - 픽셀 피치 : 1.8mm - 표출면 크기: 6,080mm(W) x 4,800mm(H) (±10mm 이내) - 캐비닛 크기 : (W) 320~480mm x (H) 480mm (구조물 간격 조정) (D) 50mm 이내 (벽면 매립 깊이) - 휘도 : 600cd/m² 이상 - 방진/방염 : IP30 이상의 등급, BS476 CLASS 1 이상의 등급 - 시야각(수평/수직) : H: 160° / V: 140° 이상 - 케이블 연결 필요 없는 Hub연결 방식 - 전면유지보수 가능 제품 - 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서, KC인증서류 제출	o o o
3	전자교탁 활용 제어부 구성 및 설치	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o LED 전광판 제어 콘트롤러 및 소프트웨어 설치 - 전자교탁 내부에 LED 제어콘트롤러를 설치 및 연동하여 종합 시스템 활용 - 운용PC 외 다른 장비(노트북, 모바일기기)의 화면을 실시간으로 공유 o 대강당 내에 별도 설치되어 있는 보조 모니터(좌우 각 1대)와 행사시 대학에서 추가설치할 모니터(총 2~4대)도 전자교탁 통합제어컨트롤러에서 일괄 제어하여 LED전광판 화면을 동시 송출 또는 분할 송출 될 수 있도록 시스템 연계구성하여야 함 * 사용 편의성 확보를 위하여 전자교탁 통합제어컨트롤러를 이용해 보조·추가 모니터 화면 동시·분할 송출 제어할 수 있도록 구성 (단순히 LED전광판 컨트롤러에서 제어하는 방식 불가) * 현재 보조 모니터 및 추가 모니터는 별도 노트북을 연결하여 화면 송출하고 있는바 현재 방식으로도 사용할 수 있어야 함 - 입/출력 단자 10개 이상(SDI, HDMI, DVI, USB, LAN 등 다중 입출력 포트 구비, 단자별 최소 1개 이상 지원) - 화면 분할 구성 최소 3개 이상 ※ 운용 소프트웨어 - 소프트웨어 라이선스 포함 (영구 버전: 추가 구독료·유지보수비 없을 것) - 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서 제출	o o o ※ LED 전광판 제어 컨트롤러, 소프트웨어등 제조사, 모델명, 사양 등 기재 포함
4	전자교탁 공급 및 설치	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 신규 전자교탁 납품을 포함하며 무대부 하단 우측(상수)에 설치 및 마감 처리, 작동여부 확인 o 장비규격 - 상판 개폐방식 : 슬라이딩 레일 개폐방식 - 소재 : STEEL (안전성을 고려하여 ABS 또는 사출, 멜라민 등 제외) - 색상 : 아이보리 - AV 단자대 : 외부기기 연결을 위한 측면 단자대 (LAN, HDMI, 3.5 스테레오잭, 전원 콘센트 1구) - USB PORT : 휴대용 USB메모리 사용을 위해 전자교탁 상부에 USB 2 port 이상 필수 - 24인치 LED 모니터 : 해상도 1920 x 1080 (FHD) : 모니터 각도 조절 수동제어(0°~90°) (불량수리 조치가 힘든 전동각도 및 반자동 각도 제품 제외) - 통합형 컨트롤러 : 7인치 터치패널 : 컨트롤러의 출력해상도는 4K(UHD)를 지원해야 함 : HDMI 입력 4IN, 출력 4OUT 필수 / PC 전원 제어 포함 : 통신제어부 RS-232, 485 2EA 이상 - 통합형컨트롤러 자동관리 기능 시스템 (장비 전원 자동OFF 시스템) - 도어락 적용으로 분실 및 장비 훼손방지 - 안정성을 고려하여 슬라이드 내하중 100kg 이상 하중시험 테스트 통과한 제품이어야 함 (KCL 시험성적서 제출) - 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서 제출 - 전자교탁 내부 : 19인치랙 표준규격 - 전자교탁 내 PC * CPU i5-14세대, RAM 16GB, SSD 512GB 이상 * 제조사 삼성, LG, DELL, HP 중 완제품에 한함 (구성변경상품 불가) * 유선 외에 무선 네트워크도 사용 지원해야 함 - 전자교탁은 동등 이상의 규격, 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (개별물품 조립구성품 불가) - 전자교탁의 사양 외에도 색상, 재질, 디자인 등이 설치장소와 미관상 조화되지 않는 제품을 제안할 경우 납품을 거부할 수 있음 (사전 확인받을 것)	o o o ※ PC, 멀티미디어 콘트롤러, 모니터, 구즈넥 마이크, 순차전원공급기 등 부대품 제조사, 모델명, 사양 등 기재 포함
5	전기·통신 배관배선 설치	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 케이블 및 매립마감 처리로 외부로 노출되지 않도록 설치하며, 내구성이 강하여 장기적으로 안정성을 보장하여야 함 o 장비는 정품을 인증한 제품으로 납품하며, 기술 및 A/S 지원에 필요한 서류를 제출 o LED 전광판 운용에 필요한 전원공급을 위한 작업 포함 - 전력용량, 분전함 위치 등 전기공급 필요사항 사전 현장확인하여 반영 o 전기·통신케이블 & 영상신호케이블 : LS전선, 가온전선 이상 - 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서(동등 이상 증빙) 제출	o o o
6	LED전광판 예비품	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o LED전광판 예비품 - LED Module : 50개 이상 - Receive Card & Hub Board : 10개 이상 - Power Supply : 10 PCS 이상 - S.M.P.S (LED용) : 10개 이상 - Maintenance Tool : 1개 이상 - LED Driver IC : 300개 이상 - LED Lamp : 800 PCS 이상 ※ 예비품은 본품 납품과 동시에 대학으로 전량 납품하여 대학에서 보관함을 원칙으로 함	o o o
7	A/S 보증 및 기타사항	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o A/S 보증 기간 : 2년 - 구조물, 배관배선, PC 및 소프트웨어, 전자교탁 설치, 인테리어 자재·시공 등 구매·설치내역 일체 o 납품·설치 완료 직후 사용자 교육 실시 - 대강당 행사에 현장 기술지원 및 교육 가능해야 함 (행사일시: 2025년 8월 22일(금) 오전 예정) - 위 교육 및 현장 기술지원 외에 사용자 교육 추가 2회 이상 (대학 지정일시) o LED 전원공급, 통신배선, 부대 기자재 설치·운용공간 및 그 밖에 설치에 필요한 환경 일체 반영 (직접 현장확인 필수) o LED 전광판 테두리 인테리어는 사전 협의를 통해 진행 * 시공벽면(약 6,850mm × 6,500mm)과 설치화면(6,080mm x 4,800mm)간 잔여공간 마감작업 필요 (매립마감, 합판보강, 도장, 시트, 테두리몰딩 등) * 낙찰 직후 설치시안 및 계획도면 제시하며 대학 승인 후 시공 (설치시안은 현장 실제사진을 바탕으로 컴퓨터그래픽(CG)으로 작성하여 제시하여야 함) * 모든 인테리어 자재는 사전 감독부서 자재승인을 받아야 함 - 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서(동등 이상 증빙) 제출 - 시트지 등 건축자재는 반드시 방염제품일 것 * 수평·수직 무늬 불일치, 이음부 이격·개구, 절단각 미정합, 시트지 기포·주름 등 시공 품질미달 발생시 경미한 하자여도 검수 일체 불가 (기한 내 전면 재시공) o 반드시 현장방문하여 설치 범위 상세확인 후 견적 제출 - 수요부서에 사전 전화 협의 후 현장방문하며, 부서 방문확인 필수 - 현장확인 후 시공방식, 자재, 물량 등 내역 확인하여 불일치·누락 등의 사항은 상호 보완하여 모두 시공내역에 포함 (자재·물량 임의 하향·축소 불가) ※ 그밖의 자세한 사항은 입찰규격서 참조	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격 동일여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음