물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-24호		입찰명		학생회관 집기비품 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(학생지원팀)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격 동일여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

1. 원형 테이블

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	원형 테이블	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : Φ600XH735 o 수량 : 8개 o 상판 : 25T 화이트 색상 o 하부 : 화이트 스틸 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 25T 자작나무합판에 지정색상 HPM 마감. 모서리를 빗각형태로 제작한다. (상판은 E0등급의 친환경 자제를 사용하여 제작한다.) • 하부 : *다리 :Φ495XH710 스틸 원형 받침대에 기둥은 곡선형 스틸 파이프 제작한다.	o o o o

2. 테이블 A형 (4인용)

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
2	테이블 A형 (4인용)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W1200XD600XH728 o 수량 : 4개 o 상판 : 28T 아카시아 색상 o 하부 : 검정 스틸 o 주요자재 및 재질 •상판 : 28T MDF 상판에 윗면 지정색상 LPM 마감. 밑면은 BACKER 마감 (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용 하여 제작한다.) • 하부 : * 다리 : 상판 받침은 350X350에 3T스틸로 제작하고, 기둥은 Φ76 스틸 파이프, 받침판은 700X400에 8T 스틸로 제작한다. 외부는 분체 도장으로 마감한다.	o o o o

3. 테이블 B형 (4인용 휴게 B)

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
3	테이블 B형 (4인용 휴게 B)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W1800XD900XH720 o 수량 : 5개 o 상판 : 28T 아카시아 색상 (중앙4구 멀티콘센트1개 매립) o 하부 : 검정 스틸 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 28T MDF 상판에 윗면 지정 색상 LPM 마감. 밑면은 BACKER 마감. (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용하여 제작한다.) • 하부 : * 다 리 :100X50 각 파이프 에 스틸 분체도장마감. 보강대 : 50X30 각 파이프에 스틸 분체도장마감. 발 통 : 플라스틱 사출 캐스터 및 고정발굽	o o o o

4. 테이블 C형 (6인용 휴게A, 단과대 세미나)

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
4	테이블 C형 (6인용 휴게A, 단과대 세미나)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W2400XD1200XH720 o 수량 : 9개 o 상판 : 28T 아카시아 색상 (중앙4구 멀티콘센트1개 매립) o 하부 : 검정 스틸 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 28T MDF 상판에 윗면 지정 색상 LPM 마감. 밑면은 BACKER 마감. (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용하여 제작한다.) • 하부 : * 다 리 :100X50 각 파이프 에 스틸 분체도장 마감. 보강대 : 50X30 각 파이프에 스틸 분체도장 마감. 발 통 : 플라스틱 사출 캐스터 및 고정발굽	o o o o

5. 테이블 C-1형 (6인용 휴게A, 단과대 세미나)

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
5	테이블 C-1형 (6인용 휴게A, 단과대 세미나)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W2400XD900XH720 o 수량 : 2개 o 상판 : 28T 아카시아 색상 (중앙4구 멀티콘센트1개 매립) o 하부 : 검정 스틸 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 28T MDF 상판에 윗면 지정 색상 LPM 마감. 밑면은 BACKER 마감. (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용하여 제작한다.) • 하부 : * 다 리 :100X50 각 파이프 에 스틸 분체도장마감. 보강대 : 50X30 각 파이프에 스틸 분체도장마감. 발 통 : 플라스틱 사출 캐스터 및 고정발굽	o o o o

6. 테이블 D형 (동아리)

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
6	테이블 D형 (동아리)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W1500XD900XH720 o 수량 : 35개 o 상판 : 28T 아카시아 색상 o 하부 : 검정 스틸 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 28T MDF 상판에 윗면 지정 색상 LPM 마감. 밑면은 BACKER 마감. (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용하여 제작한다.) • 하부 : * 다 리 :30X50 각 스틸 분체도장 마감. 보강대 : 30X30 각 스틸 분체도장 마감. 발 통 : 플라스틱 사출 캐스터 및 고정발굽	o o o o

7. 테이블 E형

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
7	테이블 E형	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W600XD600XH718 o 수량 : 8개 o 상판 : 28T 아카시아 색상 o 하부 : 검정 스틸 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 28T MDF 상판에 윗면 지정 색상 LPM 마감. 밑면은 BACKER 마감. (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용하여 제작한다.) • 하부 : * 다 리 :40X40 각 스틸 파이프 분체도장 마감. 발 통 : 플라스틱 사출 고정발굽	o o o o

8. 테이블 F형

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
8	테이블 F형	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W600XD600XH725 o 수량 : 5개 o 상판 : 25T 화이트 색상 o 하부 : 검정 스틸 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 25T 자작나무합판에 지정색상 HPM 마감. 모서리를 빗각형태로 제작한다. (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용 하여 제작한다.) • 하부 : 상판 받침은 350X350에 3T스 틸로 제작하고, 기둥은 Φ60 스틸 파 이프, 받침판은 Φ450에 8T 스틸로 제작한다. 외부는 분체 도장으로 마감한다.	o o o o

9. 의자 A형

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
9	의자 A형	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W445×D450×H785 o 수량 : 25개 o 색상 : 계약시 수요부서 지정 및 확인 o 주요자재 및 재질 • 등판 : 플라스틱 사출 • 좌판 : 플라스틱 사출, 페브릭 마감 • 프레임다리(4발) : Φ20X12mm 환봉 으로 제작 후 분체도장 마감 캐스타: 플라스틱 사출	o o o o

10. 의자 B형

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
10	의자 B형	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W480×D550×H825 o 수량 : 61개 o 색상 : 그레이 콤비 o 주요자재 및 재질 • 등.좌판 : 15mm두께의 합판에 방석 28kg/㎥, 등판 22/kg/㎥의 스폰지를 충전하여 지정색 레쟈로 마무리 한다. • 프레임다리(4발) : Φ28X12mm의 환봉 파이프와 25X25X1.5 파이프를 연결하여 제작 후 분체도장마감한다.	o o o o

11. 의자 C형

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
11	의자 C형	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W500×D675×H870 o 수량 : 48개 o 색상 : 브라운 콤비 o 주요자재 및 재질 • 등.좌판 : 10mm두께의 합판에 방석 28kg/㎥,등판 25/kg/㎥의 스폰지를 충전하여 지정색 레쟈로 마무리 한다. • 프레임다리(4발) : Φ32X12mm의 환봉 파이프와 25X25X1.5 파이프를 연결하여 제작 후 분체도장마감한다.	o o o o

12. 의자 D형

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
12	의자 D형	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W510×D535×H845 o 수량 : 194개 o 색상 : 계약시 수요부서 지정 및 확인 o 주요자재 및 재질 • 등판 : 플라스틱 사출, 메쉬 • 좌판 : 플라스틱 사출, 우레탄폼, 지정색페브릭또는 레쟈마감 • 프레임다리(4발) : 구조용 탄소강관 PIPE(분체도장), 환봉12mm(분체도장) 캐스타서포트, 캐스타: 플라스틱 사출	o o o o

13. 소파

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
13	소파	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 ㆍ1인용 안락 W560×D750×H800 ㆍ¼코너 소파 W750×D750×H430 ㆍ코너 소파 W900×D900×H800 o 수량 : 4set ㆍ1인용 안락 : 44개 ㆍ¼코너 소파 : 13개 ㆍ코너 소파 : 3개 o 색상 : 계약시 수요부서 지정 및 확인 o 주요자재 및 재질 • 내부 부자제 : 목재(함수율:15%이하) 나왕, 합판 사용 고무밴드, 포직, 폴리우레탄(스폰지), S-5조합 스프라링 • 외피 : 발주자 지정 사양에 의거 외피 마감 제작 하부 발통 및 측면 연결 철물 부착.	o o o o

14. 소파 테이블

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
14	소파 테이블	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W1200XD500XH480 o 수량 : 6개 o 색상 : 아카시아 o 주요자재 및 재질 • 상판 : 28T MDF 상판에윗면 지정 색상 LPM 마감. 밑면은 BACKER 마감. (상판은 E0등급의 친환경자제를 사용하여 제작한다.) • 하부 : 50X30 각 스틸 각파이프를 제단하여분체도장마감. 발 통 : 플라스틱 사출 발굽	o o o o

15. 5단 책장

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
15	5단 책장	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 외형규격 : W800×D400×H1900 o 수량 : 7개 o 색상 : 아카시아 o 주요자재 및 재질 • 상판 및 측판, 지판 : 18T MDF에 양면 지정 정LPM 마감 • 선반 : 23T MDF에 양면 지정 LPM 마감 • 쫄대 : 18T MDF에 양면 지정 LPM 마감 • 발통 : Φ65XH55 플라스틱 조절 발통. (E0등급의 친환경자제를 사용하여 제작한다.)	o o o o