붙임2		화학물질(폐시약 포함) 및 보호구 취급·관리 안내

□ 화학물질 취급·보관

○ 화학물질은 관계법령(산업안전보건법, 위험물관리법, 화학물질관리법 등)에 따라 약간의 차이가 있으나 대체로 폭발성, 발화성, 산화성, 인화성 및 가연성, 부식성, 독성물질 등으로 구분함

○ 화학물질의 종류와 특성

종류	특성	예
폭발성 물질	가열, 마찰, 충격 또는 다른 화학물질과의 접촉으로 인하여 산소나 산화제 공급 없이 폭발	질산에스테르류, 니트로화합물, 니트로소화합물, 아조화합물, 디아조화합물, 하이드라진 및 그 유도체, 유기과산화물 등
발화성 물질	스스로 발화하거나 발화가 용이한 것 또는 물과 접촉하여 발화하고 가연성 가스를 발생시키는 물질	· 가연성 고체 : 황화인, 적린, 유황, 철분, 금속분, 마그네슘, 인화성 고체 등 · 자연발화성 및 금수성물질 : 칼륨, 나트륨, 알킬알루미늄, 알킬리듐, 황린, 알칼리금속 등
산화성 물질	산화력이 강하고 가열, 충격 및 다른 화학물질과의 접촉으로 인하여 격렬히 분해 반응하는 물질	염소산 및 염류, 과염소산 및 그 염류, 과산화수소 및 무기과산화물, 아염소산 및 그 염류, 불소산염류, 초산 및 그 염류, 요오드산염류, 과망간산염류, 중크롬산 및 그 염류 등
인화성 물질	대기압에서 인화점이 65℃ 이하인 가연성 액체	· 인화점 –35℃ 이하 : 에틸에테르, 가솔린, 아세트알데히드, 산화프로필렌 등 · 인화점 –30℃ ~ 0℃ : 헥산, 산화에틸렌, 아세톤, 메틸에틸케톤 등 · 인화점 0 ~ 30℃ : 메틸알코올, 에틸알코올, 자일렌, 아세트산 등 · 30 ~ 65℃ : 등유, 경유, 에탄, 프로판, 부탄, 기타(15℃, 1기압에서 기체상태인 가연성가스)
가연성 물질	폭발하한계가 10% 이하 또는 상하한의 차이가 20% 이상인 가스	수소, 아세틸렌, 에틸렌, 메탄, 에탄, 프로판, 부탄, 기타(15℃, 1기압에서 기체상태인 가연성가스)
부식성 물질	금속 등을 쉽게 부식시키거나, 인체와 접촉하면 심한 상해를 입히는 물질	· 부식성 산류 : 농도 20% 이상인 염산, 질산, 황산 등 농도 60% 이상인 인산, 아세트산, 불산 등 · 부식성 염기류 : 농도 40% 이상인 수산화나트륨, 수산화칼륨 등
독성 물질	다음 조건의 동물실험 독성치를 나타내는 물질	· LD50(경구, 쥐) : 200mg/kg 이하 · LD50(경피, 쥐 또는 토끼) : 400mg/kg 이하 · LC50(쥐, 4시간 흡입) : 2,000ppm 이하

○ 화학물질 보관 시약장 종류 및 특징

종 류	사 진	특 징
배기형 시약장		∙ 기계적 강제배기 설계 ∙ 유기용매 보관에 적합 ∙ 유증기 배출에 용이
필터형 시약장		∙ 필터링된 공기를 내부 순환 설계 ∙ 유기용매 보관에 적합 ∙ 필터의 주기적인 관리 필요
인화성 시약장		∙ 4류 위험물 보관에 적합 ∙ 화재발생 시 열기 차단 (10, 30, 90분) ∙ 별도의 기계식 배기 필요
내산성 시약장		∙ 산 및 염기 보관에 적합 ∙ 부식에 강한 PP 재질 ∙ 별도의 기계식 배기 필요

○ 혼재금지 화학물질 ※ 위험물관리법 시행규칙 [별표19]

위험물의 구분	산화성고체	가연성고체	자연발화 및 금수성물질	인화성액체	자기반응성물질	산화성액체
산화성고체		×	×	×	×	○
가연성고체	×		×	○	○	×
자연발화 및 금수성물질	×	×		○	×	×
인화성액체	×	○	○		○	×
자기반응성물질	×	○	×	○		×
산화성액체	○	×	×	×	×
※ "○"표시는 혼재할 수 있음, "×"표시는 혼재할 수 없음 ※ 이 표는 지정수량의 1/10 이하의 위험물에 대해여는 적용하지 아니한다.

○ 화학물질 취급 단계별 주의사항 (예시)

□ 폐액(폐시약) 관리

○ 화학폐기물(폐액)은 화학실험 후 발생한 액체, 고체, 슬러지 상태의 화학물질로 더이상 연구 및 실험 활동에 필요하지 아니 하게 된 화학물질을 말함

○ 화학물질이 가지고 있던 인화성, 부식성, 독성 등의 특성을 유지하거나 합성 등으로 새로운 화학물질이 생성되어 유해/위험성이 실험 전보다 더 커질 수 있어 그 성질 및 상태에 따라서 반드시 분리 · 수집 필요

○ 화학폐기물(폐액) 처리 절차

○ 화학폐기물(폐액) 구분 방법

○ 화학폐기물(폐액) 보관 용기 (예시)

분류	폐액	폐시약	공병 등
종류	· 연구활동 시 사용한 유기용매, 산, 알칼리 등 폐액	· 사용하지 않는 시약 · 장기간 보관 시약	· 시약공병 및 유리기구 · 폐플라스틱 · 주사기
배출 용기	폴리에틸렌 수집용기(10L, 20L)	종이박스	종이박스 또는 전용 용기
처리 방법	· 종류별 분류 보관 · 혼합해서는 안 되는 물질 혼합금지 · 폐기물 구분 라벨(스티커) 부착	· 종류별 분류 처리 · 시약병 사이 완충재 등을 사용하여 포장 · 폐시약 목록 및 폐기물 스티커 부착	· 바늘(니들)의 경우 반드시 전용 용기(손상성)에 분류 배출 · 폐기물스티커 부착 및 정보(사용개시일, 배출자) 기재

○ 화학폐기물(폐액) 구분 라벨 (예시)

○ 화학폐기물(폐액) 처리 시 필요 보호구 및 안전조치

호흡용 보호구
보안경 보안면
안전장갑 보호복
흡착제 (누출시)

○ 화학폐기물(폐액) 처리 시 숙지사항

□ 처리해야 되는 폐기물에 대한 사전 유해/위험성을 평가 · 숙지 필요

□ 화학반응이 일어날 것으로 예상되는 물질은 혼합 금지

□ 폐기하려는 화학물질은 반응이 완결되어 안정화 여부 확인

□ 화학물질의 성질 및 상태를 파악하여 분리, 폐기

□ 가스가 발생하는 경우, 반응이 완료된 후 폐기 처리

□ 적절한 폐기물 용기를 사용 (바닥면이 넓고, 폐기물 성상에 적합한 성능 필요)

□ 수집 용기에 적합한 폐기물 스티커를 부착하고 기록 유지

□ 폐기물이 누출되지 않도록 뚜껑을 밀폐하고, 누출 방지를 위한 키트 설치

□ 폐기물의 장기간 보관을 금지

□ 만약의 상황을 대비하여 개인화학보호구와 비상샤워기, 세안기, 소화기 등 설비 필요

□ 화학 폐기물의 구분은 사고와 직결될 수 있으므로, 주의를 기울여서 진행함

□ 폐기물 처리장소에서 작업 금지 (흄후드 내 폐액 보관과 연구활동 겸용 사용 금지)

□ 폐기물 용기 내 유증기 발생을 대비해 용량의 7~80%만 사용

□ 폐기물은 환기가 충분하고 직사광선 등에 의해 온도가 상승하지 않는 곳에 보관

□ 폐기물 운반 시 카트 등 운반차를 이용하고, 전도 등에 의한 누출 방지 조치 필요

□ 폐기물 처리 및 운반시 반드시 개인보호구를 착용 할 것

□ 적합 보호구 비치·착용

※ ｢연구실안전법｣ 시행규칙 [별표1] 참고

○ 연구실책임자는 연구활동에 적합한 보호구를 연구실에 갖춰 두고, 연구활동종사자로 하여금 착용하도록 해야 함

○ 보호구는 고용노동부장관이 ｢산업안전보건법｣ 제83조 제1항 및 제89조 제1항에 따라 고시하는 보호구의 안전인증기준 및 자율안전기준에 적합해야 함

○ 보호구의 종류 (화학분야)

연구 활동	보호구
ㅇ 유기용제, 부식성 액체 및 맹독성 물질 취급	보안경∙고글 내화학성 장갑 내화학성 앞치마 호흡보호구
ㅇ 인화성 유기화합물 및 화재ㆍ폭발 가능성 있는 물질 취급	보안경∙고글∙보안면 내화학성 장갑 방진마스크 방염복
ㅇ 독성가스 및 발암성 물질, 생식독성 물질 취급	보안경∙고글 내화학성 장갑 호흡보호구

○ 보호구의 종류 (생물분야)

연구 활동	보호구
ㅇ 감염성 또는 잠재적 감염성이 있는 혈액, 세포, 조직 등 취급	보안경∙고글 일회용 장갑 수술용 마스크 또는 방진마스크
ㅇ 감염성 또는 잠재적 감염성이 있으며 물릴 우려가 있는 동물 취급	보안경∙고글 일회용 장갑 수술용 마스크 또는 방진마스크 잘림 방지 장갑 방진모 신발덮개
ㅇ 실험지침에 따른 생물체의 위험군 분류 중 건강한 성인에게는 질병을 일으키지 않는 것으로 알려진 바이러스, 세균 등 감염성 물질 취급	보안경∙고글 일회용 장갑
ㅇ 실험지침에 따른 생물체의 위험군 분류 중 사람에게 감염됐을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 비교적 쉬운 질병을 일으킬 수 있는 바이러스, 세균 등 감염성 물질 취급	보안경∙고글 일회용 장갑 호흡보호구

참 고		보호구 선정 절차 (예시)

○ 보호구 선정 절차 (예시)

○ 호흡보호구 선정 절차 (예시)