물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2505-2호		입찰명		풍동 DC Motor 교체 구매·설치
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(부트캠프 사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	풍동 DC Motor (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[세부규격] 1) 직류 모터 (DC Motor) a. 형태(Type) : DC Motor (Torque Constant Type) b. Power : 380V, 60Hz, 190Kw c. Rated Speed(Full Load) : 890RPM d. Rated amature ampare : 548A e. Rated torque(Full Load) : 208.07kg-m f. Carbon Brush Size : 16t*32*40 (20EA) g. Enclosure (protection) : IP23, IC06 h. Number of pole : 4Pole i. Temp. & Insulation Class: “F” Class j. Bearing (DE/N-DE) : #6319 / #6314 k. Vibration : Vibration of motor frame(placed on surface plate) is V30μ or less at maximum rotation speed l. Noise : no more than 85dB m. Shaft Dia. : Dia. 90mm x L210mm n. Weight : 1420kg o. Thermostart Sensor (Bearing) p. Space Heater : 220V, 1&#981;, 60Hz, 150W q. Encoder : 30V / 1000 RPM Feedback Control 2) 직류모터 냉각팬 (Cooling Fan) a. Ventilation & Cooling Fan & Motor & Filter unit b. Motor Power : 380V, 3&#981;, 60Hz, 5.5W c. 냉각팬 형식 : Turbo fan 3) 제어방식 a. Encoder Feedback Control b. 제어방식 : RS-485 통신 제어 c. 기타 사항 - 납품 시 DC 모터의 성적서를 제출하여야 한다. [최소 시험 기준] 1) 정격 특성시험 a. 정격 부하 100%에서 정격 필드 전원을 투입하고 정격 회전자 전압을 투하하여 회전수를 확인한다. (+/-10% 이내에 들어야 한다) 2) 소음 시험 (Noise) a. 측정위치는 축 중심선을 포함한 수평면상의 축 방향과 고정자 프레임 중심에서 축과 직각 방향의 4개소에 1m 떨어진 위치에서 측정 (85dB 이하) 3) 진동시험 a. 정격회전수 정격여자 상태에서 무부하 운전시 측정하며, 진동계로 기기 베어링 부위에 대해서 각각 상방향, 횡방향, 축방향의 진동을 계측 한다(V30μ 이하) 4) 속도 특성시험 a. 전기자 전압 정격에서 부하전류를 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%로 변환하여 회전수 측정 (+/-5% 이내 합격판정) 5) 절연내력 시험 a. 상용 주파수 2E + 1000V에서 해당 전압을 1분간 건다 (E= 전기자 전압) b. 1분간 실시 후 코일 절연파괴가 없어야 한다. [비고] 1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 - 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함 - 누락된 내용이라 할지라도 사업목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 포함해야 할 사항은 반영되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 제작·납품·설치) - 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기하여 명확한 방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 계약이행하여야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 3. 납품기한 : 계약일로부터 6개월 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 수요부서에서 지정한 일시·장소에 계약자가 직접 방문 납품·설치 및 교육을 진행해야 함 6. 시운전 및 검수 : 계약자는 수요부서의 지정 장소에서 납품된 물품의 시운전을 수행하여야 하고, 사양을 충족함을 보여야 함 7. 비용 : 납품, 설치, 시운전 및 검수 등 본 계약이행에 필요한 제반 경비 일체는 계약자가 부담함 8. 하자보증 및 무상 A/S : 납품·검수 후 1년 ※ 그밖의 사항은 물퓸규격서 등 입찰공고문에 따름	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음