물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2509-8호		입찰명		Actran 해석소프트웨어 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	비고
1	Actran 해석소프트웨어 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :
	[장비 구성] 1. Acoustic Solver w/Actran/Ⅵ (1set) 2. SEA Solver (1set) 3. Aero-Acoustics + SNGR Bundle (1set) 4. Actran Parallel – 8 Cores (1set) ※ 소프트웨어 사용기한: 영구적 사용
	[일반사항 주요 성능 특징] • 다양한 포맷의 전산유체역학(Computational fluid dynamics; CFD) 결과 불러오기 지원 - scFLOW, SCTetra, STAR-CD, STAR-CCM+, Fluent, OpenFOAM, Acusolve, CGNSs, Ensight Gold, Tecplot 등 • 시간에 대한 CFD 데이터를 주파수에 대한 데이터로 변환할 수 있는 DFT(discrete Fourier transform) 기능 제공 • Navier-Stokes equation으로부터 최소한의 가정으로 유도되어 유동기인소음을 분석하는 Lighthill analogy 기법 제공 • 음향 매질의 평균 속도장을 해석에 반영할 수 있는 Möhring analogy 제공 • 해석 대상에 따라 면적 소음원 (Lighthill/Möhring surface)과 체적 소음원 (Lighthill/Möhring volume) 활용 가능 • 난류 CFD 중 해석 비용이 가장 저렴한 RANS(Reynolds averaged Navier-Stokes equation) 결과로부터 확률론적 방법으로 압력 섭동 성분을 재생성 소음원으로 활용하는 SNGR(Stochastic Noise Generation and Radiation) 해석 방법 제공 • 비용이 큰 회전체 CFD 해석을 생략하고 간단하게 로터 소음을 모델할 수 있는 기능 제공(Source ring 기능, vortex panel 기능) • 병렬처리를 위한 Intel MPI 라이브러리 적용 • Multi Processing, Multi Threading 지원 및 두 기법에 대해 동시 사용가능 • 다양한 병렬처리 기법제공 : Frequency, Domain, Matrix, Loadcase, Azimuthal order • HPC Multi node 및 Single node 환경에서의 병렬처리 지원 : Intra Parallelism, Extra Parallelism • 다양한 HPC Platform 지원 : 윈도우10, 윈도우11, 윈도우 서버, RHEL, SUSE ES, Open SuSe [비고] 1. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 2. 납품기한 : 계약일로부터 7일 이내 3. 납품장소 : 수요부서 지정장소 4. 하자보증 : 납품 후 1년

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 ‘공고규격과 동일’ 표기

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음