물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2309-13호		입찰명		모션캡처 시스템 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(항공·드론 혁신융합대학사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견  ※ 필요시

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	비고
1	모션캡처 시스템 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :
	(1) Camear Sensor (12 ea) - 모델 : PrimeX 13W - 센서 유형 : CMOS - 센서 해상도 : 1280×1024 - 프레임 속도 : 240Hz - 추적 범위 : 9m (Max) - 렌즈 : 82° X 70° - 지연 시간 : 4.2ms - 통신 방식 : GigE / PoE - 크기(W x L x H) : 6.9cm x 6.9cm x 5.5cm 이하 - 무게 : 350g 이하 - 정밀도 : ±0.2mm - ROS1/2 연동 (2) 기타 구성품 - Shielded Cables (CAT6a), 15.2m (12 ea) - Shielded Cables (CAT6a), 4.3m (1 ea) - Motive Tracker 3.x SW (1 copy) - Security Key (1 ea) - 24 Ports GigaBit PoE+ Hub, for 12 Camera (1 ea) - CW-500 Calibration Wand kit (1 ea) - CS-200 Calibration Square (1 ea) - 3-way Head & Clamp & Adapter (12 set) - High Resolution Reflective Marker (20 ea) - M3 Marker Base (20 ea)	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 ‘공고규격과 동일’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시하고 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음