드론축구경기장 제작·설치 물 품 규 격 서

2025. 12.

사업부서	비행교육원 기획총괄팀	강정환	02-300-0222
계약부서	총무팀	손동기	02-300-0213

I. 입찰에 관한 사항

제1조 용도(End-user’s Use and Feature)

1. 드론축구 경기 및 훈련을 위한 경기장

2. 경기 또는 훈련시 득점을 확인할 수 있는 골대

3. 경기시 득점 및 파울을 표시하고 제어할 수 있는 장치

제2조 목    적

본 시방서는  한국항공대학교 비행교육원에서 드론축구경기를 위한 경기장으로 명확한 물품 규격 및 납품 방법 등을 기술하여 신뢰할 수 있는 제품을 제작설치 하는데 목적이 있다.

제3조 납품 위치 및 구매

1. 위  치 : 비행교육실습관 격납고

2. 구매명 : 드론축구경기장 제작설치

품 명	용 도	수량	비 고
경기장 구조물	경기장 골조 및 출입구	1식
와이어 시스템	드론의 경기장 이탈 방지	1식
경기장 바닥	경기장 바닥 마감 및 경기구역 표시	1식	경기장 외곽 3m주변 인조잔디 포함
경기운영시스템	골대를 포함한 경기운영 하드웨어&소프트웨어	1식

제4조 입찰자격

1. 국가계약법에 따른 입찰참가에 결격사유가 없는 자

2. 소기업/소상공인

3. 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능한 사업자 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 납품, 설치 등을 직접 수행해야 하며, 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

제5조 계약자의 의무

1. 본 구매 경기장은 계약자의 책임(비용 부담 포함)하에 관련규정에 의하여 형식승인이나 검사 및 운행에 필요한 행정절차를 필하여야 한다.

- 경기장 설치완료 후 (사)대한드론축구협회 인증 신청·완료 등 포함

2. 본 사양서에 명시되지 않은 사항은 계약 일반조건 등 계약조건에 따른다.

3. 드론축구경기에 적합한 제품이여야 한다.

4. 인증기관에 합격된 제품((사)대한드론축구협회 인증) 이어야 한다.

5. 납품업체는 계약상에 언급된 모든 물품공급에 대한 책임을 지며 모든 장치 및 기타사항에 대하여 하자보수 기간 내 이상이 있을 경우에는 무상으로 수리하여야 하며, 보수가 불가능할 때는 신품으로 교체하여야 한다.

제6조 납품방법 및 조건

1. 품명 및 수량 : 드론축구경기장 제작설치 1식

2. 납품장소 : 비행교육실습관 격납고

3. 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

4. 발주처의 필요한 기능을 완벽하게 발휘할 수 있도록 부속품을 포함하여 납품되어야 하며, 별도의 명기가 없어도 설치 및 기능상 필요한 경우 추가비용 없이 설치하여야 한다.

5. 납품업체는 계약 후 7일 이내 납품 드론축구경기장의 세부사양[제원]에 대하여 반드시 발주처에게 보고하여야 한다.

6. A/S용 부품은 사전 준비된 업체로 납품 후 2년 이상 부품 공급이 원활해야 한다.

7. 납품 전 (사)대한드론축구협회의 사전검사를 득한 후 납품하여야 하며, 납품기한 내 납품서(납품내역 및 사진포함) 제출을 완료 하여야 한다.

제7조 품질검사 및 검수

1. 납품업체는 반드시 제시된 사양에 적합한 물품을 공급하여야 한다.

2. 발주처의 요구가 있을시 납품업체는 납품 견본을 발주처에게 제시하여야 하며, 제품 납품 시 견본과 상이한 제품이 납품되어서는 아니된다.

3. 검사 및 검수 시 발생되는 문제점은 발주처의 지시에 따른다.

4. 납품은 발주처가 제시한 절차에 따라야 하며, 이를 이행하지 않고 납품한 수량은 인정하지 아니하며 이에 따라 발생한 손해는 납품업체에게 귀책이 있다.

5. 모든 제품의 납품, 설치가 완료된 후 계약자는 감독관 및 관계자 입회하에 시운전을 하여야 하며, 이때 기능이 불량하거나 적합하지 못한 설치를 하였을 경우에는 즉시 조치 및 시정하여야 한다.

제8조 무상 A/S 제공

1. 제품에 이상이 있을 경우 납품업체는 무상 A/S를 제공해야 한다.

2. 무상 A/S 기간(하자보증기간)은 검수완료일로부터 1년으로 한다.

(하자보수보증서 제출 의무)

3. 하자보수기간 내에 결함 및 장애가 발생할 경우 혹은, 동일한 고장이 3회 이상 발생할 경우에는 신품으로 교환하여 재공급 해야 한다.

4. 제품은 모든 부속품이 포함된 완제품으로 납품하여야 한다.

제9조 이견의 해석

1. 본 시방서에 명기되지 않았거나 명확하지 않은 사항은 반드시 계약 이전에 담당자의 의견을 확인하여야 하며, 계약 후에는 “발주기관”의 해석과 판단에 이의 없이 따라야 한다.

제10조 기타사항

1. 납품업체는 반드시 현장실사 후 적정 위치에 물품을 납품하여야 하고, 특별한 경우에는 감독관과 협의하여야 한다.

2. 납품업체는 모든 납품, 설치 및 시운전 검사가 완료된 후 사용자가 제품의 기능을 완벽하게 숙지 할 수 있도록 1회 이상 교육을 실시하여야 하며, 별도의 요청이 있을 경우 즉시 이에 응하여야 한다.

3. 시방서에 명시되어 있지 않거나 불명확한 사항은 “발주처”와 협의하에 처리한다.

II. 입찰 유의사항

1. 주요 과업지시 사항

○ 설치 착수전 사전 조사를 실시하여 설치 계획도 작성 후 승인 받을 것

○ 다른 층 및 인근건물 지장이 없도록 설치 (소음 및 먼지 등 대책)

- 먼지비산 방지 및 기존시설 훼손방지를 위한 보양, 준공청소 등 실시

○ 모든 자재는 사전 감독부서 자재승인을 받아야 하며, KS, 친환경인증, 방염인증 제품(인증항목 해당시) 및 대학 요구규격 동등 이상 제품으로 설치

- 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서(동등 이상 증빙) 제출

○ 시방서와 관련하여 명시되지 않은 그밖의 사항은 국토교통부 등 관련 공종 표준시방서를 준용함

2. 산출내역 작성시 참고사항

○ 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 물품 규격 및 성능을 사전 확인받아야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증

- 물품규격 확인서(지정서식)에 수요부서 확인 날인 필수

○ 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

○ 반드시 현장방문하여 과업범위 상세확인 후 견적 제출

- 수요부서에 사전 전화 협의 후 현장방문하며, 수요부서 방문확인 필수

- 자재 및 물량은 반드시 직접 현장확인하여 추가반영할 것

- 이로 인해 견적·계약시 발생하는 문제는 제출자·계약자에게 책임이 있음

※ 가격입찰서 제출시 수요부서에 확인날인받은 물품규격 확인서(지정 서식)를 반드시 업로드해야 함 (미업로드 또는 확인날인 누락시 낙찰배제)

현장		비행교육실습관 1층 (격납고)
규격확인	비행교육원	비행교육실습관 201호	02-300-0222

○ 본 설명자료 및 첨부파일에 제시된 요구자재·규격 일체 반드시 확인하여 견적

- 모든 자재는 KS/친환경/방염 및 대학 요구규격 동등 이상 제품 사용

○ 본 설명자료 및 첨부파일은 참고용으로, 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정하였음

- 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 하며, 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

- 현장확인 후 공사방식, 자재, 물량 등 내역 확인하여 불일치·누락 등의 사항은 상호 보완하여 모두 공사내역에 포함하여야 함 (자재·물량 임의 하향·축소 불가)

- 누락된 내용이라 할지라도 공사목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 시공해야 할 사항은 포함되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 시공)

- 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기하여 명확한 공사방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 공사 중 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 공사비 증가 없이 시공하여야 함

- 이로 인한 설계변경은 없음

○ 고용·산재보험료, 산업안전보건관리비 등 필요 법정경비 반영

○ 출입차량 주차비용 반영 (1일 3,000원 / 1개월 15,000원)

○ 투찰시 견적서 및 산출내역서 반드시 첨부

- 산출내역서는 공고 자료를 참조하여 내역을 상세하게 구분해 작성하며 견적서와 합본하여 1개 파일로 업로드

3. 주요 계약사항

○ “중대재해 처벌등에 관한 법률”에 의한 안전·보건 관리의무 준수

- 계약시 안전관리 활동이 반영된 안전보건 관리계획서 작성 제출

- 공사 안전보건 체크리스트, 추락사고 예방체크리스트, 안전작업 허가서 작성 제출 등

- 계약자는 과업내용, 현장여건 등을 확인하여 안전·보건 확보에 필요한 조치를 이행해야 함

- 우리 대학은 안전·보건 관리의무 준수여부에 대한 평가·점검 실시 및 보완요구를 할 수 있으며, 계약자는 이에 응해야 함

○ 선금은 없으며 공사 및 준공검사 완료시 100% 지급 (준공검사 완료 후 4주 내)

III. 구입 물품 규격서

- 규격 : 아래 사양 또는 이상의 성능을 갖추어야 한다.

품명

1. 경기장 구조물

수량

1식

A. 특징(Features)

1. 본 구조물은 드론축구 경기장의 기본 골조로, 알루미늄 트러스를 모듈형 볼트 체결 방식으로 제작되어야 한다.

2. 상·하부 트러스에는 와이어 체결을 위한 알루미늄 판재가 용접된 일체형으로 납품되어야 한다.

- 상부 판재에는 와이어 체결용 고리를 10cm 간격으로 부착(용접)하고, 하부 판재에는 아이볼트 체결용 홀이 10cm 간격으로 가공되어야 한다.

- 각 알루미늄 판재는 트러스 구조를 기준으로 경기장 내측(내부 방향)에 위치하며, 판재는 트러스 내측에 위치하며, 트러스 보강재와 간섭이 없어야 한다.

3. 경기장 천장은 드론 이탈 방지를 위해 고강도 그물망으로 구성되어야 하며, 트러스 상단에 균일하게 고정되어야 한다.

4. 출입문은 경기장 후면 좌우측에 설치되며, 출입이 원활하도록 해당 구간은 하단이 개방된 상태로 구성되어야 한다.

5. 출입문은 알루미늄 또는 스테인리스 재질의 철창형 구조물로 제작되며, 여닫이 방식으로 작동되어야 한다.

6. 출입문 상단에는 와이어 설치를 위한 트러스 구조물과 와이어 체결용 알루미늄 판재가 포함되어야 한다.

B. 규격(Specifications)

1. 전체 크기 : 가로 16m × 세로 7m × 높이 4.5m

※ 단, 드론축구 공식 경기장 규격에 따라 인증기관에서 인정하는 일부 오차 허용 가능

2. 트러스 단면 : 30cm × 30cm

3. 조립 방식 : 볼트 체결형 모듈 구조

4. 출입문 크기 및 모양 : 1.0m × 2.0m

5. 출입문 재질 : 알루미늄 또는 스테인리스

C. 구성품

1. 알루미늄 트러스 모듈 일체(판재용접, 볼트·너트 포함)

2. 트러스 상판 그물망

3. 수동 승강 시스템

4. 출입문(도어, 힌지, 고정장치)

D. 기타

- 기타 불명확한 사항은 발주처와 협의

E. 예시 사진(참고)

[경기장 구조물 예시]

[하부트러스 아이볼트 체결 예시]

품명	2. 와이어 시스템	수량	1식
A. 특징(Features) 1. 와이어는 경기장 4면(전면, 후면, 좌우 측면)에 수직 방향으로 설치되어야 한다 2. 와이어의 양끝은 고리로 형태로 되어 있어야 하며 상단은 카라비너로 트러스 고리에 연결 할 수 있어야 한다. 3. 와이어 하단 고리는 아이볼트에 연결 또는 연결 가능하여야 하며 이때 아이볼트의 길이는 장력을 조절할 수 있는 길이를 가져야 한다. 4. 와이어는 모든 면에서 균일한 장력과 직선을 유지해야 하며, 라쳇렌치를 이용해 장력을 조절할 수 있어야 한다. 5. 와이어의 유지보수를 위하여 장력 조절을 라쳇렌치는 아이볼트와 호환이 되어야 하며 라쳇렌치를 사용한 장력조절이 원활히 가능하여야 한다 6. 경기장은 이동이 가능한 구조를 위하여 3등분으로 분리가 가능하여야 하며 별도의 분해조립없이 실내에서 실외로 또는 실외에서 실내로 이동이 가능한 견인구조 일체여야 한다 B. 규격(Specifications) 1. 재질 : 스테인리스 스틸 2. 직경 : 2.5mm 이상 3. 수량 : 500ea (※ 유지보수를 위한 수량 포함) 4. 설치 간격 : 수직 방향 기준 10cm 5. 설치 면 : 전면, 후면, 좌측, 우측 (※ 상판부는 와이어가 아닌 그물 사용) 6. 상단 체결 : 알루미늄 상판 고리에 카라비너 걸이 방식 7. 하단 체결 : 아이볼트 체결 + 라쳇렌치 이용 장력 조절 방식 C. 구성품 1. 스테인리스 와이어 500ea(카라비너 및 아이볼트 포함) 2. 조립 및 유지보수 공구 3. 이동용 리프트 & 견인장치 D. 기타 - 기타 불명확한 사항은 발주처와 협의

품명	3. 경기장 바닥	수량	1식
A. 특징(Features) 1. 경기장 바닥에는 내구성을 가진 천막형태의 일체형 바닥마감재와 완충재를 포함하며, 라인마킹, 로고사인등이 인쇄되어야한다. 2. 경기장 바닥은 평탄하게 시공되어야 하며 들뜸 없이 밀착되어야 한다. 3. 라인마킹은 경기 구획에 따라 정확히 표시되고 시인성이 높아야 하며 페인트 도포 인쇄 등 내구도를 가진 방식으로 시공되어야 한다. B. 규격(Specifications) 1. 면적 : 16m × 7m 2. 라인 구성 - 중앙선 - 양측 골대 사각 C. 구성품 1. 천막형태의 마감재(절단 가공 및 시공 포함) 2. 바닥 고정을 위한 테이프(접착제 사용불가) D. 기타 - 경기장 외곽 3m주변 인조잔디 포함(적색 및 청색) - 기타 불명확한 사항은 발주처와 협의 E. 예시 사진(참고)

품명

4. 드론축구 경기운영 시스템 (WIN-DC40)

수 량

1식

A. 특징(Features)

1. 야외에서도 선수 및 관중이 식별이 용이한 밝기를 지녀야 한다

2. 드론축구 규정 중 오프사이드 규정을 충족시킬 수 있도록 골대의 조명표시와 연동하여 자동으로 점수와 패널티를 표시하여야 한다

3. 표시의 색상은 레드와 블루로 명확히 구분되어야 한다

4. 모니터 상부에 경기중인 팀의 명칭을 표기할 수 있어야 한다

5. 모니터 3개는 동일한 모니터와 이동식 TV거치대 스탠드가 설치되어야 한다.

6. 부대장비

- (모니터) 2025 QLED 4K QFE1 (214cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형 : 3대

- (노트북) 삼성전자 갤럭시북5 프로360 NT960QHA-K71AR 울트라7 32GB Arc 140V그래픽K71AR · WIN11 Home · 32GB · 1TB · 그레이 : 1대

- (컴퓨터 데스크탑 세트(경기운용)) cpu/ 코어i5 13세대이상  gpu/ rtx 5050이상 메모리 ddr4 16g 이상 저장장치 ssd /512 이상  윈도우 기본설치 : 1대

- (가방) 1495CC1 Protector Laptop Case : 1개

- (음향 시스템) MIPRO MA-808M(무선 마이크 4개 운영) : 1대

7. 경기 진행상황을 선수와 관중이 식별할 수 있도록 3분 타이머와 이에 따른 씽크가 맞는 음향이 동반되어야 한다

8. 경기 진행상 원활한 위치를 확보할 수 있도록 이동식이어야 한다

9. 안정적인 경기 진행을 위해 참가선수단을 사전에 입력하고 이를 선택 입력할 수 있는 운영체계를 갖추어야 한다

B. 구성품

골대전원및메인박스	부심용 스위치	주심스위치	pc용 I/O박스
1	4	1	1

C. 예시 사진(참고)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 제조사 또는 제조사의 공식 대리점을 통해 국내에 공급·유통되는 정품이어야 하며, 제조사의 정품인증 및 품질보증으로 제조사의 국내 서비스센터에서 정식 A/S 가능해야 함 (보증서 제출)

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 대학 요청으로 반입공사 및 복원, 기존장비 이전 작업(비용) 및 기존장비 철거, 보관 시 모든 비용은 계약자가 부담

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 멀티탭(20A 누전차단용), UTP CAT6 케이블(양측RJ45), PVC몰딩, 허브 등

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하에 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인