물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2512-02호		입찰명		드론축구경기장 제작·설치
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(비행교육원)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 현장확인 필수 / 현장확인시 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 첨부하여 수요부서에 입증

- 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서 및 규격검토 증빙서류를 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	경기장 구조물 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	A. 특징(Features) 1. 본 구조물은 드론축구 경기장의 기본 골조로, 알루미늄 트러스를 모듈형 볼트 체결 방식으로 제작되어야 한다. 2. 상·하부 트러스에는 와이어 체결을 위한 알루미늄 판재가 용접된 일체형으로 납품되어야 한다. - 상부 판재에는 와이어 체결용 고리를 10cm 간격으로 부착(용접)하고, 하부 판재에는 아이볼트 체결용 홀이 10cm 간격으로 가공되어야 한다. - 각 알루미늄 판재는 트러스 구조를 기준으로 경기장 내측(내부 방향)에 위치하며, 판재는 트러스 내측에 위치하며, 트러스 보강재와 간섭이 없어야 한다. 3. 경기장 천장은 드론 이탈 방지를 위해 고강도 그물망으로 구성되어야 하며, 트러스 상단에 균일하게 고정되어야 한다. 4. 출입문은 경기장 후면 좌우측에 설치되며, 출입이 원활하도록 해당 구간은 하단이 개방된 상태로 구성되어야 한다. 5. 출입문은 알루미늄 또는 스테인리스 재질의 철창형 구조물로 제작되며, 여닫이 방식으로 작동되어야 한다. 6. 출입문 상단에는 와이어 설치를 위한 트러스 구조물과 와이어 체결용 알루미늄 판재가 포함되어야 한다. B. 규격(Specifications) 1. 전체 크기 : 가로 16m × 세로 7m × 높이 4.5m ※ 단, 드론축구 공식 경기장 규격에 따라 인증기관에서 인정하는 일부 오차 허용 가능 2. 트러스 단면 : 30cm × 30cm 3. 조립 방식 : 볼트 체결형 모듈 구조 4. 출입문 크기 및 모양 : 1.0m × 2.0m 5. 출입문 재질 : 알루미늄 또는 스테인리스 C. 구성품 1. 알루미늄 트러스 모듈 일체(판재용접, 볼트·너트 포함) 2. 트러스 상판 그물망 3. 수동 승강 시스템 4. 출입문(도어, 힌지, 고정장치) D. 기타 - 기타 불명확한 사항은 발주처와 협의	o o o o
2	와이어 시스템 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	A. 특징(Features) 1. 와이어는 경기장 4면(전면, 후면, 좌우 측면)에 수직 방향으로 설치되어야 한다 2. 와이어의 양끝은 고리로 형태로 되어 있어야 하며 상단은 카라비너로 트러스 고리에 연결 할 수 있어야 한다. 3. 와이어 하단 고리는 아이볼트에 연결 또는 연결 가능하여야 하며 이때 아이볼트의 길이는 장력을 조절할 수 있는 길이를 가져야 한다. 4. 와이어는 모든 면에서 균일한 장력과 직선을 유지해야 하며, 라쳇렌치를 이용해 장력을 조절할 수 있어야 한다. 5. 와이어의 유지보수를 위하여 장력 조절을 라쳇렌치는 아이볼트와 호환이 되어야 하며 라쳇렌치를 사용한 장력조절이 원활히 가능하여야 한다 6. 경기장은 이동이 가능한 구조를 위하여 3등분으로 분리가 가능하여야 하며 별도의 분해조립없이 실내에서 실외로 또는 실외에서 실내로 이동이 가능한 견인구조 일체여야 한다 B. 규격(Specifications) 1. 재질 : 스테인리스 스틸 2. 직경 : 2.5mm 이상 3. 수량 : 500ea (※ 유지보수를 위한 수량 포함) 4. 설치 간격 : 수직 방향 기준 10cm 5. 설치 면 : 전면, 후면, 좌측, 우측 (※ 상판부는 와이어가 아닌 그물 사용) 6. 상단 체결 : 알루미늄 상판 고리에 카라비너 걸이 방식 7. 하단 체결 : 아이볼트 체결 + 라쳇렌치 이용 장력 조절 방식 C. 구성품 1. 스테인리스 와이어 500ea(카라비너 및 아이볼트 포함) 2. 조립 및 유지보수 공구 3. 이동용 리프트 & 견인장치 D. 기타 - 기타 불명확한 사항은 발주처와 협의	o o o o
3	경기장 바닥 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	A. 특징(Features) 1. 경기장 바닥에는 내구성을 가진 천막형태의 일체형 바닥마감재와 완충재를 포함하며, 라인마킹, 로고사인등이 인쇄되어야한다. 2. 경기장 바닥은 평탄하게 시공되어야 하며 들뜸 없이 밀착되어야 한다. 3. 라인마킹은 경기 구획에 따라 정확히 표시되고 시인성이 높아야 하며 페인트 도포 인쇄 등 내구도를 가진 방식으로 시공되어야 한다. B. 규격(Specifications) 1. 면적 : 16m × 7m 2. 라인 구성 - 중앙선 - 양측 골대 사각 C. 구성품 1. 천막형태의 마감재(절단 가공 및 시공 포함) 2. 바닥 고정을 위한 테이프(접착제 사용불가) D. 기타 - 경기장 외곽 3m주변 인조잔디 포함(적색 및 청색) - 기타 불명확한 사항은 발주처와 협의	o o o o
4	드론축구 경기운영 시스템 (WIN-DC40) (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	A. 특징(Features) 1. 야외에서도 선수 및 관중이 식별이 용이한 밝기를 지녀야 한다 2. 드론축구 규정 중 오프사이드 규정을 충족시킬 수 있도록 골대의 조명표시와 연동하여 자동으로 점수와 패널티를 표시하여야 한다 3. 표시의 색상은 레드와 블루로 명확히 구분되어야 한다 4. 모니터 상부에 경기중인 팀의 명칭을 표기할 수 있어야 한다 5. 모니터 3개는 동일한 모니터와 이동식 TV거치대 스탠드가 설치되어야 한다. 6. 부대장비 - (모니터) 2025 QLED 4K QFE1 (214cm) 풀 모션 슬림핏 벽걸이형 : 3대 - (노트북) 삼성전자 갤럭시북5 프로360 NT960QHA-K71AR 울트라7 32GB Arc 140V그래픽K71AR · WIN11 Home · 32GB · 1TB · 그레이 : 1대 - (컴퓨터 데스크탑 세트(경기운용)) cpu/ 코어i5 13세대이상 gpu/ rtx 5050이상 메모리 ddr4 16g 이상 저장장치 ssd /512 이상 윈도우 기본설치 : 1대 - (가방) 1495CC1 Protector Laptop Case : 1개 - (음향 시스템) MIPRO MA-808M(무선 마이크 4개 운영) : 1대 7. 경기 진행상황을 선수와 관중이 식별할 수 있도록 3분 타이머와 이에 따른 씽크가 맞는 음향이 동반되어야 한다 8. 경기 진행상 원활한 위치를 확보할 수 있도록 이동식이어야 한다 9. 안정적인 경기 진행을 위해 참가선수단을 사전에 입력하고 이를 선택 입력할 수 있는 운영체계를 갖추어야 한다 B. 구성품 - 골대전원및메인박스 : 1 - 부심용 스위치 : 4 - 주심스위치 : 1 - pc용 I/O박스 : 1	o o o o
5	기타	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 그밖의 사항은 입찰공고 자료에 따름	o o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격 동일여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음