물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-54호		입찰명		강의동, 과학관 강의실 대형 전자칠판 구매·설치
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

※ 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	전자칠판 공급 및 설치	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 신규 전자칠판 납품을 포함하며 강의실 전면부에 매립 설치 및 마감 처리, 작동여부 확인 o 화면 조작에 필요한 소프트웨어(판서) 설치 o 장비규격 - 화면크기 : 98“ (248cm) - 패널 : IPS, 무반사강화유리 (3.2T) / 제로갭 본딩 - 해상도 : 3840 x 2160 (QWUXGA) - 밝기 : 410cd/㎡ - 명암비 : 1200:1 - 터치센서 : IR 센서(Multi Touch up to 50 Points)/ 정확도 ±1.0mm / 응답속도 3.3ms 이하 - 운영시스템 : Andriod 13 (Google EDLA 인증) - CPU/RAM/Storage : RQuad Core A76+Quad Core A55 /32G/ 512G - 마이크/카메라 : 8 Array Mic / 8K - 스피커 : 20W x 2 / Subwoofer 20W x 1 - 전면 단자 : 1xHDMI2.0-In, 2xUSB3.0, 1xUSB Type-C(15W), 1xTouch USB - 측면 단자 : 2xHDMI2.0-In, 1xHDMI Out, 1xDP In, 1xUSB3.0, 1xUSB Type-C(100W), 1xUSB Type-C Out, 2xTouch USB - 하단 단자 : 1xVGA, 1xPC Audio In, 1xSPDIF-Out, 1xUSB2.0, 1xHeadphone Out, 1xAudio In, 1xRS232 in, 1xLAN In-Out - 전면부 Hotkey : Touch Capacitance Method 9key 필수 - 판서 소프트웨어 기본 탑재 - 강의 영상 및 화면 녹화, 화상회의 가능 - NFC + 지문인식 보안 기능, Auto Power Control (DPMS) 기능 필수 - 벽부형 브라켓 설치 및 HDMI 케이블 매립설치 포함 - 제조사 공급자증명원 및 AS기술 지원 확약서 제출 ※ 모델 : 현대아이티 MX98NZRI	o o o
2	전기·통신 장비 및 배관배선 설치	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 케이블 및 매립마감 처리로 외부로 노출되지 않도록 설치하며, 내구성이 강하여 장기적으로 안정성을 보장하여야 함 o 장비는 정품을 인증한 제품으로 납품하며, 기술 및 A/S 지원에 필요한 서류를 제출 o 장비규격 - 전기·통신케이블 & 영상신호케이블 : LS전선, 가온전선 이상 - 사전 자재승인 요청서, KS/친환경 /방염 보증서, 규격서 (동등 이상 증빙) 제출	o o o
3	전면부 인테리어	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 전면부 화이트보드 및 법랑칠판 철거는 수요부서와 협의하여 진행 o 벽부형 HDMI플레이트 제작 및 설치 o 폐기물 처리 일체 o 철거된 화이트보드·법랑칠판은 수요 부서 협의 후 재사용을 위해 o 교내 타 장소로 이동·설치하거나 폐기 회수하여야 함 o 장비규격 - 전면부 화이트보드 및 법랑칠판 철거 및 매립부 마감 - 매립부 테두리 몰딩 마감 포함 : 전면 보강 및 시트색상 작업 - 노트북 연결용 벽부형 HDMI플레 이트 제작 및 설치 - 철거 폐기물 처리 - 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않도록 벽면과 조화롭게 인테리어 마감되어야 함 - 낙찰 직후 설치시안 및 계획도면 제시하며 대학 승인 후 시공 (설치시안은 현장 실제사진을 바탕으로 컴퓨터그래픽(CG)으로 작성하여 제시하여야 함) - 모든 인테리어 자재는 사전 수요 부서 자재승인을 받아야 함 ㆍ사전 자재승인 요청서, KS/친환경 /방염 보증서, 규격서 (동등 이상 증빙) 제출 ㆍ시트지 등 건축자재는 반드시 방염제품일 것 - 수평·수직 무늬 불일치, 이음부 이격· 개구, 절단각 미정합, 시트지 기포· 주름 등 시공 품질미달 발생시 경미한 하자여도 검수 일체 불가 (기한 내 전면 재시공)	o o o
4	A/S 보증 및 기타사항	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 보증기간 2년 - 전자칠판 설치, 운용소프트웨어, 인테리어 자재·시공 등 구매·설치 내역 일체 o 기타사항 - 납품·설치 완료 직후 사용자 교육 실시 - 위 교육 및 현장 기술지원 외에 사용자 교육 추가 2회 이상 (대학 지정일시)

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격 동일여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음