물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-57호		입찰명		초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(농협, 촬영) 구매(1식)
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(비행교육원 기획총괄팀)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

공고규격 동일 여부

비고

1

초경량비행장치 조종자 교육훈련용

드론 (농업용)

* 제조사 :

* 모델명 :

Y / N

o 초경량비행장치 조종자 농업용 드론교육에 사용되는 기체로 세부규격 및 수량은 다음과 같음

제품명		수량	비고
1)	AGRAS T70P	1	농업용 기체(70L)
2)	AGRAS T70P Atomized Sprinkler Package	1	추가옵션노즐(전방)
3)	AGRAS T70P Spreading System	1	입제기(70KG)
4)	DB2160 Charging Adapter Cable	2	배터리 충전 케이블
5)	C8000 Charger	2	배터리 충전기
6)	DB2160 Intelligent Flight Battery	4	배터리
7)	GM10500IE	1	발전기(8.5kWh)
8)	T70P Propeller (CCW)	4	CCW 프로펠러
9)	T70P Propeller (CW)	4	CW 프로펠러
10)	Propeller Gasket	8	프롭 모터 사이 장착 가스켓
11)	T70P Motor	4	15522 모터
12)	Motor Base	4	모터 베이스
13)	소형 작업대	4	승강 이동형 K02598629
14)	이동공구함	1	서랍형 K05269558
15)	IBC 탱크(500L)	1	물탱크

1)-1 기체 일반 사양

- 무게 : 56 kg (배터리 포함)

- 최대 이륙 무게 : 130kg

- 최대 대각선 휠베이스 : 2440 mm

- 크기 : 3195 mm × 3490 mm × 970 mm

(팔과 프로펠러 펼침)

- 호버링 정확도 범위 (강한 GNSS 신호 시)

· RTK 사용 시 : ±10 cm (수평), ±10 cm (수직)

· RTK 미사용 시 : 수평 ± 0.6 m, 수직 ± 0.3 m

- 작동 온도 범위  : 0 °C to 40 °C

- 내풍 가능 최대 풍속 : <6 m/s

1)-2 기체 분무 탱크 사양

- 재질 : HDPE

- 음량 : 70 L

- 작동 페이로드 : 70 kg

1)-3 기체 전달펌프 사양

- 유형  : 임펠러 펌프 (마그네틱 드라이브)

1)- 4 기체 안전성 시스템 사양

- 밀리미터파 레이더 EIRP

: < 20 dBm (NCC / MIC / KC / CE / FCC)

- 작동 온도 범위 : 0 °C to 40 °C

- 작동 환경 : 충분한 조명과 식별 가능한 주변 환경

- 시야각 (FOV)

· 전방 밀리미터파 레이더: 수평 360°,

수직 ± 45°, 위로 ± 45° (원뿔)

· 후방 밀리미터파 레이더: 수직 360°,

수평 ± 45°

· Tri-eye Visionary Intelligence: 90° (수평),

180° (수직)

- 범위 : ≤ 60 m

- 유효 안전 장애물 회피 속도 : ≤ 13.8 m/s

- 유효 감지 고도 : ≥ 1.5 m

1)-5 조종기 사양

- 모델 : TKPL 2

- 화면 : 7인치 LCD 터치스크린;

해상도: 1920 × 1200; 밝기: 1400 cd/m²

- 충전 온도 :  5~40 °C

- 내장 배터리 사용 시간 : 3.8시간

- 외장 배터리 사용 시간 : 3.2시간

2) 스프링클러 사양

- 노즐 거리 :  1874 mm

- 물방울 크기 : 50 - 500μm

- 유효 분사 폭 : 4 - 11 m

3) 입제살포기 사양

- 살포 탱크 음량 :  100 L

- 살포기 구조 유형 : 원심 디스크

- 배출 구조 유형 : 피더 공급

- 최대 배출 속도 : 400 kg/min (복합 비료)

- 살포 작업 상자 내부 최대 하중 : 70 kg

- 유효 살포 폭  : 3 - 10 m

4) 배터리 충전 어댑터 케이블 사양

- 호환 가능 모델 : DB2160 Intelligent Battery

5) 배터리 사양

- 무게  : 14.7 ± 0.3 kg

- 용량 :  41000 mAh

- 정격 전압 : 52 V

6) 배터리 스테이션 사양

- 모델 번호 : CSX702-9500

- 크기 : 400×266×120 mm

- 무게 : 약 11.4 kg

- 입력/출력

· 입력 전압: 100~240 VAC

· 출력 전압: 59.92 V

· 출력 전류: 최대 100 A

- 출력 : 62 V

- 정격 출력 전류 : 194 A

- 정격 출력

· 12000 W (삼상 380 V 입력)

· 3000 W (단상 220 V 입력)

- 보호 기능 : 과열, 과전압, 저전압, 단락,

팬 스톨 보호

- 충전 안전 : AC선 보호, 전원선 보호,

충전 커넥터 보호

7) 발전기 사양

- 모델 번호 : GM10500IE

- 크기 : 785×575×745 mm

- 무게 : 약 112 kg

- 전력 : 8.5KW

- 연료타입 : 가솔린

- 배기량 : 458cc

- 전압 및 전류 : 220V / 38.6A

- 연료탱크용량 : 26L

8) 프로펠러(CCW) 사양

- 재질 :  탄소 섬유 복합재

- 크기 : 62인치

- 방향 : CCW

9) 프로펠러(CW) 사양

- 재질 :  탄소 섬유 복합재

- 크기 : 62인치

- 방향 : CW

10) 프로펠러 가스켓 사양

- 호환모델 : R6223 Propeller

11) 모터 사양

- 스테이터 크기 : 155 × 22 mm

- KV : 65 rpm/V

12) 모터베이스 사양

- 호환모델 : 15522/65KV Motor

13) 작업대 사양

- 크기 : 1,100×600×840(mm)

- 주요 구성 단품 : 상,하판,기둥, 바퀴 프레임

- 작업대 상판 : 멜라우드 30t

- 주요 소재의 규격 : Steel sheet 1.6t ~ 3.0t

- 각관 : 30x30x1.4t

- 조립방법 : Bolting Type으로 필요시 부분교체가능

- Top Plate 선택 가능

: MW(Standard), Steel(1.6T),SUS(1.5t)

- 조절좌 : 수평조절이 가능한 Level Foot(M16x50

Φ)부착

- 바퀴 : 4인치 우레탄Caster (회전x2, 고정x2)

- 형식 : 승강 이동형

14) 공구함 사양

- 크기 : 650 X 460 X 880(mm)

- 서랍수량 : 6개

- 형식 : 이동형

15) 물탱크 사양

- 저장용량 : 500L 이상

o

o

o

2

초경량비행장치 조종자 교육훈련용

드론 (촬영용)

* 제조사 :

* 모델명 :

Y / N

o 초경량비행장치 조종자 촬영용 드론교육에

사용되는 기체로 세부규격 및 수량은 다음과 같음

제품명	수량	비고
Neo 2 Motion Fly More Combo	34	촬영드론

o 기체 사양

- 무게 : 160g (Neo 2 디지털 영상 전송 모듈 포함)

- 크기 : 167mm*171mm*54mm(가드 및 Neo 2

디지털 이미지 전송 모듈 포함)

- 최대 상승 속도

· 0.5m/s(부드러운 모드)

· 3m/s(일반 모드)

· 5m/s(스포츠 모드)

- 최대 하강 속도

· 0.5m/s(부드러운 모드)

· 3m/s(일반 모드)

· 3m/s(스포츠 모드)

- 최대 수평 비행 속도

· 8m/s(일반 모드)

· 12m/s(스포츠 모드)

· 12m/s(팔로우 모드).

- 최대 이륙 고도 : 2000m

- 비행시간 : 19분(가드 장착시 17분)

- 호버링 시간 : 18분 (가드 장착시 16.5분)

- 내풍 가능 풍속 : 10.7m/s

- 작동온도 : -10℃ ~ 40℃

- 위성항법시스템 : GPS, Galileo , BeiDou

- 호버링 정확도

· 수직: ±0.1미터(시각적 위치 결정이 정상적으로

동작하는 경우)

±0.5미터(위성 위치 결정이 정상적으로

동작하는 경우)

· 수평: ±0.3미터(시각적 위치 결정이 정상적으로

동작하는 경우)

±1.5미터(위성 위치 결정이 정상적으로

동작하는 경우)

- 내장 저장 용량 : 49GB

o 카메라 사양

- 센서 : 1/2인치 이미지 센서

- 렌즈

· 시야(FOV): 119.8°

· 동등 초점 거리: 16.5mm

· 조리개: f/2.2

· 초점 범위: 0.7m ~ 무한대

- ISO 범위

· 사진: 100~3200(단일 촬영 자동) / 100~12800

(연속 촬영/타이머 자동)

100 ~12800(수동)

· 비디오: 100~12800(자동) / 100~12800(수동)

- 셔터 속도

· 영상 녹화: 1/8000초 ~ 1/30초

· 사진 녹화: 1/8000초 ~ 1/10초

- 최대 사진 크기 : 4000×3000(4:3)

/ 4000×2250(16:9)

- 사진 촬영 모드

· 단일 촬영/타이머 촬영: 12MP

/ 2/3/5/7/10/15/20/30/60초

- 이미지형식 : JPG

- 비디오 해상도

· 수평 촬영: 4K(4:3): 3840 ×2880@60/50/30fps

1080p(4:3): 1440×1080@60/50/30fps

4K(16:9):

3840×2160@100*/60/50/30fps

1080p(16:9):

1920×1080@100*/60/50/30fps

· 수직 촬영: 2.7K(9:16): 1512×2688@60/50/30fps

- 비디오 형식 : MP4

- 최대 데이터 전송 속도 : 80Mbps

- 지원 문서 시스템 : exFAT

- 색상 모드 : 일반 모드

- 전자식 안정화 : RockSteady 안정화 및 안정화

해제지원

o 짐벌 사양

- 짐벌 시스템 : 듀얼 축 기계식 짐벌

(피치 축, 롤 축)

- 구조 설계 범위 피치: -125° ~ 105°

/ 롤: -43° ~ 43°

- 제어 가능한 회전 범위 피치 축: -90° ~ 70°

- 최대 제어 속도(피치) : 100°/초

- 각도 지터 : ±0.01°

- 기울기 보정 : 비디오 보정을 지원

o 배터리 사양

- 용량 : 1606mAh

- 무게 : 46g

- 공칭 전압 : 7.16V

- 충전 제한 전압 : 8.6V

- 배터리 유형 : 리튬이온

- 화학 시스템 : LiNiMnCoO2

- 에너지: 11.5와트시

- 충전 온도 : 5℃~40℃

o 고글 사양

- 스크린 : 1080p 울트라 와이드 스크린

- FOV : 54°

- 영상 전송시스템 : O4 디지털 전송시스템

- 작동시간 : 2.7시간

o 모션컨트롤러 사양

- 기능 :  AR커서로 활용 / 고글과 연동해 카메라

설정 및 비행 제어 지원

공통

o 입찰 공고된 규격 기준과 반드시 일치하는 품목

으로 구성되어야 한다.

- 단, 단종 등 불가피한 경우는 동등 이상의

성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품

이어야 함

(조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가)

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 한다.

o 납품 후 1년간 무상 A/S(하자·유지 보수 및 기술

지원)하여야 한다.

o 운송 외에 기술지원 서비스가 포함되어야 한다.

Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음