초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(농업, 촬영) 구매 입 찰 규 격 서

2025. 12.

사업부서	비행교육원 기획총괄팀	신승원 팀장	02-300-0224
계약부서	총무팀	전종표 차장	02-300-0036

입찰 규격서

(항대 25-57호 / 초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(농업, 촬영) 구매)

I. 개요

1. 구매목적 및 용도 : 초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론을 활용한 교육을 통해 다양한 맞춤형 수요를 충족함과 동시에 필요한 비행기량 향상을 도모

2. 구매품목

품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론 (농업, 촬영)	품목별 세부내역 참조	각 1식	비행교육 실습관 1층	총액입찰 최저가낙찰

II. 품목 세부사항

1

품목명

초경량비행장치 조종자 교육훈련용

드론 (농업용)

수량

1식

세부 규격

o 초경량비행장치 조종자 농업용 드론교육에 사용되는 기체로 세부규격 및 수량은 다음과 같음

제품명		수량	비고
1)	AGRAS T70P	1	농업용 기체(70L)
2)	AGRAS T70P Atomized Sprinkler Package	1	추가옵션노즐(전방)
3)	AGRAS T70P Spreading System	1	입제기(70KG)
4)	DB2160 Charging Adapter Cable	2	배터리 충전 케이블
5)	C8000 Charger	2	배터리 충전기
6)	DB2160 Intelligent Flight Battery	4	배터리
7)	GM10500IE	1	발전기(8.5kWh)
8)	T70P Propeller (CCW)	4	CCW 프로펠러
9)	T70P Propeller (CW)	4	CW 프로펠러
10)	Propeller Gasket	8	프롭 모터 사이 장착 가스켓
11)	T70P Motor	4	15522 모터
12)	Motor Base	4	모터 베이스
13)	소형 작업대	4	승강 이동형 K02598629
14)	이동공구함	1	서랍형 K05269558
15)	IBC 탱크(500L)	1	물탱크

1)-1 기체 일반 사양

- 무게 : 56 kg (배터리 포함)

- 최대 이륙 무게 : 130kg

- 최대 대각선 휠베이스 : 2440 mm

- 크기 : 3195 mm × 3490 mm × 970 mm (팔과 프로펠러 펼침)

- 호버링 정확도 범위 (강한 GNSS 신호 시)

· RTK 사용 시 : ±10 cm (수평), ±10 cm (수직)

· RTK 미사용 시 : 수평 ± 0.6 m, 수직 ± 0.3 m

- 작동 온도 범위  : 0 °C to 40 °C

- 내풍 가능 최대 풍속 : <6 m/s

1)-2 기체 분무 탱크 사양

- 재질 : HDPE

- 음량 : 70 L

- 작동 페이로드 : 70 kg

1)-3 기체 전달펌프 사양

- 유형  : 임펠러 펌프 (마그네틱 드라이브)

1)- 4 기체 안전성 시스템 사양

- 밀리미터파 레이더 EIRP : < 20 dBm (NCC / MIC / KC / CE / FCC)

- 작동 온도 범위 : 0 °C to 40 °C

- 작동 환경 :  충분한 조명과 식별 가능한 주변 환경

- 시야각 (FOV)

· 전방 밀리미터파 레이더: 수평 360°, 수직 ± 45°, 위로 ± 45° (원뿔)

· 후방 밀리미터파 레이더: 수직 360°, 수평 ± 45°

· Tri-eye Visionary Intelligence: 90° (수평), 180° (수직)

- 범위 : ≤ 60 m

- 유효 안전 장애물 회피 속도 : ≤ 13.8 m/s

- 유효 감지 고도 : ≥ 1.5 m

1)-5 조종기 사양

- 모델 : TKPL 2

- 화면 : 7인치 LCD 터치스크린; 해상도: 1920 × 1200; 밝기: 1400 cd/m²

- 충전 온도 :  5~40 °C

- 내장 배터리 사용 시간 : 3.8시간

- 외장 배터리 사용 시간 : 3.2시간

2) 스프링클러 사양

- 노즐 거리 :  1874 mm

- 물방울 크기 : 50 - 500μm

- 유효 분사 폭 : 4 - 11 m

3) 입제살포기 사양

- 살포 탱크 음량 :  100 L

- 살포기 구조 유형 : 원심 디스크

- 배출 구조 유형 : 피더 공급

- 최대 배출 속도 : 400 kg/min (복합 비료)

- 살포 작업 상자 내부 최대 하중 : 70 kg

- 유효 살포 폭  : 3 - 10 m

4) 배터리 충전 어댑터 케이블 사양

- 호환 가능 모델 : DB2160 Intelligent Battery

5) 배터리 사양

- 무게  : 14.7 ± 0.3 kg

- 용량 :  41000 mAh

- 정격 전압 : 52 V

6) 배터리 스테이션 사양

- 모델 번호 : CSX702-9500

- 크기 : 400×266×120 mm

- 무게 : 약 11.4 kg

- 입력/출력

· 입력 전압: 100~240 VAC

· 출력 전압: 59.92 V

· 출력 전류: 최대 100 A

- 출력 : 62 V

- 정격 출력 전류 : 194 A

- 정격 출력

· 12000 W (삼상 380 V 입력)

· 3000 W (단상 220 V 입력)

- 보호 기능 : 과열, 과전압, 저전압, 단락, 팬 스톨 보호

- 충전 안전 : AC선 보호, 전원선 보호, 충전 커넥터 보호

7) 발전기 사양

- 모델 번호 : GM10500IE

- 크기 : 785×575×745 mm

- 무게 : 약 112 kg

- 전력 : 8.5KW

- 연료타입 : 가솔린

- 배기량 : 458cc

- 전압 및 전류 : 220V / 38.6A

- 연료탱크용량 : 26L

8) 프로펠러(CCW) 사양

- 재질 :  탄소 섬유 복합재

- 크기 : 62인치

- 방향 : CCW

9) 프로펠러(CW) 사양

- 재질 :  탄소 섬유 복합재

- 크기 : 62인치

- 방향 : CW

10) 프로펠러 가스켓 사양

- 호환모델 : R6223 Propeller

11) 모터 사양

- 스테이터 크기 : 155 × 22 mm

- KV : 65 rpm/V

12) 모터베이스 사양

- 호환모델 : 15522/65KV Motor

13) 작업대 사양

- 크기 : 1,100×600×840(mm)

- 주요 구성 단품 : 상,하판,기둥, 바퀴 프레임

- 작업대 상판 : 멜라우드 30t

- 주요 소재의 규격 : Steel sheet 1.6t ~ 3.0t

- 각관 : 30x30x1.4t

- 조립방법 : Bolting Type으로 필요시 부분교체가능

- Top Plate 선택 가능 : MW(Standard), Steel(1.6T),SUS(1.5t)

- 조절좌 : 수평조절이 가능한 Level Foot(M16x50Φ)부착

- 바퀴 : 4인치 우레탄Caster (회전x2, 고정x2)

- 형식 : 승강 이동형

14) 공구함 사양

- 크기 : 650 X 460 X 880(mm)

- 서랍수량 : 6개

- 형식 : 이동형

15) 물탱크 사양

- 저장용량 : 500L 이상

2

품목명

초경량비행장치 조종자 교육훈련용

드론 (촬영용)

수량

34대

세부 규격

o 초경량비행장치 조종자 촬영용 드론교육에 사용되는 기체로 세부규격 및 수량은 다음과 같음

제품명	수량	비고
Neo 2 Motion Fly More Combo	34	촬영드론

o 기체 사양

- 무게 : 160g (Neo 2 디지털 영상 전송 모듈 포함)

- 크기 : 167mm*171mm*54mm(가드 및 Neo 2 디지털 이미지 전송 모듈 포함)

- 최대 상승 속도

· 0.5m/s(부드러운 모드)

· 3m/s(일반 모드)

· 5m/s(스포츠 모드)

- 최대 하강 속도

· 0.5m/s(부드러운 모드)

· 3m/s(일반 모드)

· 3m/s(스포츠 모드)

- 최대 수평 비행 속도

· 8m/s(일반 모드)

· 12m/s(스포츠 모드)

· 12m/s(팔로우 모드).

- 최대 이륙 고도 : 2000m

- 비행시간 : 19분(가드 장착시 17분)

- 호버링 시간 : 18분 (가드 장착시 16.5분)

- 내풍 가능 풍속 : 10.7m/s

- 작동온도 : -10℃ ~ 40℃

- 위성항법시스템 : GPS, Galileo , BeiDou

- 호버링 정확도

· 수직:

±0.1미터(시각적 위치 결정이 정상적으로 동작하는 경우)

±0.5미터(위성 위치 결정이 정상적으로 동작하는 경우)

· 수평:

±0.3미터(시각적 위치 결정이 정상적으로 동작하는 경우)

±1.5미터(위성 위치 결정이 정상적으로 동작하는 경우)

- 내장 저장 용량 : 49GB

o 카메라 사양

- 센서 : 1/2인치 이미지 센서

- 렌즈

· 시야(FOV): 119.8°

· 동등 초점 거리: 16.5mm

· 조리개: f/2.2

· 초점 범위: 0.7m ~ 무한대

- ISO 범위

· 사진: 100~3200(단일 촬영 자동) / 100~12800(연속 촬영/타이머 자동)

100 ~12800(수동)

· 비디오: 100~12800(자동) / 100~12800(수동)

- 셔터 속도

· 영상 녹화: 1/8000초 ~ 1/30초

· 사진 녹화: 1/8000초 ~ 1/10초

- 최대 사진 크기 : 4000×3000(4:3) / 4000×2250(16:9)

- 사진 촬영 모드

· 단일 촬영/타이머 촬영: 12MP / 2/3/5/7/10/15/20/30/60초

- 이미지형식 : JPG

- 비디오 해상도

· 수평 촬영: 4K(4:3): 3840 ×2880@60/50/30fps

1080p(4:3): 1440×1080@60/50/30fps

4K(16:9): 3840×2160@100*/60/50/30fps

1080p(16:9): 1920×1080@100*/60/50/30fps

· 수직 촬영: 2.7K(9:16): 1512×2688@60/50/30fps

- 비디오 형식 : MP4

- 최대 데이터 전송 속도 : 80Mbps

- 지원 문서 시스템 : exFAT

- 색상 모드 : 일반 모드

- 전자식 안정화 : RockSteady 안정화 및 안정화 해제지원

o 짐벌 사양

- 짐벌 시스템 : 듀얼 축 기계식 짐벌(피치 축, 롤 축)

- 구조 설계 범위 피치: -125° ~ 105° / 롤: -43° ~ 43°

- 제어 가능한 회전 범위 피치 축: -90° ~ 70°

- 최대 제어 속도(피치) : 100°/초

- 각도 지터 : ±0.01°

- 기울기 보정 : 비디오 보정을 지원

o 배터리 사양

- 용량 : 1606mAh

- 무게 : 46g

- 공칭 전압 : 7.16V

- 충전 제한 전압 : 8.6V

- 배터리 유형 : 리튬이온

- 화학 시스템 : LiNiMnCoO2

- 에너지: 11.5와트시

- 충전 온도 : 5℃~40℃

o 고글 사양

- 스크린 : 1080p 울트라 와이드 스크린

- FOV : 54°

- 영상 전송시스템 : O4 디지털 전송시스템

- 작동시간 : 2.7시간

o 모션컨트롤러 사양

- 기능 :  AR커서로 활용 / 고글과 연동해 카메라 설정 및 비행 제어 지원

III. 기타

1. 규격 o 입찰 공고된 규격 기준과 반드시 일치하는 품목으로 구성되어야 한다. - 단, 단종 등 불가피한 경우는 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품 이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가) o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다. o 낙찰 후 2주일 이내에 납품 하여야 한다. ※ 특정규격 지정사유 - 국내 최대 물량 적재, 안테나 허용오차 등을 고려하고, 일인칭 시점에서 비행 가능한 유일한 기체임을 반영하여 초경량비행장치 조종자 교육훈련에 가장 적합한 비행체를 선정하였음 2. 보증 및 기술지원 o 납품 후 1년간 무상 A/S(하자·유지 보수 및 기술지원)하여야 한다. o 운송 외에 기술지원 서비스가 포함되어야 한다.
문의	o 규격 관련 : 비행교육원 기획총괄팀 (02-300-0224) o 입찰, 계약관련 : 총무팀 (02-300-0036)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인