물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-58호		입찰명		초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(배송) 구매(1식)
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(비행교육원 기획총괄팀)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

공고규격 동일 여부

비고

1

초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론 (배송)

* 제조사 :

* 모델명 :

Y / N

o 초경량비행장치 조종자 배송용 드론교육에 사용되는 기체로 세부규격 및 수량은 다음과 같음

제품명		수량	비고
1	FlyCart 30	1	배송용 드론 기체
2	FlyCart 30 Winch Systam Kit	1	드론 탑재형 인양기
3	DB2000 Intelligent battery	4	배송용 드론 배터리
4	C8000 Charger	1	배터리 충전기
5	RC Plus	1	조종기
6	Cellular Dongle	1	4G 동글
7	D-RTK3 다기능 스테이션	1	다기능 스테이션
8	D-RTK3 Survey Pole and Tripod Kit	1	다기능 스테이션 삼각대

1.1 기체 사양

- 무게 : 42.5 kg (배터리 제외) / 65 kg (DB2000

배터리 2개 포함)

- 최대 이륙 중량 : 95kg

- 최대 대각선 축간거리 : 2200mm

- 크기 : 2800x3085x947 mm

(LxWxH, 암 및 프로펠러 펼친 상태)

- 접는 방식 : 바디 쪽으로 접기

- 탑재 가능한 배터리 수량 : 2개

- 호버링 비행 시간

(자체 무게, 최대 배터리 용량 시)

· 29분 (듀얼 배터리 모드)

· 15분 (싱글 배터리 모드)

- 호버링 비행 시간

(최대 중량, 최대 배터리 용량 시)

· 18분 (30kg 적재 중량, 듀얼 배터리 모드)

· 8분 (40kg 적재 중량, 싱글 배터리 모드)

- 최대 비행 거리 (자체 무게, 최대 배터리 용량 시)

· 28 km (듀얼 배터리 모드)

· 12 km (싱글 배터리 모드)

- 최대 비행 거리 (최대 중량, 최대 배터리 용량 시)

· 16 km (30kg 적재 중량, 듀얼 배터리 모드)

· 8 km (40kg 적재 중량, 싱글 배터리 모드)

- 최대 비행 시간 (최대 중량, 최대 배터리 용량 시)

· 18분 (30kg 적재 중량, 듀얼 배터리 모드)

· 9분 (40kg 적재 중량, 싱글 배터리 모드)

- 작동 온도 : -20~45 °C

- IP등급 : IP55

- 호버링 정확도 (GNSS 신호가 강할 경우)

· RTK 포지셔닝 활성화 : 수평: ±10 cm, 수직: ±10 cm

- RTK/GNSS 작동 주파수

· RTK: GPS L1/L2, Galileo F1/F2, BeiDou

B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2

· GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, Galileo F1,

Galieo E1, QZSS L1

- 최대 피치각 : 30°

- 최대 상승 속도 : 5 m/s

- 최대 하강 속도 :  3 m/s (수직) / 5 m/s (틸트)

- 최대 수평 속도 : 20 m/s

- 최고 비행 고도 :  6000 m (페이로드 미장착)

- 내풍 가능 최대 풍속 : 12 m/s

- LED 유효 조사 거리 : 10 m

- LED 조사 모드 : 60 Hz, 주변 조명에 따라 자동 전환

- 양안 비전시스템 FOV : 수평: 90°, 수직: 106°

- 양안 비전시스템 작업 환경 요건 : 명확한 텍스

처가 있는 표면 및 일반 조명

- FPV 카메라 해상도 : 1920x1440

- FPV 카메라 DFOV : 149°

- FPV 카메라 프레임 속도 : 30 fps

- FPV 카메라 유형 : FHD FPV 1축 짐벌 카메라

- FPV 카메라 ‍필라이트 : 지원

- 화물케이스 크기 : 754x472x385 mm (LxWxH)

- 화물케이스 내부 공간크기 : 573x416x305 mm

(LxWxH)

- 화물케이스 소재 : EPP 플러스 알루미늄 합금 프레임

- 화물케이스 무게 : 측정 기능지원

- 화물케이스 무게 : 약 3 kg

- 화물케이스 탑재 하중 : 0~40 kg

1.2 기체 추진시스템 사양

- 고정자 크기 : 100x33 mm

- 모터 KV 값 : 48 rpm/V

- 최대 모터 전력 : 4000 W/로터

- 프로펠러 소재 : 탄소 섬유 복합재

- 프로펠러 직경 : 54인치

- 프로펠러 유형 : 접이식 듀얼 블레이드 프로펠러

- 메인 로터 직경 : 1375 mm

- 로터 수량 : 8

1.3 능동 위상 배열 레이더 사양(기체 기본 장착)

- 모델 번호

· RD241608RF (전방)

· RD241608RB (후방)

- 고도 감지 : 고정 고도 범위: 1.5~200 m

- 후방 장애물 회피

· 감지 거리 (후방): 1.5~50 m

· FOV : 전방: 360° (수평), ±45° (수직), ±45 (상향)

후방: ±45° (수평), 360 °(수직)

· 안전 거리: 3.5 m

2. 윈치시스템 사양

- 모델명 : A2EWI-30A

- 크기 : 252x195x193 mm (LxWxH)

- 본체 무게 : 2.5 kg (카운터웨이트 및 후크 제외)

- 클럼프 무게 : 1.9 kg

- 커플 무게 : 0.6 kg

- 터치다운 릴리즈 기능 : 지원

- 페이로드 중량

· 5~30 kg (듀얼 배터리)

· 5~40 kg (싱글 배터리)

- 케이블 길이 : 20 m

- 최대 수축 속도 : 0.8 m/s

- 작동 온도 : -20~45 °C

- IP등급 : IP55

- 기타 지원기능 : 무게 측정 / 케이블 절단 보호

/ 스윙제어 / 수동조작 / 자동 작동 / 감속보호

3. 배터리 사양

- 모델명 : DB2000

- 용량 : 38000 mAh

- 공칭 전압 : 52.22 V

- 유형 : 14S1P

- 에너지 : 1984.4 Wh

- 무게 : 약 11.3 kg

- 설치 방법 : 플러그

- 크기 :  316x152x279 mm (LxWxH)

- 작동 온도 : -20~45 °C

- 충전 속도

· 5~15 °C: 1.0C

· 15~45 °C: 2.5C

- 최대 충전 전력 : 5700 W

- 자동 예열 기능 : 지원

4. 배터리 충전기 사양

- 모델명 : CHX101-7000

- 입력 : 90~264 V AC

- 출력 : 42~59.92 V DC

- 최대 출력 전력

· 7200 W (듀얼 입력)

· 3600 W (싱글 입력)

- 출력 채널 수 : 2

- 작동 온도 : -20~45 °C

- 충전 보안 : 커넥터 보호 기능 사용 가능

5. 조종기 사양

- 유형 : DJI RC Plus

- 사용앱 : DJI Pilot 2

- 작동 온도 : -20~50 °C

- 충전환경 온도 : 5~40 °C

- 작동 주파수

· 2.400~2.483 GHz

· 5.725~5.850 GHz

- 내장 배터리 사용 시간 : 3.3시간

- 외장 배터리 : 2.7시간

- 충전 최대 전력 : 65W

- IP등급 : IP54

- 동영상 출력 인터페이스 : HDMI

- Wi-Fi 프로토콜 : Wi-Fi 6

- EIRP : <10 dBm

- GNSS : GPS + Galileo + BeiDou

- 스크린 : 7.02인치 LCD 터치스크린, 해상도

1920*1200, 밝기 1200nit

6. 셀룰러 동글 사양

- 통신표준 : TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM

- 인터페이스 : USB-C 포트, 나노-SIM 카드슬롯,

TS-5 안테나 포트

- 안테나 : 듀얼안테나

- 크기 : 52.4x23x8 mm (LxWxH)

- 무게 : 약 15g

- 작동전압/전류 : 5V/1A

- 작동 온도 : -20~55 °C

- 보관 온도 : -40~70 °C

7. D-RTK3 다기능스테이션 사양

- GNSS 주파수

· GPS: L1C/A, L2C, L5

· BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b

· GALILEO: E1, E5a, E5b, E6

· GLONASS: L1, L2

· QZSS: L1C/A, L2C, L5

· L 밴드

- 시스템 정확도

· 단일 지점 정확도(캘리브레이션되지 않음): 수평:

1.5m(RMS) / 수직: 3.0m(RMS)

- 위성 기반 정밀 포인트 포지셔닝

· 지원되는 주파수

: BDS B2b, GALILEO E6**, L 밴드**

· 수렴 시간: 20분

· 수평: 30cm(RMS)

· 수직: 40cm(RMS)

- 초기화 신뢰성 : >99.9%

- 전원 출력 포트 : USB Type-C

- 지원되는 전원 어댑터 : USB PD 3.0 프로토콜,

출력 전압 9V에서 15V 어댑터

- 배터리 작동 시간(상온에서) : 7시간

- 배터리 :  LiPo / 용량: 6500mAh / 에너지

: 46.8Wh

- 보호 등급 : IP67

- 크기 : 163mm × 89mm(폴대 및 삼각대제외)

- 무게 : 1.26kg

8. D-RTK3 서베이폴 및 삼각대 사양

- 호환모델 : D-RTK3

- 패키지 크기 : 245 × 245 × 1398 mm(L×W×H)

- 패키지 무게 : 4.96 kg

- 측량 폴 크기 : 높이: 125 cm~200 cm

(5/8" 나사산 제외)

- 측량 폴무게 : 900 g

- 삼각대: 높이 : 92 cm

- 삼각대 무게 : 2,800 g

o

o

o

기타

o 입찰 공고된 규격 기준과 반드시 일치하는 품목

으로 구성되어야 한다.

- 단, 단종 등 불가피한 경우는 동등 이상의

성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품

이어야 함

(조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가)

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 한다.

o 납품 후 1년간 무상 A/S(하자·유지 보수 및 기술

지원)하여야 한다.

o 운송 외에 기술지원 서비스가 포함되어야 한다.

Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음