초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(배송) 구매 입 찰 규 격 서

2025. 12.

사업부서	비행교육원 기획총괄팀	신승원 팀장	02-300-0224
계약부서	총무팀	전종표 차장	02-300-0036

입찰 규격서

(항대 25-58호 / 초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(배송) 구매)

I. 개요

1. 구매목적 및 용도 : 초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론을 활용한 교육을 통해 다양한 맞춤형 수요를 충족함과 동시에 필요한 비행기량 향상을 도모

2. 구매품목

품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론 (배송)	세부내역 참조	1식	비행교육 실습관 1층	총액입찰 최저가낙찰

II. 품목 세부사항

1

품목명

초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론 (배송)

수량

1식

세부 규격

o 초경량비행장치 조종자 배송용 드론교육에 사용되는 기체로 세부규격 및 수량은 다음과 같음

제품명		수량	비고
1	FlyCart 30	1	배송용 드론 기체
2	FlyCart 30 Winch Systam Kit	1	드론 탑재형 인양기
3	DB2000 Intelligent battery	4	배송용 드론 배터리
4	C8000 Charger	1	배터리 충전기
5	RC Plus	1	조종기
6	Cellular Dongle	1	4G 동글
7	D-RTK3 다기능 스테이션	1	다기능 스테이션
8	D-RTK3 Survey Pole and Tripod Kit	1	다기능 스테이션 삼각대

1.1 기체 사양

- 무게 :  42.5 kg (배터리 제외) / 65 kg (DB2000 배터리 2개 포함)

- 최대 이륙 중량 : 95kg

- 최대 대각선 축간거리 : 2200mm

- 크기 : 2800x3085x947 mm (LxWxH, 암 및 프로펠러 펼친 상태)

- 접는 방식 : 바디 쪽으로 접기

- 탑재 가능한 배터리 수량 : 2개

- 호버링 비행 시간 (자체 무게, 최대 배터리 용량 시)

· 29분 (듀얼 배터리 모드)

· 15분 (싱글 배터리 모드)

- 호버링 비행 시간 (최대 중량, 최대 배터리 용량 시)

· 18분 (30kg 적재 중량, 듀얼 배터리 모드)

· 8분 (40kg 적재 중량, 싱글 배터리 모드)

- 최대 비행 거리 (자체 무게, 최대 배터리 용량 시)

· 28 km (듀얼 배터리 모드)

· 12 km (싱글 배터리 모드)

- 최대 비행 거리 (최대 중량, 최대 배터리 용량 시)

· 16 km (30kg 적재 중량, 듀얼 배터리 모드)

· 8 km (40kg 적재 중량, 싱글 배터리 모드)

- 최대 비행 시간 (최대 중량, 최대 배터리 용량 시)

· 18분 (30kg 적재 중량, 듀얼 배터리 모드)

· 9분 (40kg 적재 중량, 싱글 배터리 모드)

- 작동 온도 : -20~45 °C

- IP등급 : IP55

- 호버링 정확도 (GNSS 신호가 강할 경우)

· RTK 포지셔닝 활성화 : 수평: ±10 cm, 수직: ±10 cm

- RTK/GNSS 작동 주파수

· RTK: GPS L1/L2, Galileo F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2

· GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, Galileo F1, Galieo E1, QZSS L1

- 최대 피치각 : 30°

- 최대 상승 속도 : 5 m/s

- 최대 하강 속도 :  3 m/s (수직) / 5 m/s (틸트)

- 최대 수평 속도 : 20 m/s

- 최고 비행 고도 :  6000 m (페이로드 미장착)

- 내풍 가능 최대 풍속 : 12 m/s

- LED 유효 조사 거리 : 10 m

- LED 조사 모드 : 60 Hz, 주변 조명에 따라 자동 전환

- 양안 비전시스템 FOV : 수평: 90°, 수직: 106°

- 양안 비전시스템 작업 환경 요건 : 명확한 텍스처가 있는 표면 및 일반 조명

- FPV 카메라 해상도 : 1920x1440

- FPV 카메라 DFOV : 149°

- FPV 카메라 프레임 속도 : 30 fps

- FPV 카메라 유형 : FHD FPV 1축 짐벌 카메라

- FPV 카메라 ‍필라이트 : 지원

- 화물케이스 크기 : 754x472x385 mm (LxWxH)

- 화물케이스 내부 공간크기 : 573x416x305 mm (LxWxH)

- 화물케이스 소재 : EPP 플러스 알루미늄 합금 프레임

- 화물케이스 무게 : 측정 기능지원

- 화물케이스 무게 : 약 3 kg

- 화물케이스 탑재 하중 : 0~40 kg

1.2 기체 추진시스템 사양

- 고정자 크기 : 100x33 mm

- 모터 KV 값 : 48 rpm/V

- 최대 모터 전력 : 4000 W/로터

- 프로펠러 소재 : 탄소 섬유 복합재

- 프로펠러 직경 : 54인치

- 프로펠러 유형 : 접이식 듀얼 블레이드 프로펠러

- 메인 로터 직경 : 1375 mm

- 로터 수량 : 8

1.3 능동 위상 배열 레이더 사양(기체 기본 장착)

- 모델 번호

· RD241608RF (전방)

· RD241608RB (후방)

- 고도 감지 : 고정 고도 범위: 1.5~200 m

- 후방 장애물 회피

· 감지 거리 (후방): 1.5~50 m

· FOV : 전방: 360° (수평), ±45° (수직), ±45 (상향)

후방: ±45° (수평), 360 °(수직)

· 안전 거리: 3.5 m

2. 윈치시스템 사양

- 모델명 : A2EWI-30A

- 크기 : 252x195x193 mm (LxWxH)

- 본체 무게 : 2.5 kg (카운터웨이트 및 후크 제외)

- 클럼프 무게 : 1.9 kg

- 커플 무게 : 0.6 kg

- 터치다운 릴리즈 기능 : 지원

- 페이로드 중량

· 5~30 kg (듀얼 배터리)

· 5~40 kg (싱글 배터리)

- 케이블 길이 : 20 m

- 최대 수축 속도 : 0.8 m/s

- 작동 온도 : -20~45 °C

- IP등급 : IP55

- 기타 지원기능 : 무게 측정 / 케이블 절단 보호 / 스윙제어 / 수동조작 /

자동 작동 / 감속보호

3. 배터리 사양

- 모델명 : DB2000

- 용량 : 38000 mAh

- 공칭 전압 : 52.22 V

- 유형 : 14S1P

- 에너지 : 1984.4 Wh

- 무게 : 약 11.3 kg

- 설치 방법 : 플러그

- 크기 :  316x152x279 mm (LxWxH)

- 작동 온도 : -20~45 °C

- 충전 속도

· 5~15 °C: 1.0C

· 15~45 °C: 2.5C

- 최대 충전 전력 : 5700 W

- 자동 예열 기능 : 지원

4. 배터리 충전기 사양

- 모델명 : CHX101-7000

- 입력 : 90~264 V AC

- 출력 : 42~59.92 V DC

- 최대 출력 전력

· 7200 W (듀얼 입력)

· 3600 W (싱글 입력)

- 출력 채널 수 : 2

- 작동 온도 : -20~45 °C

- 충전 보안 : 커넥터 보호 기능 사용 가능

5. 조종기 사양

- 유형 : DJI RC Plus

- 사용앱 : DJI Pilot 2

- 작동 온도 : -20~50 °C

- 충전환경 온도 : 5~40 °C

- 작동 주파수

· 2.400~2.483 GHz

· 5.725~5.850 GHz

- 내장 배터리 사용 시간 : 3.3시간

- 외장 배터리 : 2.7시간

- 충전 최대 전력 : 65W

- IP등급 : IP54

- 동영상 출력 인터페이스 : HDMI

- Wi-Fi 프로토콜 : Wi-Fi 6

- EIRP : <10 dBm

- GNSS : GPS + Galileo + BeiDou

- 스크린 : 7.02인치 LCD 터치스크린, 해상도 1920*1200, 밝기 1200nit

6. 셀룰러 동글 사양

- 통신표준 : TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GSM

- 인터페이스 : USB-C 포트, 나노-SIM 카드슬롯, TS-5 안테나 포트

- 안테나 : 듀얼안테나

- 크기 : 52.4x23x8 mm (LxWxH)

- 무게 : 약 15g

- 작동전압/전류 : 5V/1A

- 작동 온도 : -20~55 °C

- 보관 온도 : -40~70 °C

7. D-RTK3 다기능스테이션 사양

- GNSS 주파수

· GPS: L1C/A, L2C, L5

· BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b

· GALILEO: E1, E5a, E5b, E6

· GLONASS: L1, L2

· QZSS: L1C/A, L2C, L5

· L 밴드

- 시스템 정확도

· 단일 지점 정확도(캘리브레이션되지 않음): 수평: 1.5m(RMS) / 수직: 3.0m(RMS)

- 위성 기반 정밀 포인트 포지셔닝

· 지원되는 주파수: BDS B2b, GALILEO E6**, L 밴드**

· 수렴 시간: 20분

· 수평: 30cm(RMS)

· 수직: 40cm(RMS)

- 초기화 신뢰성 : >99.9%

- 전원 출력 포트 : USB Type-C

- 지원되는 전원 어댑터 : USB PD 3.0 프로토콜, 출력 전압 9V에서 15V 어댑터

- 배터리 작동 시간(상온에서) : 7시간

- 배터리 :  LiPo / 용량: 6500mAh / 에너지: 46.8Wh

- 보호 등급 : IP67

- 크기 : 163mm × 89mm(폴대 및 삼각대제외)

- 무게 : 1.26kg

8. D-RTK3 서베이폴 및 삼각대 사양

- 호환모델 : D-RTK3

- 패키지 크기 : 245 × 245 × 1398 mm(L×W×H)

- 패키지 무게 : 4.96 kg

- 측량 폴 크기 : 높이: 125 cm~200 cm(5/8" 나사산 제외)

- 측량 폴무게 : 900 g

- 삼각대: 높이 : 92 cm

- 삼각대 무게 : 2,800 g

III. 기타

1. 규격 o 입찰 공고된 규격 기준과 반드시 일치하는 품목으로 구성되어야 한다. - 단, 단종 등 불가피한 경우는 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품 이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가) o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다. o 낙찰 후 2주일 이내에 납품 하여야 한다. ※ 특정규격 지정사유 - 적재량 및 비행거리, 사용 주파수 등을 고려하여 초경량비행장치 조종자 교육훈련에 가장 적합한 비행체를 선정하였음 2. 보증 및 기술지원 o 납품 후 1년간 무상 A/S(하자·유지 보수 및 기술지원)하여야 한다. o 운송 외에 기술지원 서비스가 포함되어야 한다.
문의	o 규격 관련 : 비행교육원 기획총괄팀 (02-300-0224) o 입찰, 계약관련 : 총무팀 (02-300-0036)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인