금속 적층제조 장비 구매 입 찰 규 격 서

2025. 12.

사업부서	산학협력단 /항공·드론혁신융합대학사업단	박정훈	02-2075-0608
계약부서	총무팀	전종표	02-300-0036

입찰 규격서

(항대 25-59호 / 금속 적층제조 장비 구매)

I. 개요

1. 구매목적 및 용도

o 항공·드론 혁신융합대학 사업 수행을 위하여 균일하게 도포한 금속 분말 위에 제작하고자 하는 파트의 단면에 해당하는 영역을 레이저로 조사하여 소결, 적층하는 PBF(Powder Bed Fusion) 방식의 금속 제작 시스템으로 금속 소재의 3차원 파트를 제작하여야 한다.

o 장비 내부에 적재되고 항공 부품 제작 등에 사용되는 재료는 금속 분말 파우더로 다양한 소재가 지원되어야 한다.

o 도입 예정 기자재는 항공용 부품 생산장비로 장시간 출력을 위해 내부의 안정적인 환경(불활성가스 충진, 산소농도 0.2% 이하 등) 분위기를 조성해야하며 사용된 재료(파우더)가 외부 노출 없이 핸들링 되어야 한다.

2. 구매품목

품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
금속 적층제조 장비	품목별 세부내역 참조	1식	대학 내 지정장소	총액입찰 최저가낙찰

3. 입찰참가자격 및 조건

o 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한), 같은 법 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 결격사유가 없는 자

o 개찰일 전일까지 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 다음의 조달청 입찰참가자격을 모두 등록한 자

o 나라장터에 G2B물품분류번호 10자리(2326150701)를 공급 또는 제조물품 으로 등록한 업체

o 입찰 품목의 제조사 또는 제조사 공인 파트너사로, 대학에 물품을 정식 공급할 수 있는 자

- 입찰 품목의 직접 생산 증명원(제조사일 경우) 또는 제조사 공인 파트너사 확인서 제출 필수

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출이 가능한 자

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술 지원이 직접 가능한 자 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 수요부서 확인된 물품규격 확인서 필수 제출(미제출시 입찰 무효처리)

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가)

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 사전 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류로 입증할 수 있어야 함

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약 후 7주이내

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 검수완료 후 1년 이상 무상 하자보수

II. 품목 세부사항

품목번호	1	품목명	금속 적층제조 장비	수량	1대
용도	o 본 장비는 PBF(Powder Bed Fusion) 방식의 3D프린터로 금속 및 합금재료 등을 사용하여 내구성이 강한 정밀 제품 생산이 가능한 장비임 o Titanium, SUS, Superalloy, Cobalt Chromium과 같은 다양한 금속 소재 적용 하여 구동 가능한 시제품을 제작 지원, 기존 제조 공정을 극복한 부품개발 지원 o 차세대 경량화 기술 및 혁신 기술 개발 지원 o 시제품 개발 과정에서의 정량적 재현성과 품질 신뢰성 확보 측면에서 일관성을 제공 o 자체 장비 유지보수 및 기술지원 수행을 위한 장비 운영 노하우 습득 및 자체 기술 Upgrade
장비 구성	o 주장비 o 운영 보조장비 o 운영 시스템 운용 시스템 / 구동 장비(PC) o 부속장비 - 빌드 플레이트, 리코터 블레이드, 금속 파우더, 가스 설비
세부 규격	o 주장비 ------------------------------------------------------------------------- 1 Set 1) 3D프린팅 방식 : PBF (Powder Bed Fusion) 2) 레이저 타입 : Fiber laser 3) 레이저 출력 : 500W 이상 4) 최소 적층 두께 : 30㎛ 이하 5) 제작 크기(mm) : 160 x 160 x 200mm 이상 6) 불활성가스 : 아르곤 가스 7) 프리 히팅 온도 : 20℃ 이상 8) 3D프린터 전면에 스크린이 설치되어 시스템 제어 상황, 작업상태, 작동상황 등이 쉽게 파악되며, 장비의 제어가 가능해야 한다. 9) 공정 파라미터 : 개방형 구조로 되어 있어 사용자가 개별 조절할 수 있어야 하며, 사용자의 작업 파트별 적절한 파라미터 수정이 가능해야 한다. 10) 장시간의 원활한 출력과 품질, 안전을 위해 3D프린팅(출력) 중에는 챔버 내부가 불활성 가스(아르곤)으로 충진되어야 한다. 11) 시운전 및 검수를 위한 테스트 출력을 위하여 테스트용 파우더를 100Kg 이상 제공하여야 한다. 12) 재료 교체 시 해당 재료에 따른 빌드 파라미터(레이저 파워, 스캔 속도 등)가 장비 공급사로부터 제공되어야 한다. 13) 장비 가동 중 작업자의 안전을 위해 납품 시 필터 교체형 방진 마스크, 라텍스 장갑, 방음 헤드셋이 포함되어야 한다. o 운영 보조장비 ------------------------------------------------------------------- 1 EA 1) 방폭형(습식)으로 분진, 정전기 등에 의한 폭발 위험성이 없어야 한다 2) 청소기 외부에서 수위를 확인할 수 있어야한다. o 운영 시스템 1) 운용 시스템 ------------------------------------------------------------------- 1 EA 가) 기본 기능 : Slicing, Mesh healing, Auto Support, Generation, Data Fixing, 모델링 파일의 모델 분할, 병합, 회전, 단면생성 등의 기능 제공 나) 공정 최적화를 위해 각 파트 별 별도의 파라미터의 적용이 가능해야한다. 다) 출력소요 시간, 레이저 스캔 경로, Slice된 Layer 등 출력에 대한 정보를 사전 확인이 가능해야 한다. 라) 출력에 사용되는 모델 및 서포트 등 길이, 각도, 체적, 질량, 면적 등을 확인 하는 측정기능을 제공해야 한다. 마) CAD 또는 Mesh 기반의 데이터를 사용하여 격자구조(Lattice)를 설계하고 모델링 파일에서의 수정 또는 재설계가 가능한 기능을 제공해야 한다. 바) 모델을 복사 및 배열할 수 있는 기능을 제공해야한다. 사) 입력 파일 포맷 : STP, STEP, IGS 등 All CAD Format 및 STL, OBJ 등 Mesh Format 2) 구동 장비(PC) ----------------------------------------------------------------- 1 EA 가) CPU : i9-14세대 이상, 기본클럭 3.2GHz 이상 나) RAM : DDR5 128GB, 방열판 또는 쿨러를 포함해야함 다) 그래픽카드 : Geforce RTX 4060 이상 라) 저장체계 : SSD 2TB 1개 이상 마) 파워 : 정격출력 700W 이상 바) 운영체제 : Window 11, Professional, 64Bit 이상 사) 모니터 : 27인치 이상 아) 기타 : 무선 키보드, 마우스 자) 이 외 필요사항 또는 변경 필요 시 “수요기관” 과의 협의를 통해 변경 될 수 있다. o 부속장비 1) 빌드 플레이트 ----------------------------------------------------------------- 9 EA 가) 재사용하여 사용할 수 있어야 하며, 프린팅‧열처리 후 변형이 되지 않아야 한다. (수요기관에 사용 소재에 따라 플레이트 소재는 변경 될 수 있음) 2) 리코터 블레이드 ------------------------------------------------------------- 16 EA 가) 블레이드를 사용하여 재료 도포 및 평탄화 작업에 사용할 수 있어야 한다. 나) 금속 또는 고무와 같은 다양한 재질을 사용해야 한다. (수요기관에 사용 소재에 따라 블레이드 소재는 변경 될 수 있음) 3) In718 금속 파우더 ---------------------------------------------------------- 100kg 가) 재료를 안정적으로 사용하기 위해 납품 시 공정 파라미터를 필수로 제공해야 한다. 나) 납품되는 재료의 Lot별 화학적 조성 및 물성과 관련된 자료(MSDS)와 성분 분석 자료(CoA)를 제공해야 한다. 4) 액화아르곤 가스 설비 ------------------------------------------------------- 1 Set 가) 불활성 가스로 아르곤 가스를 사용하여야 한다. 나) 장비 내부에 불활성 가스로 사용되는 아르곤가스를 공급하기 위한 기화기 및 배관이 아르곤가스와 별개로 설치 되어야 한다.
비고	o 입찰금액에는 기본가격, 선택(옵션)사양 가격 외에 설치비용, 부가세 등 부대비용 일체 포함되어야 함 o 물품 조건은 입찰공고일 현재 최근 3개월 이내 생산된 신규 장비이어야 하며 외관 및 품질에 결함이 없어야 함 o 장비는 납품업체에서 생산·제작 또는 판매·보증되는 제품으로써 물품사양서에 명시된 제품 규격 이상이어야 하며, 표준화된 동일 규격의 정품을 부품 사용하고, 장비 본체에 명판(제작사, 형식, 제작번호 등)이 부착된 것이어야 함 o 물품 소유자는 “한국항공대학교산학협력단”으로 등록예정 o 검수 : 현장 물품 납품 후 검수 진행 o 대금지급 : 검수완료 및 공급자 세금계산서 발행 후 4주 이내 전액 지급 o 하자보증 : 검수완료 후 1년 이상(제조사가 정한 보증기간에 따름) o 상기되지 않았거나 명확하지 않은 사항은 반드시 계약 전에 요청기관의 확인을 받아야 하며, 장비의 기타 제원 및 성능은 장비 관련 제반 법규를 준수하여야 함

III. 납품·유지보수 등 유의사항

납품 일반	❍ 계약상대자는 제작사에서 생산･제작 또는 판매･보증되는 제품으로써 발주처에서 요구한 규격과 동등 또는 동등 이상의 장비로 납품하여야 한다. ❍ 계약상대자는 장비 납품 시 지정 검수자의 사양, 규격, 수량, 제품 상태 등을 검사 확인 후 합격 판정을 받은 정품에 한하여 납품하여야 하며, 불합격 판정을 받은 경우 동일 규격의 합격 판정을 받은 정품으로 즉시 대체 납품하여 검사･검수를 받아야 한다. ❍ 계약상대자는 장비 납품 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대하여 제반 안전대책을 수립하여 대비하여야 하고, 안전사고 발생 시 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 의한 경우에는 발주처와 계약상대자가 협의하여 처리한다. ❍ 계약상대자는 납품 시 아래의 제출 서류*를 갖추어 납품기한 내에 납품장소에서 인도하여야 한다. * 납품 시 제출서류 - 사용자 매뉴얼(국문) 1부 - 장비운용/정비지침서 및 부품교본 각 1부 - 기타 대학에서 요구하는 서류
납품 상세	❍ “납품업체”는 계약서에 명시된 모든 물품을 납품 기한 내에 “수요기관”이 지정한 장소에 설치 완료하여야 한다. ❍ “납품업체”는 “수요기관” 담당자의 입회하에 운영검사 및 안정성검사를 완료 하고 검수절차에 의해 검수를 필하여야 한다. ❍ 설치, 검수 및 시운전에 필요한 모든 경비는 납품업체가 부담해야 한다. ❍ 설치 중 안전사고 및 재해방지에 필요한 조치를 취해야 하며, 사고발생 시 “납품업체”가 모든 책임을 지고 즉시 복구 및 변상조치 해야한다. ❍ 최종 검수 결과 운영이 불가하다고 판단되거나 물품의 하자 발생으로 계약 조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “수요기관”의 요구에 의해 “납품업체”는 납품‧설치한 모든 물품을 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 “납품업체”의 부담으로 한다.
교육·운영지원	❍ “납품업체”는 운영 및 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 “수요기관”의 담당자에게 충실히 이행하여야 한다. ❍ “납품업체”는 현장에서 기술교육을 1회 이상 실시해야 하며, 교육은 무상으로 진행되어야 한다. ❍ 교육은 납품 장소에서 진행하는 것을 원칙으로 하고 필요시 “수요기관”과 협의하여 변경이 가능하며, 교육에 필요한 모든 비용은 공급자가 부담한다. ❍ 본 장비의 원활한 운영 및 사용자에게 기술을 전수하기 위해 수시방문이 가능한 전담 인력을 확보하고 있어야 하며, 유지보수 요청 시 48시간 이내 대응할 수 있어야 한다.
하자·유지보수	❍ 하자담보책임 기간 : 검수일로부터 1년
기타	❍ 납품장비(주장비 및 부속장비)는 납품규격서를 만족시키는 제조사 정품으로 공급되어야 하며, 국내에서 공식적인 기술지원 및 무상보증이 가능하여야 한다. ❍ 장애로 인하여 부품을 교체할 경우 제조사 정품 및 공식적인 경로로 수입된 제품으로 교체해야 한다. ❍ “납품업체”가 공급하는 물품의 제조사가 아닌 경우에는 제조사(또는 제조사의 국내 지사)로부터 정품 및 A/S를 확인할 수 있는 서류를 계약시에 제출해야 한다. ❍ 검수 완료 후라도 “납품업체”의 책임이 있는 사유로 인하여 발생되는 모든 사고와 “수요기관”의 피해에 대하여 전적으로 배상 조치해야 한다. ❍ 규격서에 포함되지 않은 구성품이라도 제품 가격(견적서)에 포함되었을 경우 모두 납품해야 한다. ❍ “납품업체”는 본 계약의 이행과 관련한 제반사항에 대하여 “수요기관” 담당자의 지시에 따라야 한다. ❍ 본 규격서에 대하여 “수요기관”과 “납품업체”의 해석 차이 또는 이견이 있을 경우 “수요기관”과 협의하는 것을 원칙으로 하고 분쟁이 발생할 경우 관계 법령 및 일반관례를 따르며, 소송관할법원은 “수요기관”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅳ. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / 항공드론혁신융합대학사업단 (박정훈 직원, 02-2075-0608)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인