물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-59호		입찰명		금속 적층제조 장비 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(항공·드론 혁신융합대학사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	금속 적층제조 장비	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 본 장비는 PBF(Powder Bed Fusion) 방식의 3D 프린터로 금속 및 합금재료 등을 사용하여 내구 성이 강한 정밀 제품 생산이 가능한 장비임 o Titanium, SUS, Superalloy, Cobalt Chromium과 같은 다양한 금속 소재 적용 하여 구동 가능한 시제품을 제작 지원, 기존 제조 공정을 극복한 부품개발 지원 o 차세대 경량화 기술 및 혁신 기술 개발 지원 o 시제품 개발 과정에서의 정량적 재현성과 품질 신뢰성 확보 측면에서 일관성을 제공 o 자체 장비 유지보수 및 기술지원 수행을 위한 장비 운영 노하우 습득 및 자체 기술 Upgrade o주장비 (1 Set) 1) 3D프린팅 방식 : PBF (Powder Bed Fusion) 2) 레이저 타입 : Fiber laser 3) 레이저 출력 : 500W 이상 4) 최소 적층 두께 : 30㎛ 이하 5) 제작 크기(mm) : 160 x 160 x 200mm 이상 6) 불활성가스 : 아르곤 가스 7) 프리 히팅 온도 : 20℃ 이상 8) 3D프린터 전면에 스크린이 설치되어 시스템 제어 상황, 작업상태, 작동상황 등이 쉽게 파악 되며, 장비의 제어가 가능해야 한다. 9) 공정 파라미터 : 개방형 구조로 되어 있어 사용 자가 개별 조절할 수 있어야 하며, 사용자의 작업 파트별 적절한 파라미터 수정이 가능해야 한다. 10) 장시간의 원활한 출력과 품질, 안전을 위해 3D 프린팅(출력) 중에는 챔버 내부가 불활성 가스 (아르곤)으로 충진되어야 한다. 11) 시운전 및 검수를 위한 테스트 출력을 위하여 테스트용 파우더를 100Kg 이상 제공하여야 한다. 12) 재료 교체 시 해당 재료에 따른 빌드 파라미터 (레이저 파워, 스캔 속도 등)가 장비 공급사로 부터 제공되어야 한다. 13) 장비 가동 중 작업자의 안전을 위해 납품 시 필터 교체형 방진 마스크, 라텍스 장갑, 방음 헤드셋이 포함되어야 한다. o 운영 보조장비 (1 EA) 1) 방폭형(습식)으로 분진, 정전기 등에 의한 폭발 위험성이 없어야 한다 2) 청소기 외부에서 수위를 확인할 수 있어야한다. o 운영 시스템 1) 운용 시스템 (1 EA) 가) 기본 기능 : Slicing, Mesh healing, Auto Support, Generation, Data Fixing, 모델링 파일의 모델 분할, 병합, 회전, 단면 생성 등의 기능 제공 나) 공정 최적화를 위해 각 파트 별 별도의 파라 미터의 적용이 가능해야한다. 다) 출력소요 시간, 레이저 스캔 경로, Slice된 Layer 등 출력에 대한 정보를 사전 확인이 가능해야 한다. 라) 출력에 사용되는 모델 및 서포트 등 길이, 각도, 체적, 질량, 면적 등을 확인하는 측정 기능을 제공해야 한다. 마) CAD 또는 Mesh 기반의 데이터를 사용하여 격자구조(Lattice)를 설계하고 모델링 파일에서 의 수정 또는 재설계가 가능한 기능을 제공 해야 한다. 바) 모델을 복사 및 배열할 수 있는 기능을 제공 해야한다. 사) 입력 파일 포맷 : STP, STEP, IGS 등 All CAD Format 및 STL, OBJ 등 Mesh Format 2) 구동 장비(PC) (1 EA) 가) CPU : i9-14세대 이상, 기본클럭 3.2GHz 이상 나) RAM : DDR5 128GB, 방열판 또는 쿨러를 포함해야함 다) 그래픽카드 : Geforce RTX 4060 이상 라) 저장체계 : SSD 2TB 1개 이상 마) 파워 : 정격출력 700W 이상 바) 운영체제 : Window 11, Professional, 64Bit 이상 사) 모니터 : 27인치 이상 아) 기타 : 무선 키보드, 마우스 자) 이 외 필요사항 또는 변경 필요 시 “수요 기관” 과의 협의를 통해 변경 될 수 있다. o 부속장비 1) 빌드 플레이트 (9 EA) 가) 재사용하여 사용할 수 있어야 하며, 프린팅‧ 열처리 후 변형이 되지 않아야 한다. (수요기 관에 사용 소재에 따라 플레이트 소재는 변경 될 수 있음) 2) 리코터 블레이드 (16 EA) 가) 블레이드를 사용하여 재료 도포 및 평탄화 작업에 사용할 수 있어야 한다. 나) 금속 또는 고무와 같은 다양한 재질을 사용 해야 한다. (수요기관에 사용 소재에 따라 블 레이드 소재는 변경 될 수 있음) 3) In718 금속 파우더 100kg 가) 재료를 안정적으로 사용하기 위해 납품 시 공정 파라미터를 필수로 제공해야 한다. 나) 납품되는 재료의 Lot별 화학적 조성 및 물성 과 관련된 자료(MSDS)와 성분 분석 자료 (CoA)를 제공해야 한다. 4) 액화아르곤 가스 설비 (1 Set) 가) 불활성 가스로 아르곤 가스를 사용하여야 한다. 나) 장비 내부에 불활성 가스로 사용되는 아르곤 가스를 공급하기 위한 기화기 및 배관이 아르곤가스와 별개로 설치 되어야 한다.	o o o
기타	o 입찰금액에는 기본가격, 선택(옵션)사양 가격 외에 설치비용, 부가세 등 부대비용 일체 포함되어야 함 o 물품 조건은 입찰공고일 현재 최근 3개월 이내 생산 된 신규 장비이어야 하며 외관 및 품질에 결함이 없 어야 함 o 장비는 납품업체에서 생산·제작 또는 판매·보증되는 제품으로써 물품사양서에 명시된 제품 규격 이상이어 야 하며, 표준화된 동일 규격의 정품을 부품 사용하고, 장비 본체에 명판(제작사, 형식, 제작번호 등)이 부착 된 것이어야 함 o 하자보증 : 검수완료 후 1년 이상(제조사가 정한 보증 기간에 따름)		Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음