물품 규격서

(견적 2601-15호 / 풍동 유속계측 Probe & Software 외 1종 제작)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 첨단산업 인재양성을 위해 중형 아음속 풍동 시설 운영 및 실험, 데이터 획득 및 후처리 등 본 시설의 전문성을 갖춘 인력양성을 위한 시설 구축

o 풍동 유속계측 및 모니터링용 소프트웨어 제작

2. 구매품목

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	풍동 유속계측 Probe & Software	품목별 세부내역 참조	1식	대학 지정장소	총액입찰 최저가낙찰
2	풍동 Monitoring Software		1식

3. 입찰참가자격 및 조건

o 소기업 또는 소상공인 확인을 받은 사업자

o 사업장 소재지를 서울특별시, 인천광역시 또는 경기도에 둔 사업자

o 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 가능한 사업자

o 물품에 대한 납품·설치, 하자·유지 보수 및 기술지원·교육 직접 수행 가능한 사업자 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 대학 보유 시스템의 확장을 위한 구매로, 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 물품 규격 및 성능을 사전 확인받아야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

o 계약 후 1개월 이내 납품

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 검수완료 후 1년간 무상 하자보수

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	풍동 유속계측 Probe & Software	수량	1식
용도	o 첨단산업 인재양성을 위해 중형 아음속 풍동 시설 운영 및 실험, 데이터 획득 및 후처리 등 본 시설의 전문성을 갖춘 인력양성을 위한 시설 구축
일반사항 주요 성능 특징	A. Feature 1. 본 시스템은 풍동장치에서 정밀한 유속 계측을 위한 계측시스템이다. 2. 프로브와 계측용 프로그램으로 구성된다. B. 기본 사항 1. 한국항공대학교에서 보유 중인 장비와 호환이 되도록 제작되어야 한다. 2. 유속계측을 위한 프로브와 프로그램을 포함하여 공급되어야 한다. 3. 프로그램의 구성은 풍동사용자와 긴밀한 협의를 통하여 납품되어야 한다. 유속계측 probe & software -Hot wire probe (2EA) -Hot film probe (1EA) -Hot wire support probe (1EA) -DAQ board & software (1식) -Pressure sensor (1EA)
세부 규격	1) Fiber-Film Sensor (1EA) a. Probe Type: 55R01 b. Thickness of quartz coating: 0.5 µm c. Sensor material: Nickel d. Sensor dimensions: 70 µm dia, 1.25 mm long The overall fiber lenght is 3 mm e. Sensor resistance R20 (approx.): 6 Ω f. Max. sensor temperature: 300°C g. Max. ambient temperature: 150°C h. Min. velocity: 0.05 m/s i. Max. velocity: 350 m/s j. Frequency limit fmax: 175 kHz 2) Miniature Wire Probe(3EA) a. Probe Type: 55P11(2EA) 55P16(1EA) b. Sensor material: Plated tungsten c. Sensor dimensions: 5 µm dia, 1.25 mm long d. Sensor resistance R20 (approx.): 3.5 Ω e. Max. sensor temperature: 300°C f. Max. ambient temperature: 150°C g. Min. velocity: 0.05 m/s h. Max. velocity: 500 m/s i. Frequency limit fmax: 400 kHz 3) Digital Differential Pressure Gauge(1EA) a. Type : GTI145 b. Display: 4-bit sigmenet code LCD screen c. Pressure display: Up to 4-digit display d. Pressure range: 0~1kPa e. Output: 420mA f. Temperature coeficient: +/-0.15%FS g. Operating temperature: 0~60°C h. Connector size: Dia. 3.5 pagoda connector i. Overal dimension: 24x48x81mm j. Weight: 40g 4) DAQ unit a. Analog input -Channel no. : differemtial 40, single 80 -ADC 분해능 : 16-bit -Timming accuracy: 50ns -Input range: ±0.1 V, ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V -Sampling rate: 1.25 MS/s(ch), 750 kS/s (max. ch) b. Analog output - Channel no. : 2 - ADC 분해능 : 16-bit c. Max. update rate : 2.86MS/s (1ch) d. Digital I/O/PFI - Channel no. :24ea - 접지 : D 훙 - Full down direction : 50 kΩ (normal), 20 kΩ (min.) 5) Program a. Base : Labview b. Flow velocity & Turbulence data c. etc
부대장비 및 부속품	1. 메뉴얼

품목번호	2	품목명	풍동 Monitoring Software	수량	1식
용도	o 첨단산업 인재양성을 위해 중형 아음속 풍동 시설 운영 및 실험, 데이터 획득 및 후처리 등 본 시설의 전문성을 갖춘 인력양성을 위한 시설 구축
일반사항 주요 성능 특징	A. Feature 1. 본 시스템은 풍동장치의 구동 상태 Monitoring을 위한 Software와 통신 제어박스로 구성된다. 2. Monitor에 풍동장치의 구동 상태를 Display 하며, Software는 Labview base로 제작하여 추후 확장할 수 있게 한다. 3. 통신 제어 박스와의 통신체계는 RS-232 & RS-485를 기본으로 한다. B. 기본 사항 1. 한국항공대학교에서 보유 중인 풍동장비와 호환이 되도록 제작되어야 한다. 2. Monitoring은 풍동의 가동상태 및 유속 등이 일목요연하게 Display 되어야 한다. 3. 통신 제어박스의 후면에는 통신을 위한 Port가 갖춰지어야 한다. 4. 프로그램의 구성은 풍동사용자와 긴밀한 협의를 통하여 납품되어야 한다. 풍동 monitoring software -풍동 상태 monitoring -Wind velocity monitoring 외
세부 규격	1) 풍동장치 Monitoring software a. Program base: Labview base b. 통신 방식: RS-232, RS-485 외 b. Wind tunnel Monitoring - Wind velocity monitoring (Real time graph) - Atmospheric monitoring(Real time graph) - Differential Pressure(Real time graph) - Temperature & Humidity (Real time graph) c. Wind tunnel data display - Wind velocity data - Atmospheric data - Differential Pressure data - Temperature & Humidity data d. 기능 (Fuction) - Data read & save - Data Monitoring - 기타 2) 통신 제어 박스 (19“ Rack) a. Display unit b. Main power unit c. Power S/W 3) 제어방식 a. Encoder Feedback Control b. 제어방식: RS-485 통신, RS-232 통신 제어 c. Signal output port - Inverter port - Temp. & Humidity - Power / RS-232 port - uPort 외
부대장비 및 부속품	1. 메뉴얼

공통사항	1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 - 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함 - 누락된 내용이라 할지라도 사업목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 포함해야 할 사항은 반영되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 제작·납품·설치) - 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기하여 명확한 방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 계약이행하여야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 3. 납품기한 : 계약일로부터 1개월 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 수요부서에서 지정한 일시·장소에 계약자가 직접 방문 납품·설치 및 교육을 진행해야 함 6. 시운전 및 검수 : 계약자는 수요부서의 지정 장소에서 납품된 물품의 시운전을 수행하여야 하고, 사양을 충족함을 보여야 함 7. 비용 : 납품, 설치, 시운전 및 검수 등 본 계약이행에 필요한 제반 경비 일체는 계약자가 부담함 8. 하자보증 및 무상 A/S : 납품·검수 후 1년

III. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / 첨단산업인재양성부트캠프사업단 ※ 담당 연구원 연락처는 총무팀(02-300-0213)으로 문의

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인