물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2602-2호		입찰명		CAE-시뮬레이터 외 1종 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(부트캠프 사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	CAE-시뮬레이터 (1대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	가. 장비특성 1. 본 구매품목은 CFD 전산해석용 CAE-시뮬레이터로 아래와 같은 특징을 갖는다. 1) Parallel Solver에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 Solver 최적화 및 실행환경을 제공하여야 한다. 2) 기존에 사용 중인 시스템과 완벽한 연동을 위해 호환되는 하드웨어 및 소프트웨어로 구축되어야 하며 이에 대한 H/W, S/W의 설치와 세팅을 포함한다. 3) 전체 모듈은 중앙집중형 관리가 가능하며, 모듈간 간섭을 없앨수 있도록 RAMROM 기반이어야 한다. 4) 웹기반 자원가상화를 지원하여. 웹을 통한 작업제출 / 작업관리 / 작업 모니터링 / 전&#8228;후 처리작업 / 작업결과 DB를 통한 검색 및 재사용등의 기능을 갖추고, User의 요구에 따른 프로그램 조정 및 Customizing을 지원하여야 한다. 2. 웹기반 관리기능을 통해 시뮬레이터 및 작업을 효율적으로 관리할 수 있도록 MiddleWare 및 Management SW 일체를 제공하여 최적화된 시뮬레이터 시스템을 구축하여야 하며, 아래와 같은 기능을 갖추어야 한다. 1) 모니터링 : 일괄적으로 전체 노드의 CPU,GPU / Memory, Cache, Swap, Disk / Network, Inifiniband / Job Scheduler / Usage / Login Status (Terminal, RDP) / Module FW log & Sensor Data 를 모니터링 할 수 있어야 하며, Click-to-Run기능에 의한 Module의 Terminal 직접연결 지원 2) 사용자 관리 : 사용자 추가 &#8231; 삭제 &#8231; 변경 / 그룹 추가 &#8231; 삭제 / 사용자 동기화 3) 사용자 폴더관리 : 사용자 홈 폴더의 파일을 관리하는 기능으로 WebEdit, WebTail, WebPlot, ds2ux, ux2ds, Zip, Upload, New, Rename, Copy, Move, Del, Xterm, Trun, Tsub등의 작업을 지원해야 한다. 4) 시스템 관리 : 디스플레이 설정(Remote PC,RDP 및 공유기 환경지원), 네트워크 주소 설정, 방화벽설정, 쉘 환경설정 5) 모듈관리 : Hybrid모듈의 부트모드 관리(모듈의 Multi OS 컨트롤), 모듈 콘솔, 스크래치파일관리, 캐쉬제거, 로그관리 6) 라이센스 관리 : FlexNET, LMX, RLM 계열의 Solver 라이센스 관리 기능으로 추가/삭제/업데이트, 사용현황 모니터링등 지원 7) 시스템 무결성관리 : 무결성 설정 및 체크 8) 지원도구 : 시스템 관리를 위한 3rd Party Tools 지원 9) 전원관리 : 각 모듈의 Firmware 기반 전원 On/Off/Reset 및 OS기반 halt/reboot 지원 10) 원격지원기능 : 원격연결을 통한 기술지원 요청 11) 작업관리 : 작업제출 / 관리 / 모니터링 / 전&#8231;후처리작업 / 작업결과 검색 및 재사용, Scheduling 및 통합자원관리, 웹기반 사용자 폴더관리 연동, 웹기반 작업 유틸, Click-to-run 기능으로 웹기반 X-Windows GUI 연동 12) Status관리 : Login Status(강제로그아웃 기능 포함), Rdp Status(강제로그아웃기능 포함), Qstatus(강제 작업종료 기능 포함), F/W Sel Log Status, F/W Senseor Status 13) 프로그램상의 각 메뉴는 한글과 영문을 동시에 지원해야 한다. 14) 보고서 기능 : CPU/GPU/RAM/NET/DISK 등 각종 자원의 사용기록에 대한 보고서기능을 제공하고, 또한 각 사용자별 사용기록에 대한 보고서 기능을 갖추어야 한다. 15) 원격데스크탑 및 홈드라이브 연결기능 16) HPF DAS/NAS/Parallel Storage 일괄관리 기능 나. 구성품목 1. CAE-시뮬레이터 1) CAE-SW 2) STRG/MAIN-MODULE 3) NET-CONTROL-MODULE 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원 다. 상세규격 1. CAE-시뮬레이터 1) CAE-SW -64-bit CAE-Simulator TB OS dkRCKL95 o Container-based Operation & Rapid recovery -DreamFast Server(DFS) per Socket o RAMROM Framework System o Ultra-fast O/S Response, Quick Boot o Independent node op & Minimize interference o HA(High Availability) via avoiding HW Error -DTK per Socket o Console base Cluster M/W daemon & manage tools o dtk_mond_clt/dtk_mond_svr Client/Svr Daemon o Cluster User Management(add, del, change) o Cluster Process Management(job monitoring, kill) o Cluster Node Management(Node halt & reboot) -ThunderManager Enterprise(TME) per Socket o 웹기반 원격 vGPU 가속 User별 Web-VNC 생성과 연결 o 웹기반 해석자원가상화 및 통합환경관리 시스템 o 해석작업 가상화 모듈 o 작업제출/작업관리/작업 모니터링/전&#8228;후처리작업/작업결과 DB를 통한 검색 및 재사용/Customizing에 의한 최적 작업환경 지원 o Unix의 권한과 인증 기반 사용자별 작업폴더 관리 폴더생성/이동/복사/변경/삭제 o 웹기반 작업 유틸: WebEdit/WebTail/WebPlot/to zip/tail/dos2unix/unix2dos/Xterm (Hanterm) o 윈도우에서의 편리한 네트워크 드라이브 연결 o 사용자 통합계정관리(사용자 추가/제거/변경) o 클러스터 시스템 관리 - 네트웍주소설정 / 쉘 환경설정 / 파워 온&#8228;오프 o 클러스터 방화벽 관리기능 - 접근보안설정 및 해제, 포트관리, 포워딩관리 o 시스템 무결성 관리(시스템 무결성 체크 및 보고) o FlexLM 계열 Application License 관리 o Hybrid Cluster(Multi-OS-Linux, Win) 노드관리 o Java base SecureShell Web Terminal & SFTP o High Performance Filesystem 관리기능 pieChart & lineBar Usage MonitoringNode/Raid/Disk Health Monitoring/ManagementDAS/NAS/Lustre 통합 모니터링 및 관리사용자/그룹별 쿼타(Quota) 설정 및 디스크 사용률 -Parallel Tools: OpenMPI, MPICH2, LAM -Web/Console based SLM Job Scheduler -CAE-vGPU-Pkg: vGPU Acceleration -CAE-Container-Pkg : Docker, Singularity -Intel OneAPI Base+HPC Pack / NC -App@TM: Fluent@TM 2) STRG/MAIN-MODULE - Intel C741chipset R2308AGM3QC CAE-Platform Integrated AST2600 2D Graphic Controller IPMI-2.0 Compliant 1Gb-T Server Management Two(2) Intel x550 1/10Gb-T Ethernet Controller Slots: 4 PCIe5 x16, 1 PCIe5 x8 1P M2/NVMe, 1P U2/MCIO 8 x 3.5/2.5" Hot-plug HDD Bays 1300W*2 80P GE 1+1 Redundant PSUs 2U Rack Optimized Form Factor -Rack rail-kit -NV RTX 5060 GD7 8G OpenGL Controller -8P 12Gb Sas 8GB Raid1,5,6,10,50,60 93618i+CVPM02 -Intel Xeon SPS 4510/2.4Ghz-30M-12C Processor -Thermal Solution S21130EGS -128GB(32G*4) RECC DDR5-4800 Max 8s/1TB -4TB*8ea S3 6Gb 7.2K 256M R6H1(20TB) VD1: 1TB OS, VD2: 19TB Data -제조사 유지보수 및 기술지원 확약서 3) NET-CONTROL-MODULE -CAT6 Cabling -10Gb Switch System CAE-XS724 480Gbps Backplane Bandwidth, VLAN & LAG 24P 10Gb-T, 2P shared 10Gb-SFP+ -Serial Console Server System -Remote Power Control (up/down) System -Console: 24"LCD(1920x1080), USB K/B & Mouse 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원
2	공력해석용 서브시스템 모듈 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	가. 장비특성 1. 본 구매품목은 공력해석용 서브시스템 구축을 위한 모듈로 아래와 같은 특징을 갖는다. 1) Parallel Solver에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 Solver 최적화 및 실행환경을 제공하여야 한다. 2) 기존에 사용 중인 시스템과 완벽한 연동을 위해 호환되는 하드웨어 및 소프트웨어로 구축되어야 하며 이에 대한 H/W, S/W의 설치와 세팅을 포함한다. 3) 전체 모듈은 중앙집중형 관리가 가능하며, 모듈간 간섭을 없앨수 있도록 RAMROM 기반이어야 한다. 4) 웹기반 자원가상화를 지원하여. 웹을 통한 작업제출 / 작업관리 / 작업 모니터링 / 전&#8228;후 처리작업 / 작업결과 DB를 통한 검색 및 재사용등의 기능을 갖추고, User의 요구에 따른 프로그램 조정 및 Customizing을 지원하여야 한다. 2. 웹기반 관리기능을 통해 시뮬레이션 및 작업을 효율적으로 관리할 수 있도록 MiddleWare 및 Management SW 일체를 제공하여 최적화된 시스템을 구축하여야 하며, 아래와 같은 기능을 갖추어야 한다. 1) 모니터링 : 일괄적으로 전체 노드의 CPU,GPU / Memory, Cache, Swap, Disk / Network, Inifiniband / Job Scheduler / Usage / Login Status (Terminal, RDP) / Module FW log & Sensor Data 를 모니터링 할 수 있어야 하며, Click-to-Run기능에 의한 Module의 Terminal 직접연결 지원 2) 사용자 관리 : 사용자 추가 &#8231; 삭제 &#8231; 변경 / 그룹 추가 &#8231; 삭제 / 사용자 동기화 3) 사용자 폴더관리 : 사용자 홈 폴더의 파일을 관리하는 기능으로 WebEdit, WebTail, WebPlot, ds2ux, ux2ds, Zip, Upload, New, Rename, Copy, Move, Del, Xterm, Trun, Tsub등의 작업을 지원해야 한다. 4) 시스템 관리 : 디스플레이 설정(Remote PC,RDP 및 공유기 환경지원), 네트워크 주소 설정, 방화벽설정, 쉘 환경설정 5) 모듈관리 : Hybrid모듈의 부트모드 관리(모듈의 Multi OS 컨트롤), 모듈 콘솔, 스크래치파일관리, 캐쉬제거, 로그관리 6) 라이센스 관리 : FlexNET, LMX, RLM 계열의 Solver 라이센스 관리 기능으로 추가/삭제/업데이트, 사용현황 모니터링등 지원 7) 시스템 무결성관리 : 무결성 설정 및 체크 8) 지원도구 : 시스템 관리를 위한 3rd Party Tools 지원 9) 전원관리 : 각 모듈의 Firmware 기반 전원 On/Off/Reset 및 OS기반 halt/reboot 지원 10) 원격지원기능 : 원격연결을 통한 기술지원 요청 11) 작업관리 : 작업제출 / 관리 / 모니터링 / 전·후처리작업 / 작업결과 검색 및 재사용, Scheduling 및 통합자원관리, 웹기반 사용자 폴더관리 연동, 웹기반 작업 유틸, Click-to-run 기능으로 웹기반 X-Windows GUI 연동 12) Status관리 : Login Status(강제로그아웃 기능 포함), Rdp Status(강제로그아웃기능 포함), Qstatus(강제 작업종료 기능 포함), F/W Sel Log Status, F/W Senseor Status 13) 프로그램상의 각 메뉴는 한글과 영문을 동시에 지원해야 한다. 14) 보고서 기능 : CPU/GPU/RAM/NET/DISK 등 각종 자원의 사용기록에 대한 보고서기능을 제공하고, 또한 각 사용자별 사용기록에 대한 보고서 기능을 갖추어야 한다. 15) 원격데스크탑 및 홈드라이브 연결기능 16) HPF DAS/NAS/Parallel Storage 일괄관리 기능 나. 구성품목 1. 공력해석용 서브시스템 모듈 1) CAE-SW 2) SUB-MODULE 3) NET-CONTROL-MODULE 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원 다. 상세규격 1. 공력해석용 서브시스템 모듈 1) CAE-SW -DreamFast Server(DFS) per Socket -DTK per Socket -ThunderManager Enterprise(TME) per Socket 2) SUB-MODULE - Intel C741chipset R1304RS700 CAE-Platform Integrated AST2600 2D Graphic Controller IPMI-2.0 Compliant 1Gb-T Server Management Two(2) Intel x710 1/10Gb-T Ethernet Controller Slots: 1 PCIe5 x16, 1 PCIe5 x16/LP, 1 PCIe5 x8/i 4P 6Gb SATA3 Controller, 2P M2/NVMe 4 x 3.5/2.5" Hot-plug HDD Bays 1600W*1 80P PE 1+0 Redundant PSUs(Up to 2) 1U Rack Optimized Form Factor -Rack rail-kit -Intel Xeon SPG-6530/2.1Ghz-160M-32C x 2ea -128GB(16G*8) RECC DDR5-4800 Max 32s/6TB -DreamFast 512M with Active OS -제조사 유지보수 및 기술지원 확약서 3) NET-CONTROL-MODULE -CAT6 Cabling -Serial Console Server System -Remote Power Control (up/down) System 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원
공통	1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출, 운용미들웨어 유지보수 및 기술지원 확약서 3. 납품기한 : 계약일로부터 4주 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 계약자가 직접 방문 납품/설치 및 교육 진행 6. 하자보증 및 무상 A/S : 납품 후 1년 7. 교육지원 - 사용자의 요청 시 엔지니어를 파견하여 기술교육을 1회 실시하며 추가 교육 관련 비용 은 별도 협의에 의함 ※ 그밖의 상세사항은 물퓸규격서 등 입찰공고문에 따름		Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음