CAE-시뮬레이터 외 1종 구매 물 품 규 격 서

2026. 02.

사업부서	첨단산업 부트캠프사업단	편봉도 연구교수	02-2075-0671
계약부서	총무팀	손동기 부장	02-300-0213

물품 규격서

(견적 2602-2호 / CAE-시뮬레이터 외 1종 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o CFD 시뮬레이션을 통한 모델 개발·검증 지원

o 연구데이터 저장 및 관리

o 공력해석용 서브시스템 구축

2. 구매품목 : CAE-시뮬레이터 외 1종 구매 (2종)

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	CAE-시뮬레이터	품목별 세부내역 참조	1대	연구동 1층 실험실	총액입찰 최저가낙찰
2	공력해석용 서브시스템 모듈		1식

3. 입찰참가자격 및 조건

o “정보통신공사업” 등록 사업자 또는 “소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업)” 신고확인 사업자

o “소기업” 또는 “소상공인” 확인을 받은 사업자

o 직접생산확인증명서(4321159401/특수목적컴퓨터) 보유 업체

- 조달청 나라장터에 제조물품으로 등록

o 물품에 대한 납품·설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능한 자 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 운용미들웨어 제조사 유지보수 및 기술지원 확약서 제출 가능 업체

- 납품 이후에도 계약자가 직접 방문 AS 가능해야 함

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 사전 확인을 받아야 함

★ 입찰시, 수요부서 확인받은 ‘물품규격확인서’ 첨부 필수(미첨부 혹은 확인란 공란시 입찰 무효처리)

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류로 입증할 수 있어야 함

※ 수요부서 확인 후 입찰서 제출시에는 견적서 해당 제품(부품) 란에 다른 색깔로 표시하고 비고란에 ‘대체품’임을 표기할 것

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출이 가능한 자

- 제조사 또는 제조사의 공식 대리점을 통해 국내에 정식 공급·유통되는 정품이어야 하며, 제조사의 정품인증 및 품질보증으로 제조사의 국내 서비스센터에서 정식 A/S 가능해야 함

- 계약체결시 제조사 품질보증서 등 정품확인 가능서류 제출

o 계약 후 4주 이내 납품

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 검수완료 후 1년간 무상 하자보수

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	CAE-시뮬레이터	수량	1대
용도	다중 사용자 환경의 CFD 전산해석용 병렬 시뮬레이터 시스템 구축
상세규격	가. 장비특성 1. 본 구매품목은 CFD 전산해석용 CAE-시뮬레이터로 아래와 같은 특징을 갖는다. 1) Parallel Solver에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 Solver 최적화 및 실행환경을 제공하여야 한다. 2) 기존에 사용 중인 시스템과 완벽한 연동을 위해 호환되는 하드웨어 및 소프트웨어로 구축되어야 하며 이에 대한 H/W, S/W의 설치와 세팅을 포함한다. 3) 전체 모듈은 중앙집중형 관리가 가능하며, 모듈간 간섭을 없앨수 있도록 RAMROM 기반이어야 한다. 4) 웹기반 자원가상화를 지원하여. 웹을 통한 작업제출 / 작업관리 / 작업 모니터링 / 전․후 처리작업 / 작업결과 DB를 통한 검색 및 재사용등의 기능을 갖추고, User의 요구에 따른 프로그램 조정 및 Customizing을 지원하여야 한다. 2. 웹기반 관리기능을 통해 시뮬레이터 및 작업을 효율적으로 관리할 수 있도록 MiddleWare 및 Management SW 일체를 제공하여 최적화된 시뮬레이터 시스템을 구축하여야 하며, 아래와 같은 기능을 갖추어야 한다. 모니터링 : 일괄적으로 전체 노드의 CPU,GPU / Memory, Cache, Swap, Disk / Network, Inifiniband / Job Scheduler / Usage / Login Status (Terminal, RDP) / Module FW log & Sensor Data 를 모니터링 할 수 있어야 하며, Click-to-Run기능에 의한 Module의 Terminal 직접연결 지원 사용자 관리 : 사용자 추가 ‧ 삭제 ‧ 변경 / 그룹 추가 ‧ 삭제 / 사용자 동기화 사용자 폴더관리 : 사용자 홈 폴더의 파일을 관리하는 기능으로 WebEdit, WebTail, WebPlot, ds2ux, ux2ds, Zip, Upload, New, Rename, Copy, Move, Del, Xterm, Trun, Tsub등의 작업을 지원해야 한다. 시스템 관리 : 디스플레이 설정(Remote PC,RDP 및 공유기 환경지원), 네트워크 주소 설정, 방화벽설정, 쉘 환경설정 모듈관리 : Hybrid모듈의 부트모드 관리(모듈의 Multi OS 컨트롤), 모듈 콘솔, 스크래치파일관리, 캐쉬제거, 로그관리 라이센스 관리 : FlexNET, LMX, RLM 계열의 Solver 라이센스 관리 기능으로 추가/삭제/업데이트, 사용현황 모니터링등 지원 시스템 무결성관리 : 무결성 설정 및 체크 지원도구 : 시스템 관리를 위한 3rd Party Tools 지원 전원관리 : 각 모듈의 Firmware 기반 전원 On/Off/Reset 및 OS기반 halt/reboot 지원 원격지원기능 : 원격연결을 통한 기술지원 요청 작업관리 : 작업제출 / 관리 / 모니터링 / 전‧후처리작업 / 작업결과 검색 및 재사용, Scheduling 및 통합자원관리, 웹기반 사용자 폴더관리 연동, 웹기반 작업 유틸, Click-to-run 기능으로 웹기반 X-Windows GUI 연동 Status관리 : Login Status(강제로그아웃 기능 포함), Rdp Status(강제로그아웃기능 포함), Qstatus(강제 작업종료 기능 포함), F/W Sel Log Status, F/W Senseor Status 프로그램상의 각 메뉴는 한글과 영문을 동시에 지원해야 한다. 보고서 기능 : CPU/GPU/RAM/NET/DISK 등 각종 자원의 사용기록에 대한 보고서기능을 제공하고, 또한 각 사용자별 사용기록에 대한 보고서 기능을 갖추어야 한다. 원격데스크탑 및 홈드라이브 연결기능 HPF DAS/NAS/Parallel Storage 일괄관리 기능 나. 구성품목 1. CAE-시뮬레이터 1) CAE-SW 2) STRG/MAIN-MODULE 3) NET-CONTROL-MODULE 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원 다. 상세규격 1. CAE-시뮬레이터 1) CAE-SW -64-bit CAE-Simulator TB OS dkRCKL95 o Container-based Operation & Rapid recovery -DreamFast Server(DFS) per Socket o RAMROM Framework System o Ultra-fast O/S Response, Quick Boot o Independent node op & Minimize interference o HA(High Availability) via avoiding HW Error -DTK per Socket o Console base Cluster M/W daemon & manage tools o dtk_mond_clt/dtk_mond_svr Client/Svr Daemon o Cluster User Management(add, del, change) o Cluster Process Management(job monitoring, kill) o Cluster Node Management(Node halt & reboot) -ThunderManager Enterprise(TME) per Socket o 웹기반 원격 vGPU 가속 User별 Web-VNC 생성과 연결 o 웹기반 해석자원가상화 및 통합환경관리 시스템 o 해석작업 가상화 모듈 o 작업제출/작업관리/작업 모니터링/전․후처리작업/작업결과 DB를 통한 검색 및 재사용/Customizing에 의한 최적 작업환경 지원 o Unix의 권한과 인증 기반 사용자별 작업폴더 관리 폴더생성/이동/복사/변경/삭제 o 웹기반 작업 유틸: WebEdit/WebTail/WebPlot/to zip/tail/dos2unix/unix2dos/Xterm (Hanterm) o 윈도우에서의 편리한 네트워크 드라이브 연결 o 사용자 통합계정관리(사용자 추가/제거/변경) o 클러스터 시스템 관리 - 네트웍주소설정 / 쉘 환경설정 / 파워 온․오프 o 클러스터 방화벽 관리기능 - 접근보안설정 및 해제, 포트관리, 포워딩관리 o 시스템 무결성 관리(시스템 무결성 체크 및 보고) o FlexLM 계열 Application License 관리 o Hybrid Cluster(Multi-OS-Linux, Win) 노드관리 o Java base SecureShell Web Terminal & SFTP o High Performance Filesystem 관리기능 pieChart & lineBar Usage Monitoring Node/Raid/Disk Health Monitoring/Management DAS/NAS/Lustre 통합 모니터링 및 관리 사용자/그룹별 쿼타(Quota) 설정 및 디스크 사용률 -Parallel Tools: OpenMPI, MPICH2, LAM -Web/Console based SLM Job Scheduler -CAE-vGPU-Pkg: vGPU Acceleration -CAE-Container-Pkg : Docker, Singularity -Intel OneAPI Base+HPC Pack / NC -App@TM: Fluent@TM 2) STRG/MAIN-MODULE - Intel C741chipset R2308AGM3QC CAE-Platform Integrated AST2600 2D Graphic Controller IPMI-2.0 Compliant 1Gb-T Server Management Two(2) Intel x550 1/10Gb-T Ethernet Controller Slots: 4 PCIe5 x16, 1 PCIe5 x8 1P M2/NVMe, 1P U2/MCIO 8 x 3.5/2.5" Hot-plug HDD Bays 1300W*2 80P GE 1+1 Redundant PSUs 2U Rack Optimized Form Factor -Rack rail-kit -NV RTX 5060 GD7 8G OpenGL Controller -8P 12Gb Sas 8GB Raid1,5,6,10,50,60 93618i+CVPM02 -Intel Xeon SPS 4510/2.4Ghz-30M-12C Processor -Thermal Solution S21130EGS -128GB(32G*4) RECC DDR5-4800 Max 8s/1TB -4TB*8ea S3 6Gb 7.2K 256M R6H1(20TB) VD1: 1TB OS, VD2: 19TB Data -제조사 유지보수 및 기술지원 확약서 3) NET-CONTROL-MODULE -CAT6 Cabling -10Gb Switch System CAE-XS724 480Gbps Backplane Bandwidth, VLAN & LAG 24P 10Gb-T, 2P shared 10Gb-SFP+ -Serial Console Server System -Remote Power Control (up/down) System -Console: 24"LCD(1920x1080), USB K/B & Mouse 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원

품목번호	2	품목명	공력해석용 서브시스템 모듈	수량	1식
용도	- 공력해석용 서브시스템 구축 - 서브시스템 구축을 위한 재료(모듈) 구매
상세규격	가. 장비특성 1. 본 구매품목은 공력해석용 서브시스템 구축을 위한 모듈로 아래와 같은 특징을 갖는다. 1) Parallel Solver에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 Solver 최적화 및 실행환경을 제공하여야 한다. 2) 기존에 사용 중인 시스템과 완벽한 연동을 위해 호환되는 하드웨어 및 소프트웨어로 구축되어야 하며 이에 대한 H/W, S/W의 설치와 세팅을 포함한다. 3) 전체 모듈은 중앙집중형 관리가 가능하며, 모듈간 간섭을 없앨수 있도록 RAMROM 기반이어야 한다. 4) 웹기반 자원가상화를 지원하여. 웹을 통한 작업제출 / 작업관리 / 작업 모니터링 / 전․후 처리작업 / 작업결과 DB를 통한 검색 및 재사용등의 기능을 갖추고, User의 요구에 따른 프로그램 조정 및 Customizing을 지원하여야 한다. 2. 웹기반 관리기능을 통해 시뮬레이션 및 작업을 효율적으로 관리할 수 있도록 MiddleWare 및 Management SW 일체를 제공하여 최적화된 시스템을 구축하여야 하며, 아래와 같은 기능을 갖추어야 한다. 모니터링 : 일괄적으로 전체 노드의 CPU,GPU / Memory, Cache, Swap, Disk / Network, Inifiniband / Job Scheduler / Usage / Login Status (Terminal, RDP) / Module FW log & Sensor Data 를 모니터링 할 수 있어야 하며, Click-to-Run기능에 의한 Module의 Terminal 직접연결 지원 사용자 관리 : 사용자 추가 ‧ 삭제 ‧ 변경 / 그룹 추가 ‧ 삭제 / 사용자 동기화 사용자 폴더관리 : 사용자 홈 폴더의 파일을 관리하는 기능으로 WebEdit, WebTail, WebPlot, ds2ux, ux2ds, Zip, Upload, New, Rename, Copy, Move, Del, Xterm, Trun, Tsub등의 작업을 지원해야 한다. 시스템 관리 : 디스플레이 설정(Remote PC,RDP 및 공유기 환경지원), 네트워크 주소 설정, 방화벽설정, 쉘 환경설정 모듈관리 : Hybrid모듈의 부트모드 관리(모듈의 Multi OS 컨트롤), 모듈 콘솔, 스크래치파일관리, 캐쉬제거, 로그관리 라이센스 관리 : FlexNET, LMX, RLM 계열의 Solver 라이센스 관리 기능으로 추가/삭제/업데이트, 사용현황 모니터링등 지원 시스템 무결성관리 : 무결성 설정 및 체크 지원도구 : 시스템 관리를 위한 3rd Party Tools 지원 전원관리 : 각 모듈의 Firmware 기반 전원 On/Off/Reset 및 OS기반 halt/reboot 지원 원격지원기능 : 원격연결을 통한 기술지원 요청 작업관리 : 작업제출 / 관리 / 모니터링 / 전‧후처리작업 / 작업결과 검색 및 재사용, Scheduling 및 통합자원관리, 웹기반 사용자 폴더관리 연동, 웹기반 작업 유틸, Click-to-run 기능으로 웹기반 X-Windows GUI 연동 Status관리 : Login Status(강제로그아웃 기능 포함), Rdp Status(강제로그아웃기능 포함), Qstatus(강제 작업종료 기능 포함), F/W Sel Log Status, F/W Senseor Status 프로그램상의 각 메뉴는 한글과 영문을 동시에 지원해야 한다. 보고서 기능 : CPU/GPU/RAM/NET/DISK 등 각종 자원의 사용기록에 대한 보고서기능을 제공하고, 또한 각 사용자별 사용기록에 대한 보고서 기능을 갖추어야 한다. 원격데스크탑 및 홈드라이브 연결기능 HPF DAS/NAS/Parallel Storage 일괄관리 기능 나. 구성품목 1. 공력해석용 서브시스템 모듈 1) CAE-SW 2) SUB-MODULE 3) NET-CONTROL-MODULE 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원 다. 상세규격 1. 공력해석용 서브시스템 모듈 1) CAE-SW -DreamFast Server(DFS) per Socket -DTK per Socket -ThunderManager Enterprise(TME) per Socket 2) SUB-MODULE - Intel C741chipset R1304RS700 CAE-Platform Integrated AST2600 2D Graphic Controller IPMI-2.0 Compliant 1Gb-T Server Management Two(2) Intel x710 1/10Gb-T Ethernet Controller Slots: 1 PCIe5 x16, 1 PCIe5 x16/LP, 1 PCIe5 x8/i 4P 6Gb SATA3 Controller, 2P M2/NVMe 4 x 3.5/2.5" Hot-plug HDD Bays 1600W*1 80P PE 1+0 Redundant PSUs(Up to 2) 1U Rack Optimized Form Factor -Rack rail-kit -Intel Xeon SPG-6530/2.1Ghz-160M-32C x 2ea -128GB(16G*8) RECC DDR5-4800 Max 32s/6TB -DreamFast 512M with Active OS -제조사 유지보수 및 기술지원 확약서 3) NET-CONTROL-MODULE -CAT6 Cabling -Serial Console Server System -Remote Power Control (up/down) System 4) 1년 H/W 및 S/W 유지보수 및 기술지원

공통사항	1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출, 운용미들웨어 유지보수 및 기술지원 확약서 3. 납품기한 : 계약일로부터 4주 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 계약자가 직접 방문 납품/설치 및 교육 진행 6. 하자보증 및 무상 A/S : 납품 후 1년 7. 교육지원 - 사용자의 요청 시 엔지니어를 파견하여 기술교육을 1회 실시하며 추가 교육 관련 비용 은 별도 협의에 의함

III. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / 첨단산업인재양성부트캠프사업단 - 편봉도 연구교수 (02-2075-0671)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인