컴퓨터 서버 및 스위치 구매 입찰 규격서

2026. 4.

수요부서	AI융합ICT전공	오명원 교원	02-300-0416
계약부서	총무팀	전종표 차장	02-300-0036

입찰 규격서

(항대 26-6호 /  컴퓨터 서버 및 스위치 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 고속 AI 클라우드 인프라 연구 수행을 위한 고성능 Compute 서버 구축

2. 구매품목 : Compute 서버 구매 (1식)

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	Dell PowerEdge R760 랙 서버	품목별 세부사항 참조	1식	전자관 2층 실험실	제한경쟁 /총액입찰 /최저가낙찰
2	Mellanox 100GbE 32포트 스위치		1대

3. 입찰참가자격 및 조건

o “정보통신공사업” 등록 사업자 또는 “소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업)” 신고확인 사업자

o “중소기업” 또는 “소상공인” 확인을 받은 사업자

- 본 사업은 20억원 미만 사업으로 “대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부 고시)”고시를 준수하며, 대기업 및 중견기업은 입찰에 참여할 수 없음

o 계약시 서버 컴퓨터에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출이 가능한 자

o 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능한 자 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 대학 기 보유 장비, 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동하여야 함

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 물품 규격 및 성능을 사전 확인받아야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품이어야 함 (구성품목 일체는 제조사에서 직접 생산된 순정제품으로 하며, 제조사 출고 후 선택품목 개별설치한 조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가)

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증

- 물품규격 확인서(지정서식)에 수요부서 확인 날인 필수

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약시 입찰품목에 대한 서버 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

o 계약 후 3개월 이내 납품

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	Dell PowerEdge R760 랙 서버	수량	1식
용도	o 제안한 Compute 서버는 고성능 연산 환경을 구축하기 위해 도입되며, 특히 항공 및 드론 분야에서 발생하는 센서 데이터를 실시간으로 처리하고, 이를 바탕으로 자율비행 및 이상 탐지 모델을 고도화하는 데 활용할 예정임
장비 구성 및 세부 규격	보안모듈: Trusted Platform Module 2.0 V6 1EA 베이타입: Chassis with up to 16 E3.S NVMe Direct Drives 1EA 프로세서: Xeon Gold 6548Y+ 2.5G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache 2EA 실메모리: 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank Memory 2EA 실저장소: 1.92TB Data Center NVMe Read Intensive AG Drive E3s Gen5 1EA 전원장치: Hot-Plug, Power Supply 2400W Redundant, Mixed Mode 2EA 슬롯구성: 2x8 FH Slots(Gen4),2x16 LP Slots(Gen4),2x16 FH DW GPU(Gen5) 1EA 통신카드: Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 1EA 원격관리: iDRAC9, Enterprise 16G 1EA 기술지원: 1년, 7일x24시간, 4시간내 현장 기술지원 1년, 운영체제 재설치 및 RDMA 구성 지원 포함 1년, 리눅스 보안 취약점 진단 및 보고 후 적용
설치 규격 및 기술 지원	o “III. 설치 규격 및 검수 준수사항” 참조
비고	o OS, 케이블 등 서버 구축·운용에 필요한 부대장비 및 부속품 일체 포함 o 설치, 교육, 기술지원 포함 - 계약자 책임 아래 방문 AS 지원해야 함 o 무상보증기간 : 서버 3년 o 성능 보증, 기존 통신환경 연동구성

품목번호	2	품목명	Mellanox 100GbE 32포트 스위치	수량	1대
용도	o 본 장비는 고대역 네트워킹 실험 실습을 가능하게 하고 사업의 목적을 실현하는 데 필수적인 기반 통신 인프라임, 기존 보유 장비로는 대규모 모델 학습, AI 최적화 등 고성능 네트워크 연산이 요구되는 교육과 연구의 수행이 어려운 상황으로 해당 장비가 꼭 필요함
장비 구성 및 세부 규격	통신포트: QSFP28 100GbE 포트 32EA 운영체제: Cumulus Linux 1EA 공기흐름: Connector-to-Power (P2C, 정방향 풍향) 1EA 전원장치: 1+1 리던던트, 핫스왑 전원 공급 장치 2EA 기술지원: 1년, 7일x24시간, 4시간내 현장 기술지원 1년, Breakout 및 RDMA 기능 구현 포함 플랫폼 연계 구축, 검증, 완성 및 유지관리
설치 규격 및 기술 지원	o “III. 설치 규격 및 검수 준수사항” 참조
비고	o OS, 케이블 등 서버 구축·운용에 필요한 부대장비 및 부속품 일체 포함 o 설치, 교육, 기술지원 포함 - 계약자 책임 아래 방문 AS 지원해야 함 o 무상보증기간 : 스위치 1년 o 성능 보증, 기존 통신환경 연동구성

III. 설치 규격 및 검수 준수사항

구분	요청사항	비고
저장장치	현재 운영중인 시스템 운영에 가장 효율적인 방법으로 제안하고, 문제가 발생 시 정상 운영에 필요한 H/W, S/W 설치 기술 지원 관련 인력 일체를 제안사 부담으로 제공하여 해결한다. 납품 제품이 본 시스템에 적합하다고 판단되는 근거를 제시하고, 주요기능 및 특징 등 객관적 사양을 제시한다.

구분	요청사항	비고
백업 구성	현재 운영 중인 시스템의 자료를 정밀 분석하여 신규로 도입되는 시스템에서 최적의 상태로 운영되도록 이행계획을 제시한다. 현행 시스템의 데이터 진단 후 데이터 이관 및 백업 구성에 따른 볼륨 추가 작업을 해야 하며, 결과에 따라 데이터 재구축, 테이블 파티션 등 적용할 수 있는 최적의 기술을 반영하여 작업을 진행한다. 시스템의 Down Time을 최소화할 수 있는 백업 볼륨 추가방안과 이관된 데이터의 검증방안을 바탕으로 구축한다. 장비 연동에 대한 검증과 기존 사용자의 업무 연속성을 보장한다. 시스템 연계 및 백업 구성에 대한 기술지원 관련 인력 일체를 제안사 부담으로 제공하여 해결한다.

구분	요청사항	비고
시험운영	시스템 연계 및 백업 구성 관련 시험 운영에서 발견되는 오류나 불합리한 문제점에 대하여 업체는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다. 시험운영 시스템의 안전 및 보안 관리에 대한 비상계획을 마련하여 비상사태에 대비하여야 한다.

구분	요청사항	비고
투입인력	1M/M 이상(중급기술자) 사업 일정관리(장비발주, 도입) 설치 및 구축

구분	요청사항	비고
시스템 검수	검수 시 발주부서와 각종 시험 운영을 실시하여 요구 항목에 대하여 정상 가동함을 입증하여야 한다. 물품 규격의 확인은 본 시방서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 업체가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다. 시스템의 안정적인 운영과 기능 구현을 위하여 납품되는 시스템은 최적의 성능 튜닝 작업을 하여야 한다. 납품에 관한 일반사항을 모두 이행하고 정상운영 시 관리 관계자 입회하에 검수하는 것을 원칙으로 한다.

구분	요청사항	비고
하자보수	하자보수 범위는 본 사업에서 도입된 하드웨어로 한다. 제품 보증기간은 본 사업의 최종 검수일로부터 서버 3년, 스위치 1년으로 한다. 무상 하자보수에는 모든 부품 등 구성품을 포함하는 것으로 한다. 점검을 실시함에 있어 정비에 필요한 시스템의 점검내역서 결과를 서면으로 제출하여야 한다. 무상 하자보수 기간 동안 시스템에 대한 성능분석 요청 시 무상으로 작업한다. 장애발생 시 반드시 접수 후 4시간 이내에 장애 원인을 규명하여 복구 완료해야 한다. 장애 접수 후 4시간 이후 장애로 인한 진료 및 본교업무에 장애가 있을 시 지체 상금을 지급해야 한다. ❈ 지체 상금 : 물품가 X 2.5/1000 X 지체 시간 (1시간 미만은 절사)

구분	요청사항	비고
장애대책	발생 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 장애 시 각 유형별로 복구방안 및 예방대책을 제시하여야 한다.

구분	요청사항	비고
공통	본 과업지시서에 명시되어 있지 않더라도 정상 운영 및 가동되기 위해 당연히 포함되어야 할 세부사항에 대해서는 계약업체가 제시하여 구축하여야 한다. 도입 장비에 대하여 서버 제작사의 서버 정품(물품)공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다. 계약업체는 납품 장비의 안정적인 운영을 위해 사업과 관련한 제반 사항에 대해 교육을 실시하여야 한다.

IV. 일반사항

1. 유의사항

가. 계약업체는 본 업무를 수행함에 있어 획득하는 일체의 기술 및 자료를 외부로 유출하지 않아야 하며, 만일 감독자의 허락 없이 유출되었을 경우 이에 대한 모든 책임을 진다.

나. 계약업체는 과업을 수행하는 대표자 및 전체 참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.

다. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이더라도 본 용역의 수행 상 꼭 필요하다고 판단하여 추가 과업지시를 할 경우 계약업체는 이에 응하여야 하며, 이때 소요되는 비용은 상호 협의하여 해결한다.

라. 본 과업수행을 수행함에 있어서 과업수행 세부 계획상의 내용에 대한 해석상의 이견이 발생될 경우에는 감독자와 협의하여 해결한다.

마. 본 과업지시서는 과업의 수행을 위한 사항을 규정하였으나 이에 규정되지 아니한 사항은 관련규정에 의거 감독자과 협의하여 수행하여야 한다.

바. 각 단계가 완료된 시점에서 계약업체는 작성된 산출물에 대해 감독자의 검토를 거친 후, 이상이 없을 경우에만 다음 단계의 업무를 수행할 수 있다.

사. 계약업체의 하자로 인하여 발주기관에 손실을 초래했을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며, 원상복구 또는 손해배상을 하여야 한다.

아. 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업 수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시 담당자 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

2. 제출서류

가. 견적서 제출 시 : 납품할 시스템의 상세 명세서 1부

나. 계약 후 5일 이내

1) 착수계

2) 하드웨어 납품 계획서

3) 참여인력 보안 서약서 (수행 시)

다. 완료(검수) 시

1) 완료계 및 완료보고서 (장비 설치내역, 사진첩 등)

2) 하드웨어 납품 내역서

3) 참여인력 보안 서약서 (종료 시)

3. 계약업체의 의무

가. 사업 수행 중 이상이 있을 시 즉시 그 기능을 정상적으로 복구하고, 담당자에게 통보하여 그 지시에 따라 조치하여야 한다.

나. 계약업체 직원으로 과업 수행을 못 할 경우는 장비 공급사 협력업체의 기술지원을 받아 최대한 빠른 시간 내에 과업수행을 할 수 있도록 하여야 한다.

다. 계약업체는 직원의 업무관리를 위해 근무수칙 교육 등을 수시로 실시하여 안전사고 등이 나지 않도록 철저히 감독을 하고 작업 중에는 언행 및 행동에 주의하여야 한다.

4. 시스템 백업

장애 대비를 위하여 장비현황, 환경파일, 데이터 등 자료의 손실 방지를 위한  백업 및 복구 방안을 마련하여 장애에 대처하여야 한다.

5. 시설물 훼손

이전 및 설치 활동 중 시설물 파괴, 손상 또는 이전 대상 장비 외 타 장비에  장애 유발 시는 담당자에게 즉시 보고하고 신속한 복구를 하여야 하며, 이때  소요되는 비용은 계약업체가 부담으로 한다.

6. 안전관리

가. 계약 이행 중 각종 위험으로부터 계약업체의 책임으로 안전사고 및 재해방지에 특히 유의하여야 하고, 이의 불이행으로 인하여 재해가 발생되는 경우 민‧형사상 책임을 물을 수 없다.

나. 이전 및 설치 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립 한 후 작업에 임해야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 계약업체 책임 하에 후속 조치를 취하여야 한다.

다. 점검 작업 중 부주의로 인하여 인명피해나 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등에 대하여 계약업체는 전적으로 책임을 지고 배상 또는 보상을 하여야 한다.

7. 보안책임

가. 이전 및 설치를 위하여 계약업체 직원의 인적사항 및 보안서약서를 서면 제출하여야 한다.

나. 이전 및 설치 활동 중 취득한 보안사항과 정보통신시스템 등 모든 정보에 대하여 계약기간 중은 물론 계약 만료 후에도 보안을 유지해야 하고, 해당 자료를 외부로 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이에 따른 문제 발생 시 계약업체는 모든 민‧형사사상의 책임을 지고 보상해야 한다.

8. 변동사항 등의 통보

계약 체결 이후 주소, 대표자, 계좌번호 등의 주요사항이 변경되었을 경우에는 이 를 지체 없이 본교에 통보하여야 하며, 이의 불이행으로 인하여 발생한 손해에 대 하여는 계약업체의 책임으로 한다.

9. 권리의무의 양도금지

계약업체는 서전에 서면 동의 없이 본 계약에 따른 권리, 의무를 타인에게 양도 할 수 없다.

10. 분쟁

가. 본 계약에 관한 이견 발생 시는 한국항공대학교의 해석에 따른다.

나. 사업수행 업체가 제출한 자료가 허위로 판단될 시에 적법조치를 할 수 있다.

다. 사업수행 용역과 관련하여 제3자 및 관련자로부터 문제제기나 청구,  법정소송이 제기될 경우 계약업체는 이에 대한 모든 책임을 진다.

라. 계약상 또는 이와 관련된 분쟁 발생으로 서로 간에 우호적 해결을 할 수 없는 경우 본교에서 정한 법원으로 하며, 관할 법원은 본교의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

마. 본 계약에 따른 분쟁, 법정문제 등 제반 문제가 발생 할 시 본교의 사업수행에 차질이 없도록 사업수행 업체는 제반조치를 취해야 하며, 계약업체가 모든 책임을 진다.

11. 개인정보보호법 준수

가. 개인정보파일의 복사 금지

나. 개인정보의 제3자 제공 금지

다. 개인정보 외부 유출 금지

라. 과업 수행중은 물론 사업이 완료된 이후에도 준수

마. 의무 위반 시 손해배상(모든 민형사상 책임 및 보상)

V. 규격 문의

수요부서	o AI융합대학/AI융합ICT 전공 오명원 교원 (02-300-0416)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

o 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부해야 함

- 수요부서의 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 서버 제조사의 서버 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항들은 함께 제공해야 함

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통하여 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동하여야 함

o 물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 납품 및 설치, 환경정리를 포함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

o 설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 설치일자와 검수일정은 사전에 대학과 협의

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 4시간 이내에 A/S에 착수하며 조치 필요시 24시간 이내에 방문하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함