입찰 규격서

(항대 26-10호)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 교육용 항공기에 소요되는 엔진오일 구매 입찰 진행하여 원활한 비행교육 운영

o 울진비행훈련원, 제주비행훈련원 세스나 단발항공기(C-172S) 엔진오일 공급업체 선정

※ 울진비행훈련원 : 경상북도 울진군 기성면 기성로 264 울진비행장

※ 제주비행훈련원 : 제주도 서귀포시 표선면 녹산로 679-11 정석비행장

2. 입찰참가자격

o 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한), 같은 법 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 결격사유가 없는 자

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품인증확인서 및 MSDS 한글판 제출이 가능한 자

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능한 자 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 등 불가

3. 계약이행 조건

o 납품기간 : 계약체결일로부터 4주 이내 납품 (2026. 6. 15. 이전 납품 필수)

o 울진비행훈련원 및 제주비행훈련원 지정장소 도착에 발생하는 부가세, 국내외 운송료, 필요

법정경비, 부대비용 등 일체 포함

o 계약 시 입찰품목에 대한 제조사의 정품인증확인서 및 MSDS 한글판 제출

4. 구매품목

품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
AEROSHELL W15W-50 또는 동등 이상 제품*	품목 세부사항 참조	총 250 Box (1 Box = 6 Bottles) (울진 200 Box, 제주 50 Box)	울진비행장 정석비행장	일반경쟁입찰 총액입찰 최저가낙찰

* C-172S(세스나 단발항공기) 정비교범에 의거 올바른 엔진오일 점도 규격(SAE J1899)에 일치하는 제품 사용 필요 (예: AeroShell Oil W100 Plus, Phillips 66 Victory AW 20W-50 등)

** 단종 또는 수급 불안정 시 대체 규격으로 제안 가능하며, 총 수량(250 Box) 내에서 품목별 수량을 지정하여 총액으로 투찰해야 함.

※ 본교 구매요구 수량 : 250 BOX (울진 200 Box / 제주 50 Box)

II. 품목 세부사항

품목명	AEROSHELL W15W-50

Specifications, Approvals & Recommendations

• SAE J1899 Multigrade

• AMOC FAA AD 80-04-03 R2 p. 1b

AeroShell Oil W 15W-50 was developed in co-operation with Textron Lycoming and Continental Motors and conforms to their specifications 301F and MHS-24A respectively. This oil is also approved under Military Specification MIL-L-22851 which is now obsolete and has been replaced by the SAE J1899 specification. AeroShell Oil W 15W-50 is also approved for use in all Pratt & Whitney radial aircraft engines.

In addition AeroShell Oil W 15W-50 meets the provisions of Lycoming Service Bulletin 446C and 471, plus Service Instruction 1409A and meets the American FAA Airworthiness Directive 80-04-03 R2 p. 1b which specifies special anti-wear requirements for certain engine models.

• AeroShell Oil W 15W-50 already contains, in the correct proportions, an anti-wear additive equivalent to the Lycoming additive LW 16702; operators who use AeroShell Oil W15W-50 DO NOT need to add this Lycoming additive to the oil.

• AeroShell Oil W 15W-50 is qualified for use in all Continental Motors' liquid cooled and air cooled aircraft piston engines.

• French: XO-162/a3

• Joint Service Designation: OMD-162

• Textron Lycoming: 301F Service Bulletins 446C and 471, Service Instruction 14909A

• Continental: MHS 24A, SIL 99-2

• Pratt & Whitney: Service Bulletin 1183

Typical Physical Characteristics

품목명	AEROSHELL W100 Plus

Specifications, Approvals & Recommendations

AeroShell Oil W100 Plus is a single grade oil that merges the ashless dispersant qualities of AeroShell Oil W100 and the anti-wear and anti-corrosion additives of AeroShell Oil W 15W-50 multigrade. Ideal for pilots who prefer a single grade oil but seeking for enhanced¹ engine protection and performance.

Country / OEM	Specification
SAE	J1899 Grade 50
FAA	AMOC to Airworthiness Directive 80-04-03 R2 p.1b
Lycoming Engines	Service Bulletin 446E and 471B Service Instruction 1409C
Continental Aerospace Technologies	MHS-24 SIL 99-2

Applications

The advanced additives in AeroShell Oil W100 Plus provide better rust and wear protection than conventional single grades. The additives work as a protective barrier to prevent critical parts from being slowly degraded by rust or wear, especially when an aircraft sits idle. This protection helps keep the camshaft and lifters coated, reducing the likelihood of premature damage and helping operators reach TBO.

Additional information

Advice on applications not covered here may be obtained from your Shell representative.

Typical Physical Characteristics

품목명	PHILLIPS66 VICTORY AW 20W-50 AVIATION OIL

Specifications, Approvals & Recommendations

Phillips 66® Victory AW 20W-50 Oil is an ashless dispersant, multi-grade engine oil specially formulated for year-round use in aircraft piston engines. Victory AW 20W-50 is pre-blended with the proper concentration of antiscuff/antiwear additive (LW-16702) mandated by Lycoming Service Bulletins 446E and 471B and Service Instruction 1409C. It provides distinct performance benefits compared with single-grade engine oils, including easier starting and faster oil circulation at low temperatures, reduced warm-up time, and reduced oil consumption in most

engines.

Applications

Victory AW 20W-50 Aviation Oil is recommended for use in opposed piston engines. It can replace Commercial Grade 65, 80 or 100 single-grade engine oils with no sacrifice in performance.

Victory AW 20W-50 Oil meets the requirements of:

• Avco Lycoming Service Instruction 1014

• Pratt & Whitney Service Bulletin No. 1183 Rev. U

• SAE Standard J1899

• Teledyne Continental Material Specification MHS-24B

• U.S. Military Specification MIL-L-22851D (obsolete) for additive treatment QPL Approval Numbers:

Features/Benefits

• Ashless dispersant helps minimize engine sludge and varnish deposits for a cleaner engine

• Pre-blended with Lycoming-approved antiwear additive

• Easier starting and faster oil circulation at low temperatures compared with single-grade oils

• Reduced warm-up time and cooler operating temperatures compared with single-grade oils

• High film strength for protection against wear and piston scuffing, even under high-load conditions, such as takeoff, and at elevated operating temperatures

• Protects against rust and corrosion

• Reduces oil consumption in most engines

• Suitable for year-round use

Typical Physical Characteristics

III. 규격 문의

요구부서	o 울진비행훈련원 정비팀(054-789-0417) o 제주비행훈련원 정비팀(02-300-0206)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인