물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2606-2호		입찰명		AI서버 시스템 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(SW중심대학사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않는 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

공고규격 동일여부

비고

1

AI서버 시스템 구매

* 제조사 :

* 모델명 :

Y / N

[일반사항 주요 성능 특징]

o 데이터센터급 AI 연산 성능을 데스크톱 폼팩터로 제공하는 소형 AI 슈퍼컴퓨터

o CPU·GPU 통합형 슈퍼칩(SoC) 구조로 칩 간 일관성(Coherent) 메모리 공유 → 대형 모델을 단일 장비에서 처리

o 128GB 통합 메모리로 최대 2,000억(200B) 파라미터급 모델 파인튜닝·추론 가능

o 고속 인터커넥트로 2대 이상 스택 연결 시 더 큰 규모 모델 처리 가능

o NVIDIA AI 소프트웨어 스택(CUDA, PyTorch 등) 정식 지원 → 별도 호환성 작업 불필요

[장비 구성]

○ Blackwell급 아키텍처 기반의 AI서버

연번	품목	수량
1	ASUS Ascent GX10 1TB	4SET
2	QSFP 케이블	2EA

(참조모델: ASUS Ascent GX10 1TB)

구분	사양(이상)
AI 연산성능	FP4 기준 최대 1 PetaFLOPS급 이상AI 연산 성능
프로세서 구조	ARM v9.2-A 기반 20코어급 CPU와 통합 GPU가 단일 슈퍼칩(SoC)으로 결합, CPU-GPU 간 Chip-to-Chip 일관성 메모리 인터커넥트 지원(NVLink-C2C 또는 동등 이상)
GPU 아키텍처	최신 Blackwell급 아키텍처통합 GPU (NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip 또는 동등 이상)
통합 메모리	128GB 이상 LPDDR5x 통합 시스템 메모리(Unified Memory), CPU/GPU 공유 일관성 메모리 구조
지원 모델 규모	단일 장비 최대 200B 파라미터급모델 파인튜닝/추론
저장장치	1TB 이상M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 이상 SSD
클러스터링	ConnectX-7급 SmartNIC 내장, 2대 이상 장비 스택(클러스터) 연결 지원
유선 LAN	10GbE(RJ-45)
무선	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.x 이상
I/O 포트	USB 3.2 Gen2x2 Type-C(DisplayPort alt mode) 3포트 이상, PD 입력 지원 Type-C 1포트, HDMI 2.1, Kensington Lock
운영체제	Ubuntu Linux 등 NVIDIA AI 소프트웨어 스택 정식 지원 Linux
소프트웨어	CUDA·cuDNN·PyTorch·컨테이너 런타임 등 AI 개발 스택 사전 구성/지원, LLM 구동용 추론엔진(vLLM 등) 셋팅 포함
폼팩터	데스크톱형 초소형(가로·세로 약 150mm 이하, 높이 약 55mm 이하)급 컴팩트, 무게 약 2kg 이하
전원	외장 어댑터 방식(약 240W급)
인증	KC 등 국내 전파·안전 인증 또는 CE/FCC/UL 등 국제 인증 보유
연동 케이블	2대 단위 스택 연결용 고속 인터커넥트 케이블(QSFP급) 포함

[설치 규격 및 기술 지원]

o 셋업·구성 : 현재 운영 중인 환경에 가장 효율적인 방법으로 제안하고, 문제 발생 시 정상 운용에 필요한 H/W·S/W 설치 및 기술지원 인력 일체를 제안사 부담으로 제공하여 해결한다. 납품 제품이 본 시스템에 적합하다는 근거를 제시하고 주요 기능·특징 등 객관적 사양을 제시한다.

o 소프트웨어 환경 : OS, GPU 드라이버, CUDA 등 가속 라이브러리, 컨테이너 런타임, 파인튜닝(PyTorch)·추론(vLLM 등) 환경을 정상 동작 상태로 사전 구성하여 납품하며, 다중 장비 스택 연결 및 분산 처리 동작을 검증한다.

o 클러스터링 세팅 연동 : 2대 이상 장비를 고속 인터커넥트로 스택 연결하여 정상 통신·연동됨을 검증하고, 기존 보유 장비·네트워크와의 상호 연동을 보장한다.

[비고]

1. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출

2. 납품구성 : OS, QSFP 케이블 등 서버 구축·운용에 필요한 부대장비 및 부속품 일체 포함

3. 납품기한 : 계약일로부터 1개월 이내

4. 납품장소 : 전자관 1층 연구실

5. 시스템 설치 및 기술지원

- 환경 구축 : 납품 시 기본 파인튜닝(PyTorch) 및 LLM 구동 환경, 최신 드라이버 및 런타임 세팅 포함

- 설치, 교육, 기술지원 포함 (계약자 책임 하 방문 AS 지원)

- 최초 1달간 주1회 초기운용에 따른 출장 가이드 지원

6. 하자보증 : 납품 및 검수완료 후 1년 (부품의 경우 제조사 기본 보증기간에 따름)

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 공고규격 동일여부 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음