입찰 규격서

(항대 26-21호 / 지상이동체-무인기 간 도킹실험 및 이동식 GCS 차량 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 이동하는 차량과 무인기 간 도킹 실험 및 이동식 GCS 운용

o 실제 차량 주행 조건에서 무인항공기와 회수 장치 간 접근, 도킹 및 실험을 수행 목적

2. 구매품목

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	지상이동체-무인기 간 도킹실험 및 이동식 GCS 차량	품목별 세부내역 참조	1대	연구동 주차장	총액입찰 최저가낙찰

3. 입찰참가자격 및 조건

o 「자동차관리법」 제30조에 따른 제작자 등(자동차-국내 제작·조립, 업종코드:5898) 또는「자동차관리법」 제53조에 따른 자동차관리사업(자동차매매업, 업종코드:5814)으로 입찰참가 등록한 사업자

o 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정」에 따라 다목적승용차(물품분류번호 10자리: 2510150701)로 입찰참가 등록한 사업자

o 입찰품목의 제조사 또는 제조사의 국내 공식 대리점으로, 대학에 정품을 공급할 수 있는 사업자

- 자동차 제조 공장등록 증명서 또는 제조사의 공급사 증명서 소지

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출이 가능한 자

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술 지원이 직접 가능한 자 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가)

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 사전 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류로 입증할 수 있어야 함

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

o 계약 후 3개월 이내 납품

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 검수완료 후 2년 이상(제조사가 정한 보증기간에 따름) 무상 하자보수

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	지상이동체-무인기 간 도킹실험 및 이동식 GCS 차량	수량	1대
용도	- 본 과제는 이동하는 차량에 접이식 무인 비행기를 공중 회수 시스템을 개발하는 과제임, 무인항공기와 이동하는 차량에 탑재한 회수 장치와의 공중 회수 도킹 실험이 필수적임 - 해당 장비를 통해 무인항공기가 이동하는 차량과 도킹하는 실험을 진행하고, 도킹 실험 후 GCS 차량으로 개조를 통한 활용 될 예정임.
일반사항 주요 성능 특징	• 크기 : 5,255 x 1,995 x 1,990(전장 x 전폭 x 전고, mm) • 모델 : 스타리아 투어러 PE 자가용 하이브리드 2WD 오토 9인승 모던 /듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등(맵램프, 룸램프) / 멀티미디어내비플러스 / 빌트인캠 2 플러스 / 테크 1 ※ 다음과 같은 사유로 위 모델 제품으로 구매 -공중회수 실험용 장비 탑재 및 이동식 GCS 운용 필요 본 차량은 무인항공기의 접근·도킹 실험 시 지상 이동체 역할을 수행하며, 동시에 회수 장치, 전원 장비, 통신 장비, 계측 장비, 조종 및 운용 장비를 탑재한 이동식 GCS로 활용될 예정임. 따라서 충분한 실내 공간, 차체 크기, 시험 인원 탑승성 및 내부 장비 운용성이 확보된 승합형 차량이 필요함. -반복 주행 시험 안정성, 차량 개조 및 제조사 정비 지원 필요 공중회수 실험은 주행 중 일정 속도 유지, 차선 유지 및 반복 시험 운용이 요구되므로 주행 안전 보조 기능을 갖춘 차량이 필요함. 또한 회수 장치, 계측 장비, 통신 장비, 운용 콘솔 등을 설치하기 위해 실내 공간과 차체 구조의 개조 가능성이 중요함. 특히 시험 과정에서 무인항공기와 차량 간 반복 접근·도킹으로 충돌, 파손 및 수리 소요가 발생할 수 있으므로, 차량을 제조·공급한 자 또는 공식 정비망을 통한 신속한 정비 지원이 필요함. -대체품 적용의 한계 및 특정 규격 구매 필요 일반 승용차, 소형 SUV, 화물차 등은 내부 공간, 탑승 인원, 장비 운용성 및 이동식 GCS 구성 측면에서 본 과제의 공중회수 실험 환경을 충분히 반영하기 어려움. 또한 본 차량은 연구 목적에 맞는 전용 세팅, 장비 탑재, 차량 개조 및 지속적인 정비 지원이 요구되므로, 다른 물품으로는 과제 목적을 안정적으로 달성하기 어려움.
장비 구성	• 크기 : 5,255 x 1,995 x 1,990(전장 x 전폭 x 전고, mm) • 모델 : 투어러 9인승 가솔린 1.6터보 하이브리드 • 외관:바디컬러아웃사이드미러(열선,LED방향지시등),유광필라가니쉬 • 내장:슬라이딩선바이저&거울&조명,가죽스티어링휠(열선포함),가죽변속기노브 • 시트:인조가죽시트(블랙) • 편의:레인센서,ECM룸미러,하이패스, 스마트 크루즈 • 듀얼 와이드 선루프 + LED 실내등, 빌트인 캠2 PLUS, 멀티미디어 내비플러스2, 테크1
세부 규격	o wheels : 17인치 알로이 휠 o 크기 : 5,255 x 1,995 x 1,990(전장 x 전폭 x 전고, mm) o 색상 : 쉬머링 실버 메탈릭[R2T]
설치 규격
부대장비 및 부속품
비고	o 입찰금액에는 차량 기본가격, 선택(옵션)사양 가격 외에 취득세, 증지대, 번호판, 대행료, 부가세 등 부대비용 일체 포함되어야 함 o 차량의 조건은 입찰공고일 현재 최근 3개월 이내 생산된 신규 차량이어야 하며 외관 및 품질에 결함이 없어야 함 o 차량은 납품업체에서 생산·제작 또는 판매·보증되는 제품으로써 물품사양서에 명시된 제품 규격 이상이어야 하며, 표준화된 동일 규격의 정품을 부품 사용하고, 차량 본체에 명판(제작사, 형식, 제작번호 등)이 부착된 것이어야 함 o 기본 및 선택 구성품목 일체는 제조사에서 직접 생산된 순정제품으로 하며, 출고 후 선택품목 개별설치하여 재판매하는 물품 불가 o 자동차등록증상 소유자는 “한국항공대학교산학협력단(128-82-08698)”으로 등록예정 o 검수 : 현장 물품 납품 후 검수 진행 o 대금지급 : 현금 일시불 / 계약금(최소금액) 및 인도금 o 하자보증 : 검수완료 후 2년 이상(제조사가 정한 보증기간에 따름) o 상기되지 않았거나 명확하지 않은 사항은 반드시 계약 전에 요청기관의 확인을 받아야 하며, 차량의 기타 제원 및 성능은 자동차 관련 제반 법규를 준수하여야 함

III. 납품·유지보수 등 유의사항

납품 일반	❍ 계약상대자는 제작사에서 생산･제작 또는 판매･보증되는 제품으로써 발주처에서 요구한 규격과 동등 또는 동등 이상의 차량으로 납품하여야 한다. ❍ 계약상대자는 차량 납품 시 지정 검수자의 사양, 규격, 수량, 제품 상태 등을 검사 확인 후 합격 판정을 받은 정품에 한하여 납품하여야 하며, 불합격 판정을 받은 경우 동일 규격의 합격 판정을 받은 정품으로 즉시 대체 납품하여 검사･검수를 받아야 한다. ❍ 계약상대자는 차량 납품 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대하여 제반 안전대책을 수립하여 대비하여야 하고, 안전사고 발생 시 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 의한 경우에는 발주처와 계약상대자가 협의하여 처리한다. ❍ 계약상대자는 납품 시 아래의 제출 서류*를 갖추어 납품기한 내에 납품장소에서 인도하여야 한다. * 납품 시 제출서류 - 사용자 매뉴얼(국문) 1부 - 기타 자동차등록에 필요한 서류(자동차 제작증 등) 1부 - 장비운용/정비지침서 및 부품교본 각 1부 - 기타 대학에서 요구하는 서류
납품 상세	❍ 납품차량은「자동차관리법」등 관계법규에서 규정한 행정절차를 이행한 제품이여야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다. ❍ 납품차량은 신규 제작된 신형으로서 결함이 없어야 하며, 특별히 명시되지 않은 사항은 제품 규정에 맞는 합격품을 사용하여야 한다. ❍ 납품차량은 현행법령에 위배되지 않도록 제작·납품되어야 하며, 관계법규가 제·개정되는 경우 가장 최신의 규정을 따른다. ❍ 납품차량의 기술검토 및 안전도 검사는 차량의 출고 전에 마쳐야 한다. ❍ 계약상대자는 납품차량의 제작·납품에 대한 전반적인 책임이 있으며, 충분한 내구성과 성능을 보장하여야 한다. ❍ 계약상대자는 차량등록에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다. ❍ 계약상대자는 본 구매 시방서 및 규격서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 수행하여야 하며, 발주처와 세부사항(규격, 품질 등)을 협의한 후 납품기한 이내에 납품하여야 한다. ❍ 납품 후 시험운행 시 이상이 없어야 하며, 이상이 있을 경우 계약상대자는 즉시 신품 교체 등 시정조치를 하여야 한다. ❍ 계약상대자가 정당한 사유 없이 발주처가 요구한 기일 내 공급하지 않는 등 계약조건을 성실히 이행하지 않을 경우, 발주처는 계약을 해지할 수 있다.
하자·유지보수	❍ 납품차량에 대한 하자보증 기간은 계약한 자동차 제작사에서 정한 장치 및 부품별 보증 수리기간으로 하고, 하자보증 기간이 지난 후라도 불량자재 사용 등으로 인한 계약상대자의 잘못으로 부실이 드러났을 경우 하자보수 책임기간에 관계없이 계약상대자의 부담으로 즉시 보수하여야 한다. ❍ 발주처는 공급되는 차량의 사용방법 및 유지보수에 대한 교육이 필요하다고 판단될 경우 계약상대자에게 교육 및 기술 지도를 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 교육시기 및 교육대상자에 대하여 발주처와 협의한 후 교육 및 기술 지도를 시행하여야 한다. ❍ 계약상대자는 납품 후 차량 운영과 정비에 필요한 부품 및 기술지원을 보장하여야 하며, 하자보증기간 내에 발생되는 결함사항 및 소모품을 제외한 부품은 A/S를 통하여 무상으로 정비지원을 하여야 한다. ❍ 차량의 하자보증기간이 경과하더라도 제작사에 의한 결함이 발견될 경우 계약상대자는 발주처의 요구기간 내에 부품교환 또는 장비교체 등의 방법으로 시정조치 하여야 한다.
기타	❍ 본 시방서는 기본적 사양만 규정하였으며 시방서에 명시되지 않거나 불명확한 사항에 대하여는 반드시 계약 전에 발주처에 확인을 받아야 하며, 차량의 기타 제원 및 성능은 자동차 관련 제반 법규를 준수하여야 한다. ❍ 계약상대자는 납품 시 안전관리 및 교육을 철저히 하여야 하며, 안전관리 소홀 등으로 발생하는 제반사고 및 민원 발생은 계약상대자에게 책임이 있다. ❍ 납품 시 발생되는 시설물이나 인명피해에 대한 민·형사상의 책임은 계약상대자에게 있으며, 신속하게 원상 복구 또는 변상 조치하여야 한다. ❍ 본 계약에 명시되지 아니한 사항, 계약의 해석상 이견이 있는 사항 또는 본 시방서 및 규격서에 규정되지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 관련 회계예규 등 계약 관계법령의 의하여 상호간 신의성실의 원칙에 따라 발주처와 계약상대자가 협의하여 결정하되 합의에 이르지 못한 경우에는 우리 대학의 규정·해석에 따른다(계약상대자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인하여야 한다). ❍ 본 입찰 및 업무 진행을 통해 알게 된 업무상의 비밀을 유지하여 상호 간 사전 서면승인 없이 제3자에게 공개 또는 제공하지 아니한다. 다만, 비밀을 공개 또는 제공하는 것이 법령상의 의무이거나 관계 행정기관, 수사기관 또는 법원 등의 적법한 절차에 의한 요구, 명령 등이 있는 경우 상대방에게 미리 통지하고 필요 최소한의 범위 내에서 공개 또는 제공할 수 있다.

IV. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / 항공우주산업기술연구소 (편봉도 연구교수, 010-3243-2537)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 제조사 또는 제조사의 공식 대리점을 통해 국내에 공급·유통되는 정품이어야 하며, 제조사의 정품인증 및 품질보증으로 제조사의 국내 서비스센터에서 정식 A/S 가능해야 함 (보증서 제출)

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하에 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인