입찰 규격서

(견적 2606-6호(재) / 온디바이스 인공지능 교육 개발 키트 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o AI 반도체 및 Edge AI 기술 교육·실습을 위한 온디바이스 AI 개발 환경 구축

o 딥러닝 모델 개발, 모델 최적화, NPU 기반 추론 및 AI Vision 응용 서비스 구현

2. 구매품목

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	AI 반도체 기반 온디바이스 인공지능 교육 개발 키트	품목별 세부내역 참조	20세트	기계관 4층	총액입찰 최저가낙찰

3. 입찰참가자격 및 조건

o 소기업 또는 소상공인 확인을 받은 사업자

o 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 가능한 사업자

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술지원·교육 직접 수행 가능한 사업자 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하여야 함

o 입찰시 수요부서에 확인받은 물품규격확인서(지정 서식)를 반드시 첨부해야 함

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약 후 8주 이내 납품·설치

- 견적서에 납기 필수 기재

o 납품·설치 후 1년 무상 하자보증

- 부품의 경우 제조사 기본 보증기간에 따름 (최소 1년 이상)

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	AI 반도체 기반 온디바이스 인공지능 교육 개발 키트	수량	20세트
용도	o AI 반도체 및 Edge AI 기술 교육·실습을 위한 온디바이스 AI 개발 환경 구축 o 딥러닝 모델 개발, 모델 최적화, NPU 기반 추론 및 AI Vision 응용 서비스 구현
일반사항 주요 성능 특징	o GPU 서버 기반 환경이 아닌 독립형 Edge AI 환경에서 AI 모델 추론 및 실습이 가능한 All-In-One 교육 플랫폼 구성 o AI 연산 전용 NPU(Neural Processing Unit)를 탑재하여 저전력 환경에서 고성능 AI 추론 수행 가능 o AI 모델 개발부터 최적화(Quantization), NPU 컴파일 및 실시간 추론까지 전 과정 실습 가능한 환경 제공 o 별도 PC 및 서버 없이 교육 및 실습이 가능한 일체형 하드웨어 구성 o AI Framework(PyTorch, ONNX, TensorFlow 등) 기반 모델 변환 및 NPU 가속 환경 지원 o 객체 탐지(Object Detection), 객체 추적(Object Tracking), 영상 분석(Video Analytics) 등 Vision AI 응용 실습 가능 o AI 반도체 구조 및 하드웨어 가속 원리를 학습할 수 있는 모델 분석 및 시각화 환경 제공 o Ubuntu 기반 개발 환경 및 NPU SDK 제공으로 AI 응용 프로그램 개발 가능 o 교육용 예제 코드 및 사용자 매뉴얼 제공
장비 구성	1) AI NPU 기반 교육 키트 본체 (1) Neural Processing Unit(NPU) AI Performance : 25 TOPS 이상 Form Factor : M.2 M-Key 타입 Interface : PCIe Gen.3 x4 이상 Memory : 4GB LPDDR5 이상 NAND : QSPI 1Gbit 이상 지원 (2) Single Board Computer Processor : Cortex-A76 Quad Core + Cortex-A55 Quad Core 이상 GPU : ARM Mali-G610 MP4 이상 RAM : 8GB LPDDR4X 이상 Storage : SD Card / eMMC 지원 Network : Ethernet 및 무선 통신(Wi-Fi / Bluetooth 옵션) 지원 Interface : USB 3.1 Type-C, USB 3.0/2.0, HDMI 2.1, MIPI 지원 2) 영상 입력 및 디스플레이 구성 Portable Display : 10.5인치 이상 Camera : USB Camera 2개 이상 구성 Camera Resolution : 1080p 60fps 이상 지원 HDMI Cable 1식 USB Cable 2식 이상 Camera Tripod 2개 이상 3) Software Package (1) AI 개발 및 실행 환경 Operating System : Ubuntu 기반 환경 제공 NPU Runtime : NPU 전용 Inference Runtime 제공 Application Development Environment 제공 AI Application SDK 제공 (2) AI 모델 개발 지원 AI Framework 지원 : PyTorch / ONNX / TensorFlow 이상 지원 ONNX 기반 AI 모델 변환 및 NPU 실행 지원 NPU Compiler 제공 AI 모델 양자화(Quantization) 및 최적화 기능 지원 (3) 교육 지원 Software AI 모델 Viewer 제공 모델 연산 구조 및 추론 결과 확인 기능 제공 예제 코드 및 사용자 매뉴얼 제공
세부 규격	1) AI 모델 개발 및 최적화 환경 개인 PC 환경(Windows / Mac / Linux 등)에서 개발한 AI 모델 적용 가능 ONNX 모델 Export 및 NPU 전용 바이너리 변환 지원 NPU 가속 기반 실시간 AI 추론 가능 Vision AI 모델 기반 객체 탐지 및 영상 분석 실습 가능 2) AI 교육 실습 기능 다음 교육 과정 운영이 가능해야 함 (1) AI 및 NPU 기초 AI 개념 및 CPU/GPU/NPU 차이 이해 NPU 구조 및 온디바이스 AI 개념 교육 NPU 개발 환경 구축 실습 (2) Vision AI 실습 CNN 기반 이미지 분류 객체 탐지(Object Detection) YOLO 기반 객체 탐지 실습 영상 데이터 기반 AI 추론 실습 (3) NPU 활용 고급 실습 딥러닝 모델 변환 및 컴파일 NPU 포팅 과정 실습 데이터 전처리 및 후처리 구현 NPU 기반 AI 서비스 개발 실습 3) 제공 교육 콘텐츠 AI/NPU 활용 교육 커리큘럼 제공 실습 예제 코드 제공 사용자 교육 자료 및 매뉴얼 제공 AI Vision 응용 프로젝트 실습 가능
비고	o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함 o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함 - 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함 o 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함 o 설치 및 장비 사용설명서 제출 필수 o 설치 시 장비 및 프로그램 조작 교육 포함 - 공급자가 구매자 연구실에 설치를 위해 기술자를 무상으로 파견 o 검수완료 후 1년 이상 무상 하자보수 - 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건 - 하자보수 기간은 제조사별 기본 보증기간에 따름 (최소 1년)

III. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / 항공드론 혁신융합대학사업단 박정훈 - 담당 연락처 : 02-2075-0608

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 24시간 이내에 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인