물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 26-35호	입찰명	계류장 관제 시뮬레이터 구축 용역
상호		대표자		(인)

담당자	성명		부서/직위
	휴대폰		이메일

수요부서 확인

(항공교통관제교육원)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

비고

1

하드웨어 장비 구성

* 제조사 :

* 모델명 :

IG 워크스테이션

1) CPU : intel i7-14700

2) Main Memory : 32GB × 2EA

3) SSD : 2TB

4) NIC : 1Gbps 이상

5) VGA : RTX 5080

6) O/S : Windows 11 이상

7) POWER : 1000W

8) 3D 엔진 소프트웨어 포함

9) 인천공항 3D 모델링 포함

10) 인천공항 2D 항행데이터 포함

※ 기존 ATC 모의관제시스템과 연동되어 계류장 관제 시뮬레이션(2D/3D 항행데이터, 항공기·차량 이동 표출)을 구현할 수 있어야 함 (수량: 2대)

계류장 콘솔용 모니터

1) 27인치 LED 모니터

2) 모니터 암 포함

3) 설치비 포함

(수량: 4대)

계류장 IG용 모니터

1) 65인치 LED 모니터

2) 벽걸이 암 포함

3) 설치비 포함

(수량: 4대)

계류장 항적 표출 PC

1) CPU : i5-14400F

2) NIC : 1Gbps 이상

3) Main Memory : 16GB × 2EA

4) SSD : 512GB

5) VGA : RTX 5060

6) O/S : Windows 11 이상

7) POWER : 750W

(수량: 2대)

AI 음성인식 워크스테이션

1) CPU : intel i7-14700

2) Main Memory : 32GB × 2EA

3) SSD : 2TB

4) NIC : 1Gbps 이상

5) VGA : RTX 5080

6) O/S : Windows 11 이상

7) POWER : 1000W

8) 음성인식 솔루션 및 데이터 포함

※ 항공관제 용어·호출부호·숫자·고도·방위·활주로·주파수 표현 인식 가능한 음성인식 엔진이어야 하며, 인식 정확도 90% 이상, 인식결과 2초 이내 표출이 가능하여야 함 (수량: 1대)

o

o

o

2

소프트웨어 개발 구성

* 제조사 :

* 모델명 :

계류장 관제 시뮬레이션 소프트웨어 개발

1) IIS 프로그램 구축: 관제위치(근무석)·관제사/감독관제사 정보 변경, 출·도착·견인 항공기 정보(SEQ, FLT, TYP, ETA/ETD 등) 표출 기능 구현

2) 계류장IG 카메라 작업: 주관제탑 영상과 계류장 영상 동시 표출, 시점전환·화각조정(좌우상하 회전, 확대축소), 주관제탑-계류장 화면 동기화(주야간·기상·시정 조건 포함)

3) 계류장2D/3D 항행데이터 작업: 계류장·주기장·유도로·정지선·이동경로·주요시설물2D 표출, 항공기 푸시백·지상이동·주기장 진입출입 경로 표출

4) ATCS 인터페이스 연동: 기존ATCS의 항적·시나리오·항공기/차량 위치정보를 계류장2D·IG 화면에 실시간 연계

5) 계류장 데이터 구축: 인천공항 기준 푸시백 데이터, 선호경로 데이터, 고속탈출로 데이터

※ 기존ATC 모의관제시스템과 완전 연동되어야 하며, IG 표출 성능은 평균 30fps 이상 유지, 항공기·차량 위치·움직임 끊김없이 동기화되어야 함

AI 음성인식·문자표출 소프트웨어 개발

1) AI 음성 인식 화면 표출: 관제사-조종사 교신 음성을 실시간 인식하여 시간순 텍스트로 표출, 최신 교신내용 식별 용이

2) 항공관제 전용 인식: 항공관제 용어, 호출부호, 숫자, 고도, 방위, 활주로 및 주파수 표현 인식

3) 채널/주파수 등 관련 정보 병기 표시 및 텍스트 반출(Export) 기능

4) AI 음성인식 연동: 기존 음성통신시스템의 교신 음성을 AI 음성인식 모듈로 전달, 인식 결과를 관제 화면에 실시간 연계 표출

※ 사전 협의된 시험문장 기준 음성인식 정확도 90% 이상, 음성입력 후 2초 이내 인식 결과 표출이 가능하여야 함

시스템 테스트 및 품질확보

1) 단위 테스트: 계류장 관제, 2D 항행데이터, IG 카메라 및 AI 음성인식·문자 표출 기능별 정상동작 시험

2) 통합 테스트: 기존 ATC 모의관제시스템과 신규 계류장 관제·IG·AI 음성인식 기능 간 데이터 연계·동기화·통합운영 시험

3) 음성인식 표출 품질 및 IG 표출 품질 확보(오인식·표출지연 최소화, 끊김·왜곡 없는 영상 표출)

4) 소프트웨어 구조 점검 및 보안사항(데이터 보호·접근통제·취약점 등) 점검

사업관리, 교육훈련 및 사후지원(하자보수)

1) 사업 수행 조직 구성: 사업책임자 및 분야별 담당자 지정, 수행조직·역할 구성

2) 일정 관리: 착수~분석·설계·개발·시험·준공 단계별 일정 수립 및 지연위험 관리

3) 사용자 교육훈련: 관리자·운영자 대상 계류장 관제, IG 카메라 및 AI 음성인식·문자표출 기능 운영·관리 교육 실시 및 매뉴얼 제공

4) 사후 지원(하자보수) : 검사에 의한 사업 완성 확인 후 1년간 무상 하자보수, 하자보수 기간 중 장애대응·기술지원·결함수정·정기점검 방안 이행

o

o

o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 ‘공고규격과 동일’ 표기

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유 명시

* 입찰서 제출시 수요부서 확인날인을 받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 시험성적서, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증

- 입찰서 제출시 물품규격 확인서와 입증서류 포함하여 제출

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음