입찰규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-25호	입찰명	생활관 인터넷 서비스 제공 사업자 선정
상호		대표자		(인)

담당자	성명		부서/직위
	휴대폰		이메일

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

비고

1

기본요건

가. 생활관 수용인원 및 이용자가 인터넷을 사용함에 문제가 없도록 해아 함

◦각 호실 내 1Gbps 유/무선 인터넷 서비스 제공

◦특정 사이트 실시간 트래픽(속도) 집중으로

속도 저하 방지에 대한 설계 및 개선

나. 생활관 내 모든 호실에 인터넷 포트 사용이 가능하도록 지원

◦무선용 1포트, 유선용 1포트 이상

◦기존 호실 내 벽체에 매입 설치된 포트,회선 이용

다. 생활관 관생 PC를 내/외부 공격으로부터안전하게 보호하기 위한 네트워크 보안제어 장비 구축

◦무선 네트워크 WI-FI 보안 필수

(상위 보안장비 포함)

◦바이러스 및 악성코드에 감염된 외부 PC가 생활관 내에서 사용될 경우 이에 대한 네트워크 장애 확산을 예방할 수 있는 접근 차단 기능 장비 구축

라. 생활관 네트워크 장애 발생 시 스위치 교체 등 신속한 유지보수 실시 및 네트워크 이중화는 추후 통신사와 협의

마. 생활관 네트워크 장비 장애 유지보수 및일정 시간(18시~익일 9시) 발생 장애 등을 위한 상황 응대, 긴급 복구 지원팀 운영

◦장애 신고 처리 위한 전담부서 또는 콜센터 등을 운영하며, 미해결시 평일기준 4시간 이내 전담 직원 긴급 출동

◦상호 관리를 위한 실별 관리번호 부여 등 원활한 장애 접수 처리

◦특히 중간/기말고사, 비대면 수업 등 동시 사용량 과부하가 발생하지 않도록 균일한 속도 보장

바. 인터넷 속도 보장

◦각 이용 실수별 1Gbps 인터페이스 구성

◦건물별 인터넷 연동 : 1Gbps 이상

(건물별 최소 무상 대역폭 확장 제공)

사. 기가급 최상의 상품 속도 보장으로 자유로운 인터넷 서비스 제공(외국인 유학생 등)

아. 네트워크 장비 설치 시 필요한 전산랙 추가 설치, 기존 전산랙 이용도 가능

자. 유·무선랜, 네트워크 장비, 설치 공사 등 제반 장비 일체 제공(생활관 최대 인원 기준 명시)

차. 생활관 전체 호실에서 음영지역 없이 무선인터넷 가능한 무선 공유기(AP) 설치

카. 실시간 공중파 및 케이블방송 시청 가능한 인터넷 TV 서비스 15회선 제공

(셋톱박스 포함)하며, 추후 TV 회선 추가 시 협의

타. 그 외 유·무선 인터넷 서비스를 위해 필요한 추가 장비 및 소프트웨어 등 일체 제공

o

o

o

2

네트워크 구성

-공유기(AP) 사양

통신 대역폭 등

상세하게 기재,

이미지 제출

가. 생활관 인터넷 서비스 제공 대상 : 총 246실

구 분	1생활관	2생활관	비고
관생실	133실	75실	유/무선
게스트룸	-	3실	유/무선
운영실	1실	1실	무선
상담실	1실	-	무선
방재실	1실		무선
택배실	1실	1실	무선
열람실	1실	1실	무선
세미나실	1실	-	무선
생활지원실	7실	3실	무선
멀티미디어실	3실	-	무선
카페테리아 (식당,주방)	1실	-	무선
세탁실	1실	1실	무선
헬스장	1실	-	무선
편의점	1실	-	무선
층별 로비	4실	4실	무선
계	157실	89실

나. 최신장비로 구축을 원칙으로 하며, 추가

변경 설치 등에 대해서는 대학과 협의

하여 조정 및 반영함

다. 생활관 모든 호실에 유동(자동) IP 제공

◦유/무선 서비스 이용 시 유동 IP가 부족하지 않도록 네트워크를 구성해야 함

라. 사용자별 포트 연결 속도는 현재 제공되는 서비스급 이상 공급을 원칙으로 함

◦호실별 1Gbps 인터페이스 제공

◦건물별 인터넷 연동 : 1Gbps

(건물별 최소 무상 대역폭 확장 제공)

◦통신사별 최저 보장 속도 제공 규정 준수(생활관 확인 요청 시 적극 협조)

마. 기가 WI-FI 유무선 공유기(AP)는 802.11 a/b/g/n/ac 이상의 규격 및 WAN 1포트, LAN 4포트 이상의 사양을 충족해야 함

◦입찰서류 제출 시 기가 WI-FI 사양서를 제출해야 함(공급할 제품 이미지 등)

o

o

o

3

무선 네트워크 설치 방법

가. 관생이 호실 내 기가 WI-FI를 임의적 이동하지 못하게 생활관이 지정한 장소에 고정 설치해야 하며, 설치 시 관생이 불편하지 않게 전선을 정리해야 함

나. 기가 WI-FI는 호실마다 1개 설치하되 해당 호실만 공유기를 사용할 수 있도록 비밀번호를 설정해야 함

다. 호실별 설치된 기가 WI-FI는 관생이 비밀번호를 변경하지 못하도록 제어를 해야 하며, WI-FI 이용 및 접속 방법 등에 대해 안내문을 부착해야 함

라. 유지보수 시 제품에 문제가 있는 경우 관련 장비를 즉시 교체해야 함

o

o

o

4

유지보수 요건

-기술지원 인력   구성. 장비

목록 포함

가. 인터넷 회선 서비스 및 납품되는 모든 장비와 설비의 유지보수는 계약기간 동안 무상으로 수행해야 함

나. 운영 및 유지보수를 위한 조직 및 인력을 제시하여야 하며, 유지보수 및 기술지원 방안을 입찰가격에 포함하여야 함

◦서비스 지원, 장애 처리 전담 및 요금 납부 등 관련 업무의 대학 전담 직원 지정

◦계약기간 365일 24시간 대학 담당 전담 인력 배정, 장애 시 지원

다. 장애 처리 체계 및 절차, 예방 및 복구 방안 등을 구축해야 함

◦유/무선 장애 시 모니터링 할 수 있는 시설 구축, 사전 예방 (중복된 장애 내역 데이터화를 통한 민원 해소)

◦유지보수 시 제품 문제 및 고장 발생 시 무상 수리 또는 신규 제품 교체

라. 매 학기 입사 전 네크워크 장비 및 기가 WI-FI

등에 대해 일체 점검하여야 하며, 입사 기간 내 발생하는 민원에 대해 즉시 처리해야 함

마. 유지 보수기간 동안 3회 이상 동일 고장 발생 시 10일 이내에 해당 장비를 동종의 신품으로 교체 설치해야 함

바. 인터넷 장애 시 휴일(주말, 공휴일 등) 포함하여 최소 48시간 이내(긴급 출동 포함)조치

완료해야 함

사. HW 및 사용자 장애 처리는 서비스 접수 후 근무시간 기준으로 4시간 이내 처리함을 원칙으로 함

아. 신속한 장애 복구 및 장비 교체를 위하여 공유기(AP) 또는 네트워크 스위치 등의 여유 장비를 생활관 운영실에 비치해야 함(통신사에서 제공되는 임대 장비는 장애발생 시 즉시 교체)

자. 제안된 시스템 기술 발전 방향 및 신제품에 대한 정보가 정기적으로 전달되어야  하며, 시스템 구축 이후에도 관련분야의 정보에 대한 기술 자문에 응해야 함

차. 사업자는 생활관 시스템 확장, 타 기종의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 적극 지원해야 함

카. 생활관 호실 내 인터넷 랜선 포트기 고장 시 무상으로 수리해야 함

o

o

o

5

시스템 구축 요건

가. 공통 사항

◦국제 표준 규격, 법령 등을 준수해야 함

- 국제 표준 규격(ISO, IEEE, ANSI)

인터넷 표준문서(IETF RFCS)

- 정보통신공사업법, 관련 법령 및 규정

◦하드웨어 및 상용소프트웨어는 규격을 만족시키는 제조사 정품 및 완제품으로 공급해야 함

◦인터넷 장비 설치에 있어서 기설치된 통신 및 전원설비와 호환 가능토록 모든 필요 사항을 조치해야 함

◦본교 및 생활관 자산으로 설치된 장비, 통신설비(통신장비/광케이블 등) 및 기타 설비 등의 파손 시 원상 복구 또는 변상하여야 함

◦생활관에서 인터넷 장비 등 정품 및 품질 증명서 요청 시 관련 자료를 제출하며, 전 구역에 대한 실사 자료를 제공해야 함

◦본교 또는 생활관에서 본 시스템을 개선하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 원활한 작업을 위하여 관련 기술을 무상으로 지원해야 함

◦입찰 참가 전 생활관 장비를 점검하며, 노후 및 교체가 필요한 장비는 본 입찰가격에 포함하여 참가해야 함

나. 서비스 이용 요금 구성요건

◦입찰 참가자는 운영 기간, 기본 서비스, 장비 리스 비용, 설치 운용비용 및 할인 금액을 포함하여 사업기간 총액(부가세 포함)을 제시해야 함(가격서 제출 시 세부 산출내역 포함하여 제출)

다. 구축된 네트워크 및 신규 설치된 장비는 계약기간 동안 HW 하자 보증 및 장비 운영에 관련된 모든 유지보수를 포함하며, 교체 및 복구의 모든 비용도 서비스 이용 요금에 포함됨

◦국가적 재난·재해·감염병(COVID-19 등) 발생 등으로 생활관 운영이 불가피할 경우 서비스 이용 요금을 재조정(일시정지 등)해야 함

◦계약기간 중 생활관 재건축(리모델링) 등으로 인하여 네트워크 서비스 제공 규모가 변경될 경우 생활관과 협의하여 서비스 이용 요금을 재조정해야 함

라. 특이사항

◦사업자는 본 사업의 제안요청서 내용을 명확하게 이해하고, 본 제안의 목적, 범위,  전제 조건 및 제안 요구의 핵심 전략, 최적의 제안으로 본 입찰에 참가해야 함

◦업체는 본 사업과 관련하여 취득한 업무 내용에 대해 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 생활관이 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 함

◦사업자는 생활관으로부터 획득한 입찰에 관한 서류, 각종 자료 및 정보를 당해  입찰 외의 목적으로 사용할 수 없음

◦사업자가 제출한 모든 자료 및 문서는 업체의 권익 보호를 위해 입찰 평가외의 용도로 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 함

o

o

o

6

기타 사항

가. 제안요청서에 제시하지 아니한 사항이라도 장비 설치 중 중대한 사유로 인하여 추가, 수정, 삭제가 발생하는 경우 사업자는 이를 수용해야 함

나. 상기 제안요청서 내용 외에 사업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 생활관에서 추가 제안할 수 있음(생활관 WI-FI존 구축, 운영 활동 지원, 기타 추가 사항 제안 등)

다. 불법다운로드 개인 사용자 적발에 따른 법적사항(민/형사처벌)에 대하여 사용자가 책임을 져야 함

라. 네트워크 전환 등의 사유로 학교에서 서비스 중단을 요구하는 경우 학교 측과  일정 조율하여 서비스 중단을 최소화하여야 하며, 학교 요청에 적극 협조해야 함

마. 안정적인 인터넷 서비스 사용을 위해 네트워크 환경 구축 후 2주간의 서비스 기간(안정화)을 제공해야 함

※ 상기 사항 이외 생활관 인터넷 서비스 제공을 위해 필요한 사항은 대학과 협의하여 적극적으로 수행, 관리하여야 함

o

o

o

7

기타 추가 제안 사항 등

-자율 제안 내용

별지 제출 가능

○ 상기 규격 사항 이외 업체에서 추가 제안하고자 하는 내용에 대해 자유롭게 제안 가능

단, 추가 제안에 대해서는 추후 계약서 작성 시 포함될 수도 있으니 참고 바람

o

※ 입찰규격 확인서 작성 유의 사항

* 입찰 공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 ‘공고 규격과 동일’ 표기

- 규격 검토자가 제안 물품에 대해 알 수 있도록 제공 예정인 인터넷 상품, 장비(허브·공유기·AP 등), 용역 등 일체에 대한 상품명, 모델명(이미지 포함), 사양, 규격, 작업내역, 하자 보증 및 A/S 조건 등 상세하게 기재

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유 명시 및 입찰 참가 전 반드시 수요 부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품 사양서, 제작 시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요 부서에 입증해야 함

* 입찰서 제출 시 본 물품 규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품 사양서, 제작 시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류는 입찰서류에 포함하여 제출

* 수요 부서의 물품 규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음