참고1		화학물질 안전관리 특별 현장점검표

기관 화학물질 안전관리 체계 점검표		점검일자	’25. . .

구분	점검 내용 (세부 항목별 유무 확인)	결 과(해당란에 ✔체크)
		양호	미흡	불량	해당무	비고 (조치 사항)
1. 화학물질	1-1. 화학물질 취급 지침(절차) 마련 - 화학물질 입·출고, 구매·보관 등 관련 지침(절차)	□	□	□	□
	1-2. 화학물질 취급 지침(절차) 안내 및 교육 자료 - 연구활동종사자 취급 지침(절차) 안내 및 교육 자료	□	□	□	□
	1-3. 화학물질 취급 지침(절차) 주기적 점검 체계 - 화학물질 취급 지침(절차)에 대해 연구실별 준수 여부 확인 점검 체계	□	□	□	□
	1-4. (보유 시) 위험물저장소 관련 기관 안전관리 - 위험물의 반입·반출 절차 - 환기설비, 소화설비, 경보설비 등 안전 설비 설치	□	□	□	□
2. 폐기물	2-1. 폐기물 처리 지침(절차) 마련 - 폐기물 입·출고, 보관·반출 등 지침(절차)	□	□	□	□
	2-2. 폐기물 처리 지침(절차) 안내 및 교육 자료 - 연구활동종사자 취급 지침(절차) 안내 및 교육 자료	□	□	□	□
	2-3. 폐기물 처리 지침(절차) 주기적 점검 체계 - 폐기물 처리 지침(절차)에 대한 연구실별 준수 여부 확인 점검 체계	□	□	□	□
	2-4. (보유 시) 폐기물저장소 관련 기관 안전관리 - 폐기물 반입·반출 절차 - 환기설비, 소화설비, 경보설비 등 안전 설비 설치	□	□	□	□
3. 보호구	3-1. 화학물질 취급 및 폐기물 처리 관련 보호구 지급 - 연구활동별 개인보호구 선정 및 지급 절차 ※ 연구실안전법 시행규칙 [별표 1]에 따른 연구활동에 적합한 보호구 선정 및 지급	□	□	□	□
	3-2. 연구활동별 적합 보호구 착용 안내 및 교육 자료 - 연구활동 및 폐기물 처리에 적합한 보호구 착용 안내 및 교육 자료	□	□	□	□
	3-3. 연구활동별 적합 보호구 착용 관련 주기적 점검 체계 - 연구실별 연구활동종사자 적합 보호구 착용 관련 확인 점검 체계	□	□	□	□
4. 사고대응	4-1. 심야, 휴일 연구활동종사자 연구실 출입관리 체계 - 사전출입신청 등 연구실 출입에 대한 관리 체계	□	□	□	□
	4-2. 연구실사고 대응방안 지침(절차) 마련 - 주요 연구활동에 대한 사고 대응방안 지침(절차)	□	□	□	□
	4-3. 연구실사고 대응방안 지침(절차) 안내 및 교육 자료 - 대응방안 지침(절차) 안내 및 교육 자료 - 연구실사고 발생 시 대응(화학물질 사고 시나리오 등) 훈련	□	□	□	□

연구실 화학물질 안전관리 점검표		연구실명

구분	점검 내용 (세부 항목별 유무 확인)	결 과(해당란에 ✔체크)
		양호	미흡	불량	해당무	비고 (개선 요청)
1. 일반사항	1-1. 연구실 일상점검 실시 - 연구활동 전 일상점검 실시 - 일상점검 결과 연구실책임자 확인	□	□	□	□
	1-2. 사전유해인자위험분석 적정성 및 게시 - 연구실 안전현황표, 연구개발활동별 유해인자 위험분석보고서, 연구개발활동안전분석 작성 및 현행화	□	□	□	□
	1-3. 유해인자 취급 및 관리대장 적정성 및 게시 - 연구실 내 취급하는 모든 유해인자에 대한 유해인자 취급 및 관리대장 작성 및 현행화	□	□	□	□
	1-4. 연구·실험공간과 사무공간 분리 - 「연구실 설치운영에 관한 기준」 [별표 1]	□	□	□	□
	1-5. 연구실 내 건축물 훼손(천장 및 바닥재 파손, 누수 등)	□	□	□	□
	1-6. 출입구에 비상대피표지(유도등 또는 비상구 표지) 부착 - 「연구실 설치운영에 관한 기준」 [별표 1]	□	□	□	□
2. 화학물질 안전관리	2-1. 취급·보관 중인 화학물질의 MSDS 게시·비치 - 화학물질 공급사 제공 MSDS 확보 - 연구활동종사자 확인이 용이한 장소에 게시·비치	□	□	□	□
	2-2. 특별관리물질 관리 - 사용대장 작성 및 별도 고지	□	□	□	□
	2-3. 연구용 시약 적정 보관 - 화학물질의 성상 구분 및 분리 보관 - 시약병‧소분용기 등 물질명 표기 및 경고표지 부착 - 시약병 이중적재 또는 눕혀 보관하는 시약병 - 식료품 혼용 보관, 음료용기 등 부적합한 용기 보관 - 시약병 파손 및 라벨 훼손 확인	□	□	□	□
	2-4. 화학물질 보관에 적합한 시약장 확보 및 관리 철저 - 화학물질 특성에 적합한 전용 시약장 배치 - 시약장 배기성능 확보/주기적인 필터 교체 - 시약장 관리책임자 지정 및 미허가자 접근 금지 - 시약장 고정 및 전도방지 조치	□	□	□	□
	2-5. 유해화학물질 주변 열, 스파크, 불꽃 등의 점화원 제거	□	□	□	□
	2-6. 화학물질 반출 운반 관리 - 유출방지 및 트레이 등 전용 운반기구 사용	□	□	□	□
	2-7. 유해인자 취급 장소에 적정 배기·환기 설비 설치 및 관리 - 유해인자 취급장소 국소배기장치 설치 - 국소배기장치 성능 점검 실시 - 흄후드 내부 및 주변 실험공간 확보 - 흄후드 사용 시 전면 유리창 완전 개방 금지 - 흄후드 내 멀티콘센트 등 점화원 취급 금지	□	□	□	□

구분	점검 내용 (세부 항목별 유무 확인)	결 과(해당란에 ✔체크)
		양호	미흡	불량	해당무	비고 (개선 요청)
3. 폐기물 안전관리	3-1. 화학물질 사용 후 처리 및 관리 철저 - 폐액 보관장소(환기 및 직사광선이 닿지 않는 곳) 적정 - 폐액 성상별 분리(성상별 라벨 부착 등) 및 보관·배출 - 폐액 전용용기(내부식성, 재질 등 보관 물질에 적합) 비치 - 폐액용기 부풀림, 파손상태 확인 - 폐액 누액받이 및 유증기 누출 방지 조치 확인 - 폐액 과다 보관 금지(용기의 80% 미만) - 장기 보관 등 방치 폐액 용기 확인	□	□	□	□
	3-2. 미사용 화학물질 처리 시 용기상태로 반출 (폐기물 용기 내 처리 금지) - 부식 또는 변색된 용기, 경고표지 및 물질명 등 라벨 손상 용기, 사용계획이 없는 화학물질 등	□	□	□	□
4. 보호구 비치·착용 안전관리	4-1. 연구활동 적합 개인보호구 비치·관리 - 적합 개인보호구 비치 및 연구활동종사별 지급 ※ 연구실안전법 시행규칙 [별표 1]에 따른 연구활동에 적합한 보호구 선정 및 지급 - 보호구 성능 유지 확인(필터 등) - 취급 물질 및 보호구 등에 적합한 지시·안내표지 부착	□	□	□	□
	4-2. 연구활동 중 보호구 착용 - 연구활동에 적합한 복장 및 보호구 착용(고글, 장갑, 실험복 등) - 연구실 내 부적절한 복장(반바지, 슬리퍼 등) 착용 금지	□	□	□	□
5. 기타	5-1. 적정 화재감지기 설치 확인	□	□	□	□
	5-2. 연구실 내 취급물질별 적정 소화기 비치 - 충압상태, 소화기 내용연수(10년) 경과 및 외관 손상 확인	□	□	□	□
	5-3. 비상세안기 및 샤워설비(이하 세안기) 설치 및 성능 확보 철저 - 화학물질 취급 연구실 내 또는 인근 복도에 세안기 설치 - 세안기 수압 및 녹물 등 주기적인 성능 점검 - 세안기 주변 적재물 제거 등 접근성 확보 - 세안기 안내표지 부착 등 시인성 확보	□	□	□	□
	5-4. 화학물질 사고유형에 적합한 응급조치 설비 확보 - 화학물질 누출에 대비한 스필키트 비치(흡착포 등) - 누출 등 화학사고 대피 및 대응을 대비한 보호구 비치(산소호흡기, 방독면 등)	□	□	□	□