디지털새싹 프로그램 교구재 구매 제 안 요 청 서

2025. 9.

사업부서	평생교육원	문희정 직원	02-300-0359
계약부서	총무팀	전종표 차장	02-300-0036

입찰 규격서

(항대 25-29호 / 디지털새싹 프로그램 교.구재 구매)

I. 개    요

1. 목적 및 용도

o 2025년 05월 01일 ~ 2025년 12월 31일 동안 초·중·고교를 대상으로 25년 디지털새싹 사업 실시

o 25년 디지털새싹 사업 선정에 따라, 프로그램 별 지정된 교구에 대한 구매 실시

※ 사업계획에 따른 구매로, 교육진행 상황에 따라 교구재 추가소요 발생시 별도 입찰절차 거쳐 추가구매 예정

o 대학 사정에 따라 품목 및 수량은 증감될 수 있어 실제 발주량은 이보다 초과 또는 미달할 수 있음 (계약자는 이에 이의를 제기할 수 없음)

2. 구매 품목(2차)

품목번호	품목명	주요 규격	구매수량	납품/설치 장소	비고
1	모빌리티 키트	품목별 세부사항 참조	200개	한국항공대학교 납품	총액입찰 최저가 낙찰
2	키위드론		500개
3	4축 로봇팔		150개
4	AI카메라		100개

3. 입찰참가자격 및 조건

[입찰참가자격]

o 물품에 대한 납품·설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

[입찰 규격]

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성된 원 제조사 정품이어야 함

※ 특정규격 지정사유

- 구매품목은 사업 지원기관(한국과학창의재단)의 사업계획 사전심의 완료된 교구재로, 지원기관 지침에 따라 본 규격서에 제시된 제품 이외의 타 제품으로 변경 불가

o 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출

- 본 입찰 공고일 이후에 발급된 것으로, 우리 대학 명칭 및 입찰명이 표기되어야 함

[입찰참가]

o 나라장터 투찰시 입찰금액은 구매 품목 및 수량 전체에 대한 “총액”으로 함

- 총액 기준 최저가 낙찰

o 투찰시 견적서 및 산출내역서, 물품규격 확인서(지정서식), 입찰보증보험증권 업로드 필수

- 견적서 및 산출내역서 기재사항

* 구매 단가, 수량 및 포함항목

* 구매 제조사·모델명 및 세부사양 (입찰규격 충족여부 확인 가능해야 함)

- 입찰보증보험증권 : 입찰금액 총액의 10% 이상 / 한국항공대학교(128-82-14619)

[납품 및 하자보수]

o 발주 7일 이내에 납품 완료하여야 함

- 세부 프로그램별 운영일정에 따라 계약기간 중 수시발주 (시기별 발주품목 및 수량 상이)

- 각 키트 학습교안 PPT 제공, 사용자(수요부서·강사) 교육지원, 현장(캠프장소) 기술지원, 강사 연수 및 캠프 운영에 따른 콘텐츠 및 자문 지원 포함

o 납품·설치 후 무상 A/S 1년

- 제조사 기본 보증기간이 1년 이상일 경우 제조사 기본 보증기간에 따름

[대금지급]

o 물품 공급 완료(대학 검수 완료) 후 세금계산서 발행을 통한 일괄 지급

o 계약자는 대금청구시 대학이 요구하는 청구서류를 제출하여야 함

- 납품 사진

- 대학 담당자 또는 교육대상 학교 담당자가 장비의 정상 사용완료를 확인한 서류 (확인자 성명, 소속, 직급, 서명 등 포함)

- 산출내역서

o 대금은 검수완료 및 공급자 세금계산서 발행 후 4주 이내 지급예정

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	모빌리티 키트	수량	200개
용도	o 디지털새싹 일회성 교구 활용
세부 규격	o Computers 1. Microcontroller : ATmega328P 2. 동작주파수 : 16MHz 3. DC 5V o Sensors 직코실드, 아두이노 우노, 360도 서보모터 2개, 온습도센서, 조도센서, 부저, 도트매트릭스, i2C LCD, 네오픽셀(4개 led), 초음파센서, 점퍼선, 토양수분센서 4구배터리 모빌리티 외관(아크릴, 3D프린터 파츠) o Operating Physical S/W language 1. Scratch3 block coding 2. C language (arduino IDE) 3. Python3 ※ 각 Operating 언어 환경에서 제공하는 센서에 대한 블록코딩을 지원하고, Python3, C언어 제어 라이브러리 등을 지원해야 함. o Block coding Device Compatibility 1. Window10 PC / 노트북 2. 안드로이드 핸드폰 / 태블릿 o 기타사항 1. 각 Operating language에 따라 키트 학습 교안 PPT 제공 지원 포함 2. 납품 외 사용자(수요부서·강사) 교육지원, 현장(캠프장소) 기술지원 포함 3. 강사 연수 및 캠프 운영에 따라 콘텐츠 및 자문 지원 필요. ※ 참조모델 : 모빌리티 키트

품목번호	2	품목명	키위드론	수량	500개
용도	o 디지털새싹 일회성 교구 활용
세부 규격	o Computers 1. Microcontroller : 레오나르도 2. 동작주파수 : 16MHz 3. DC 5V o Sensors 다래보드, 옵티컬센서, 드론용 모터 4개, 자이로센서, 기체 외관(3d프린터) 드론용 배터리(1셀), 기타 부속품, 드론 배터리 충전기, 프로펠러 4개 ,WIFI모듈 o Operating Physical S/W language 1. Scratch2 block coding 2. C language (arduino IDE) 3. Python3 ※ 각 Operating 언어 환경에서 블록코딩을 지원하고, Python3, C언어 제어 라이브러리 등을 지원해야 함. o Block coding Device Compatibility 1. Window10 PC / 노트북 2. 안드로이드앱 컨트롤러 o 기타사항 1. 각 Operating language에 따라 키트 학습 교안 PPT 제공 지원 포함 2. 납품 외 사용자(수요부서·강사) 교육지원, 현장(캠프장소) 기술지원 포함 3. 강사 연수 및 캠프 운영에 따라 콘텐츠 및 자문 지원 필요. ※ 참조모델 : 키위드론 / 파티클에듀

품목번호	3	품목명	4축 로봇팔	수량	150개
용도	o 디지털새싹 일회성 교구 활용
세부 규격	o Computers 1. Microcontroller : ATmega328P 2. 동작주파수 : 16MHz 3. DC 5V o Sensors 직코실드, 아두이노, 아두이노 케이블, MG996R서보모터1개, MG90S서보모터3개, LED, 조도센서, 서보모터 연장케이블, 부저, 4축 로봇팔 외관(3프린터), 아크릴 거치대, 흡착고무 o Operating Physical S/W language 1. Scratch3 block coding 2. C language (arduino IDE) 3. Python3 ※ 각 Operating 언어 환경에서 블록코딩을 지원하고, Python3, C언어 제어 라이브러리 등을 지원해야 함. o Block coding Device Compatibility 1. Window10 PC / 노트북 2. 안드로이드 핸드폰 / 태블릿 ※ 블록코딩은 2개의 기기 환경에서 모두 동작/제어를 지원해야 함. o 기타사항 1. 각 Operating language에 따라 키트 학습 교안 PPT 제공 지원 포함 2. 납품 외 사용자(수요부서·강사) 교육지원, 현장(캠프장소) 기술지원 포함 3. 강사 연수 및 캠프 운영에 따라 콘텐츠 및 자문 지원 필요. ※ 참조모델 : 4축 로봇팔키트

품목번호

4

품목명

AI카메라

수량

100개

용도

o 디지털새싹 범용성 교구 활용

세부 규격

o 규격

- 입력전압 5V

- 터치 조작 / 제어

- 한글화 지원

o 크기

- 45mm * 65mm * 25mm 이내 크

o 하드웨어 연계 / 호환성

- 파이썬 호환 지원

- 아두이노 호환 지원

- 직코베이직 키트 호환 지원

o 주요 온디바이스 AI 기능

- 사물인식

- 티처블머신 연계한 온디바이스 AI

- 포즈 분류

- 컬러인식

- 자율주행

- 자체하습

※ 참조모델 : AI카메라

III. 규격 문의

수요부서	o 평생교육원 교육지원팀 (02-300-0359)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인