물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2509-2호		입찰명		매니퓰레이터 로봇 외 1종 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(SW중심대학사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격	제안 물품 규격	공고규격 동일 여부	비고
1/2-1	매니퓰레이터 로봇 (총 10대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 사이즈 : 322 x 220 x 250 mm o 무게 : 4.2 kg o 모터 : 4 x 14.4 W, 허브 모터 o 바퀴 : 오프로드 휠, 메카넘 휠, 캐터필러 o 등반각도 : 25° o 운용시간(Working) : 약 2시간 30분 - 운용시간(Standby) : 약 3시간 30분 o 배터리 : 10,000mAh 12V o 시스템 : Ubuntu 18.04 / 20.04 (Humble) - 통신 인터페이스 : WiFi o 제어기 : Nvidia Orin Nano o Depth Camera o LiDAR : 1ch, 360 Scanning o IMU : 6-DoF Accel and Gyro o 디스플레이 : 7인치, 1024x 600 터치스크린 o 기술지원 - 실시간 원격 지원 / 전담 엔지니어 지정 서비스 / 정기 예방 점검 무상 제공 - 오퍼레이팅 교육 포함 (일일 2시간) - Start-up Service o 보증기간 - 확장 보증 기간 : 1년 - 보증 범위 확대 : 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트 무상 - A/S : 현장 방문 및 초기 진단 진행 - 점검 비용 무상 / 수리 직접 진행 ※ 참조모델 : LIMO PRO	o o o
2-2	4족보행 로봇 (1대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 사이즈 : 700x310x400 o 무게 : 15kg o Payload : Max 10kg o 속도 : Max ~3.5m/s o 최대 상승/하강/경사 : 16cm / 40° o 기본컴퓨팅성능 : 8-core high-performance CPU o 최대관절토크 : about 45N.m o Warranty: 12 개월 o 주장비 : 4족보행 로봇 본체 o Remote Control 포함 ※ 참조모델 : Unitree GO 2 PRO	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격 동일여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음