미래항공모빌리티 비행훈련용 시뮬레이터 제작 제 안 요 청 서

2025. 9.

사업부서	비행교육원 기획총괄팀	신승원 팀장	02-300-0224
계약부서	총무팀	손동기 부장	02-300-0213

제안요청서

(항대 25-34호 / 미래항공모빌리티 비행훈련용 시뮬레이터 제작)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 미래항공모빌리티 비행교육훈련용 장비를 활용한 실기교육과 비행경험을 통해 eVTOL 기체의

운항에 대한 이해와 미래항공모빌리티 조종사로서의 직업에 대한 이해 증진

o 미래항공모빌리티 조종사 교육프로그램 개발

o 사업부서 및 수요기관 : 한국항공대학교 비행교육원 기획총괄팀

2. 구매품목

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	미래항공모빌리티 비행훈련용 시뮬레이터	품목별 세부내역 참조	1식	비행교육 실습관 1층	총액입찰/ 규격·가격분리 동시입찰/ 최저가낙찰

3. 배정예산 : 70,000,000원 (부가세 포함)

4. 입찰참가자격 및 조건

o 입찰서 제출일 전일까지 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 조달청 입찰참가자격을 등록한 자

o 사업장 소재지를 서울특별시, 인천광역시 또는 경기도에 둔 사업자

o 입찰공고일 기준으로 유효한 직접생산확인 증명서 및 소프트웨어사업자 신고확인서 제출이 모두 가능한 사업자 (증명서·확인서는 유효기간 내일 것)

- 직접생산확인 증명서 : 실물모형 및 전시물 (조달청 품명번호: 6010989901)

- 소프트웨어사업자 신고확인서 : 패키지소프트웨어개발·공급사업 (조달청 업종코드: 1426)

o 입찰공고일로부터 3년 이내에 항공기모의비행장치 (조달청 품명번호: 2519150401) 제작 및 납품 실적이 있는 사업자

o 용역의 직접 수행이 가능한 자 (공동계약, 하도급 및 권리양도 등 불가)

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	미래항공모빌리티 비행훈련용 시뮬레이터	수량	1식
용도	o 미래항공모빌리티 비행교육훈련용 장비를 활용한 실기교육과 비행경험을 통해 eVTOL 기체의 운항에 대한 이해와 미래항공모빌리티 조종사로서의 직업에 대한 이해 증진 o 미래항공모빌리티 조종사 교육프로그램 개발
일반사항 주요 성능 특징	1. 기종 : Joby Aviation S4 2. 등급 : FAA AC 61-136 BATD 또는 동급 3. 동체 : 실제 기체와 유사 (최소 기체 전면에서 2열까지 구현) 4. 조종실 : 실제 기체와 유사 (Enclosed) 5. Avionics : 실제 기체와 유사 형식 (Garmin G3000 구현) 6. 조종장치 : 실제 기체와 유사한 형식으로 컨트롤 및 스위치 계통 구현 7. 영상 : 3 Head Mounted Display 및 1 Channel Visual System 8. 좌석 : 이동식 좌석 1개, 고정식 좌석 2개 9. 음향 : 실제 기체와 유사한 음향으로 다채널 음향 제공 10. 교관석 : 조종석과 연계하여 제공 11. 모션 : 2축 12. 라이트 패널 : 5개 13. 소프트웨어 : Microsoft Flight Simulator 2024
장비 구성	1. 하드웨어(1) : 본체 1, 교관석(IOS), 영상 시스템 등 2. 소프트웨어 : 실제 계기비행 절차 훈련이 가능한 수준의 정밀성
세부 규격	1. 기종 : Joby Aviation S4 2. 등급 : FAA AC 61-136B Appendix B BATD 또는 동급 3. 동체 : 실제 기체와 유사 (최소 기체 전면에서 2열까지 구현) - Wing은 동체 양쪽에서 50cm 이내로 구현 - Landing Gear 간 거리 (약 2.5m), 지상에서 동체 상단 높이 (약 1.7m) 4. 조종실 : 실제 항공기와 유사 (Enclosed) - 제어장치, 계기 및 스위치의 물리적 배열, 외관 및 작동 등은 기체 모델을 밀접하게 모방하여야 함 - 좌석과 좌석의 이동 방식은 기체 모델을 밀접하게 모방하여야 함 - 조종실의 실내외 디자인, 재질 및 조명 등은 실제 항공기를 유사하게 구현하여야 함 5. Avionics : 실제 기체와 유사 형식 (Garmin G3000 구현) - 2 GDU 1250W 12-inch Display * GTC 575 Touchscreen controller / GCU 275 PFD Controller - 1 보조 패널 6. 조종장치 : 실제 기체와 유사한 형식으로 컨트롤 및 스위치 계통 구현 - 두 개의 인셉터(Inceptor, 조종 레버) * Hover 모드 시 직관적인 위·아래·앞·뒤·좌·우 움직임으로 제어 (TRC = Translational Rate Command, 속도 기반 제어) * 순항 모드 시 전통 고정익 항공기처럼 속도/비행 경로/롤/요 제어 - Inceptor Switch Panel: 조종 입력과 연동되는 스위치 패널. - Speed Select Switch / Decel Button * Speed Select: 속도 모드 선택 * Decel Button: 감속(호버/웨이포인트 진입 시 TRC 활성화) - 조종장치의 제어를 통합 입력 데이터는 비행 계기에 실시간으로 반영되어야 하며, 작동 지연이 없어야 함 - Avionics는 조종장치에 따라 아래 항목별 기준치 이상으로 변화되는 데이터를 반영하여야 함 7. 영상 : 3 Head Mounted Display(HMD) 및 1 Channel Visual System - 3 HMD를 통해 XR 구현 * 기체 외부 Visual은 가상으로 구현하되, 실 조종실 및 Avioncis는 투영 * 1열 1개(조종석 View 구현), 2열 2개(탑승객 View 구현) 설치 * 실내 HMD 거치대 포함 (사람들의 탑승 등에 방해되지 않도록 설계) * HMD : 메타퀘스트3(S) 또는 그 이상의 영상시스템 - 1 Channel Visual(기체 전면 View) : 빔프로젝터(고정형) 스크린 투사 * 투사 영상 : 125인치(260cm×200cm) 이상 * 빔프로젝터 최소 사양 : 해상도 WUXGA (1920 x 1200), 밝기 6,000lm(루멘) 명암비 2,500,000:1, 광원 레이저 (수명 : 20,000시간) - HMD 착용과 1 Channel Visul 투사는 동시 및 개별 구현이 가능해야 함 8. 좌석 : 전진 및 후진이 가능한 이동식 좌석 1개(조종석), 고정식 좌석(2열) 2개 - 실제 기체의 좌석을 유사하게 구현하여야 함 9. 음향 : 실제 항공기와 유사한 음향으로 다채널 음향 제공 10. 교관석 : 조종석과 연계하여 제공 - 교관이 비행환경을 설정하고 비행을 관리할 수 있는 IOS(Instructor Operation Station)을 교관석에서 쉽게 접근이 가능토록 제공 11. 모션 : 2축 모션장치를 장착하여 비행 시 Pitch, Roll, 진동, 충격 등의 느낌을 주어야 함 - 전기식 2축 모션으로 기체 또는 조종석 전체가 움직여야 함 - Roll ±3deg 이상, Pitch ±3deg 이상, 10Hz이상의 진동 - 모션 전장 및 제어장치는 시뮬레이터 프레임에 내장 12. 라이트 패널 : A1 사이즈 가로형 LED 라이트패널 5개 - 시뮬레이터 개요, JOBY S4 개요 및 Specification 비행절차 등으로 구성 13. 소프트웨어 : Microsoft Flight Simulator 2024 - 기종 : JOBY S4 * 필요 시, 타 미래항공모빌리티 기종 선택가능토록 설계 14. 설치 o 설치장소의 문은 가로 1.6m, 세로 2.0m이며, 해당 문을 통해 타 장소로의 이동 설치가 용이하게 제작되어야 한다. o 판매자는 수요부서의 요청에 따라 시뮬레이터 설치 및 시범운영하여야 함 15. 교육훈련 o 판매자는 기본적인 문제해결부터 세부적인 하드웨어, 소프트웨어 문제해결이 가능토록 짜임새있는 교육을 제공하여야 함. 교육에는 시뮬레이터 하드웨어 및 소프트웨어 구성 등 기계적 시스템에 대한 교육을 포함하여야 함 o 교육 시에는 시뮬레이터 운영(전원 키고 끄기, 훈련 구성), 시스템 구성 및 문제해결, 헤드셋 재설치, 소프트웨어 업데이트, 판매자 제공 기능 등을 포함하여야 함 o 교육은 설치 장소에서 실시하고, 세부 사항은 계약 시 협의하여 결정 16. 보증 o 시뮬레이터는 설치 후 1년 동안 보증하여야 함 17. 지원사항 o 시뮬레이터를 안전하고 효율적으로 운영하기 위한 서비스 안내, 정비 및 공지사항이 시뮬레이터를 사용하는 동안 구매자에게 제공되어야 한다. 생산중단될 수 있는 부품은 6개월 전에 사전공지해야 하며, 높지 않은 가격으로 대체품을 제공해야 함 o 계약 후 세부 설계에 대해 수요부서와 반드시 사전 협의 후 제작하여야 함 18. 설치 완료 예시
비고	1. 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내 2. 납품장소 : 수요부서 지정장소 3. 납품방법 : 계약자가 직접 방문 납품/설치 및 교육 진행 (무상) 4. 하자보증 : 납품 후 1년

III. 사업자 선정방식

o 제한경쟁입찰 2단계경쟁입찰(규격·가격분리 동시입찰)로, 규격 평가를 통한 적격자*에 한하여 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하 최저가 입찰자를 낙찰자로 선정

* 적격자 : 규격 평가결과 85점 이상인 자

o 규격 평가를 위한 규격평가위원회 개최

- 평가위원회 구성 : 해당분야 전문가, 경력자 7인 이내 (명단 비공개)

- 서면평가를 원칙으로 하되 필요시 대면/온라인평가 예정

* 대면/온라인평가 개최시 일시·장소·진행방식·준비자료 등 세부사항은 별도 안내

* 대면/온라인평가 개최시 평가에 참가하지 않을 경우 평가대상에서 제외

- 평가결과 세부내용은 공개하지 않으며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

○ 규격 평가 기준

평가분야		평가항목		배점	평가기준	비고
규격 평가 (100점)	정량 평가 (20점)	경영상태 및 수행실적 (20점)	ㅇ 경영상태 - 기업신용평가등급	10	별도 기준
			ㅇ 유사계약 수행실적 - 최근 3년간 제작 및 납품 실적	10	별도 기준
	정성 평가 (80점)	기술적 적합도 (60점)	ㅇ 공고 규격 또는 기술과의 적합성 - 규격서와의 부합성 - 성능 요구 충족도	30	매우우수: 30 우수 : 27 보통 : 24 미흡 : 21 매우미흡: 18
			ㅇ 기술 수준 - 제작사의 관련 기술 보유 여부 - 사용 부품의 적합성 - 추가 기능 부여 등 장비의 확장성 - 사용자 편의성 등	30	매우우수: 30 우수 : 27 보통 : 24 미흡 : 21 매우미흡: 18
		A/S 능력 (20점)	ㅇ 기술지원 - 기술지원 조직체계의 적정성 - 보유인력의 적정성	10	매우우수: 10 우수 : 9 보통 : 8 미흡 : 7 매우미흡: 6
			ㅇ 품질보증계획의 적정성 - 유지보수 방법 및 절차 - 서비스 경험 및 실적	10	매우우수: 10 우수 : 9 보통 : 8 미흡 : 7 매우미흡: 6
합계				100

※ 적격자 : 규격 평가결과 85점 이상인 자

※ 평가 기준은 규격평가위원회 심의결과에 따라 일부 변경될 수 있음

※ 정량평가 평가기준

○ 경영상태 : 기업신용평가등급 (10점)

AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	BBB-, BB+, BB0, BB-	B+, B0, B-	CCC+ 이하
10	8	6	4

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 기업신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가함

2. 기업신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가함. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외함

○ 유사계약 수행실적 (10점)

5건 이상	4건	3건	2건	1건
10	9	8	7	6

※ 입찰공고일 기준 3년 이내에 항공기모의비행장치 (조달청 품명번호: 2519150401) 제작 및 납품 실적만 인정함

1. 운영이 가능한 완전한 형태의 항공기모의비행장치에 대한 제작 및 납품이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행 중인 실적이거나 일부 부품만을 제작 또는 납품한 실적은 제외

2. 직접 생산하지 않은 실적은 인정하지 않음

3. 입찰공고일 이전에 완료된 실적에 한함

4. 공동수급 실적의 경우 인정하지 아니함

5. 이행실적에 대한 입증책임은 제안자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않음

6. 수행실적 평가를 위하여 별지 서식의 수행실적 총괄표와 해당 발주기관이 발급한 수행실적증명서 등을 제출하여야 함

IV. 제출서류

1. 시뮬레이터 제작계획안 : 8부

o 시뮬레이터 디자인 및 기술 사항을 포함한 제작 계획서를 제본 형태로 8부 제출

o 세부규격은 “II. 품목별 세부내역” 참고

2. 유사용역 수행 결과물 : 3건 내외 / 3부

o 본 공고와 유사한 용역을 수행한 결과물 3건 내외 제출 (인쇄물 원본 또는 컬러출력본)

※ 입찰공고일 기준 3년 이내에 항공기모의비행장치(조달청 품명번호: 2519150401) 제작 및 납품 실적만 인정함

* 운영이 가능한 완전한 형태의 항공기모의비행장치에 대한 제작 및 납품이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행 중인 실적이거나 일부 부품만을 제작 또는 납품한 실적은 제외

* 직접 생산하지 않은 실적은 인정하지 않음

3. 정량평가 요약서 : 3부

o 작성서식은 별첨 “입찰참가신청 서식” 참조

o 기업신용평가등급 확인서 및 계약 수행실적 증명서 등 포함

o 원본 1부 및 사본 2부 제출

4. 제안사 회사 및 참여인력 현황 : 3부

o 작성서식은 별첨 “입찰참가신청 서식” 참조

o 직접생산확인 증명서 (항공기모의비행장치(2519150401) 또는 실물모형 및 전시물 (6010989901)), 소프트웨어사업자 (패키지소프트웨어개발 공급사업(1426)) 신고확인서 등 포함

5. 그 밖의 서류

o 별첨 “입찰참가신청 서식”의 ‘입찰참가신청서’ 하단 참조

6. 참고사항

o 작성서류 스프링제본 금지

o 제출서류는 박스에 담아 제출 (박스 뚜껑에 회사명 기재)

V. 유의사항

1. 제안서 작성

◦ 제안자는 반드시 제안서 작성지침 등 입찰관련 사항을 완전 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 제안업체에 있음

o 우리 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

- 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

- 제안자는 본 제안요청서에 기술되지 않은 내용이라도 사업수행에 필수적인 사항이라고 판단되는 사항을 포함하여 제안해야 함

◦ 제안서에 제시된 내용 및 우리 대학의 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐

◦ 제안서 작성과정에서 획득한 발주자의 정보를 대외에 누설하거나 본 과업수행 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 이를 어길 경우 책임은 해당 제안자에게 있음

2. 제안서 제출

◦ 제안서는 등록서류를 갖추어 직접 제출하며, 우편접수는 인정하지 않음

◦ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않음

◦ 제안서 작성(시안제작 포함)에 소요되는 비용은 제안자의 부담으로 하고 그 비용을 우리 대학에 청구하거나 보상을 요구할 수 없음

◦ 제안자의 제안 내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 제안자에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못할 경우 동 제안 내용은 없음으로 간주함

◦ 제출된 제안서는 우리 대학의 별도요청 또는 승낙이 없는 한 일체의 수정·추가 및 대체할 수 없음

◦ 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우에는 이로 인하여 발생되는 모든 민·형사상의 책임은 제안자에 있음. 이에 따른 모든 행위는 무효로 하며, 참가제한·업체선정취소·계약해지 등 제재조치를 취할 수 있음

◦ 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 제안 자격을 무효로 함

3. 계약 이행

◦ 우리 대학은 선정된 제안자와 본 사업의 전반에 대한 추진내용이 명시된 사업계약을 체결하며, 제안자는 본 사업의 전반에 대한 책임이 있음

◦ 계약 수행은 제안서에 기재된 참여 예정 직원에 의해 이루어져야 함 (우리 대학 전담 기획자 배치)

◦ 본 사업을 위하여 필요한 추가 장비, 인력 등은 제안자의 부담으로 준비하여야 함

◦ 제안자는 과업별 납품기한을 준수하여 납품을 완료하여야 함

o 제안자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 제안자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 제안자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 제안자가 전적으로 변상 조치함

◦ 제안서를 포함하여 본 제안과 관련되어 제출된 모든 문서에 대해서는 업계의 이익을 보호하기 위하여 외부 타 기관에 공개하지 않음

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

4. 저작권 및 소유권

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

◦ 접수된 제안서 및 제안 내용과 본 사업 수행으로 인해 발생 되는 모든 성과물은 우리 대학 소유로 귀속됨

5. 계약 해석 및 변경

◦ 본 사업과 관련해 입찰공고 및 용역제안 안내에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 관련법령을 준용함

- 입찰공고 및 입찰제안 안내, 계약서의 내용상 해석에 차이가 있을 경우 쌍방 합의에 의하고, 의견이 다른 경우 관련 법규를 참조하여 우리 대학이 결정함

◦ 우리 대학 계획 변경 등으로 본 사업의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에도 제안자는 이의를 제기하지 못하며, 일체의 구상권이 인정되지 않음

VI. 규격 문의

수요부서	o 비행교육원 기획총괄팀 (신승원 팀장 / 02-300-0224)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 제조사 또는 제조사의 공식 대리점을 통해 국내에 공급·유통되는 정품이어야 하며, 제조사의 정품인증 및 품질보증으로 제조사의 국내 서비스센터에서 정식 A/S 가능해야 함 (보증서 제출)

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 모든 물품은 입찰공고일을 기준으로 제조사가 단종 또는 단종예정인 기종이어서는 아니됨

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 멀티탭(20A 누전차단용), UTP CAT6 케이블(양측RJ45), PVC몰딩, 허브 등

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하에 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인