입찰 규격서

(항대 25-48(재)호 / 공동전산실 실습용 컴퓨터 및 모니터 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 항공ㆍ드론 혁신융합사업의 일환으로 교육혁신에 필요한 창의·혁신형 강의환경 조성

o 실습실 디지털 학사환경을 위한 교육환경 개선

o 실습실에 PC를 추가하여 보다 많은 학생들의 실습을 원활하게 지원하고자 함

2. 구매품목 : 공동전산실 실습용 컴퓨터 및 모니터

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	개인용 컴퓨터	품목별 세부 규격 참조	164대	과학관 4층	총액 입찰 최저가 낙찰
2	모니터	품목별 세부 규격 참조	169대

3. 입찰참가자격 및 조건

o 국가계약법에 따른 입찰참가자격에 결격사유가 없는 자 / 조달청 입찰참가자격을 등록한 자

o 주된 영업소의 소재지를 서울특별시, 인천광역시 또는 경기도에 둔 자

o 최근 3년 내 대학, 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등 발주 단일계약 기준 1억원(VAT 포함)

이상의 컴퓨터(PC) 공급 실적 보유업체

o 제조사 품질보증된 정품 공급이 가능한 자

- 계약시 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출이 가능한 자

- 제조사 또는 제조사의 공식 대리점을 통해 국내에 공급·유통되는 정품이어야 하며, 제조사의 국내 서비스센터에서 정식 A/S 가능해야 함

- 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 제조사에서 출고된 미개봉 정품이어야 하며 구성변경(개봉 후 부품 추가·교체) 제품 불가

o 입찰시 수요부서에 확인받은 물품규격확인서를 반드시 첨부해야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증

o 계약 후 6주 이내 납품  / 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 방문 납품·설치 및 검수 (택배 불가)

o 검수완료 후 3년 무상 / 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	개인용 컴퓨터	수량	164대
용도	o 항공ㆍ드론 혁신융합사업의 일환으로 교육혁신에 필요한 창의·혁신형 강의환경 조성
일반사항 주요 성능 특징	o CPU : Intel Core i5-14500(Intel vPRO Enterprise 지원 필수) o 메모리 : 16GB o 디스크 : 512GB M.2 SSD o 제론소프트엔의 제로백 솔루션(라이센스) 포함
세부 규격	o 14th Generation Intel® Core™ i5-14500 vPro® Processor (E-cores up to 3.70 GHz P-cores up to 5.00 GHz) o 16 GB DDR5-4800MHz (UDIMM) o 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal 암호화 지원 o Integrated Graphics o 1 x USB-C, 4 x Front USB, 4 x Rear USB o Integrated Ethernet o Windows 11 PRO 64 Korean o Tower 180W Power Supply o 3 Year On-site 출장 A/S o 기본 제공품 필수 포함(키보드, 마우스 포함) - 본체 제조사 같은 메이커 제품이어야 함 o 제론소프트엔 솔루션 연계 최적화 (※ 현재 전산실습실 관리서버에 기 설치된 제품으로, 시스템 연동을 위해 해당 소트프웨어로 납품 필요) ※ 참조모델 : 레노버, Desktop TC M70t Gen 5 Intel Q670
설치 규격	o 수요부서에 설치예정 장소의 설치공간 규격 확인하여 반영할 것 - 컴퓨터책상 설치함 크기 등 확인하여 케이스 크기, 발열 등으로 인한 문제가 발생하지 않아야 함 o 납품 및 설치, 환경정리 일체 포함 - 실습실 내 컴퓨터 교체 사업으로, 컴퓨터책상 등은 기설치되어 있음 - 품목번호 2(모니터)와 연결 설치 및 멀티탭, UTP CAT6 케이블 연결 지원 - 컴퓨터 및 네트워크 정상작동 확인 * 멀티탭은 추가필요할 경우 개별스위치 누전차단용 KS 제품으로 공급 o 최종 설치안은 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음) - 설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 함 - 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인 ※ 수요부서를 통해 규격·과업내용을 충분히 파악한 후 입찰에 참가 (필요시 현장방문) - 이로 인해 입찰·계약시 및 계약이행중 발생하는 문제는 입찰자에게 책임이 있음
비고	o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함 - 단, 삼성, LG, DELL, HP, 레노버 제품에 한함 o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가) - 제조사에서 출고된 미개봉 정품이어야 하며, 구성 변경(개봉후 부품 추가·교체) 제품 불가 o 입찰시 수요부서에 확인받은 물품규격확인서를 반드시 첨부해야 함 o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함 o 제조사가 국내 공식 공급하는 정품으로, 정식 A/S 가능해야 함 - 계약시 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출 o 색상은 계약시 수요부서 요청에 따름 o 검수완료 후 3년 무상 A/S - 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건

품목번호	2	품목명	모니터	수량	169개
용도	o 항공ㆍ드론 혁신융합사업의 일환으로 교육혁신에 필요한 창의·혁신형 강의환경 조성
일반사항 주요 성능 특징	o 화면 크기 : 24인치, 화면 : LED 백라이트, IPS 패널 o 입력 단자 : HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB/USB-C
세부 규격	o 23.8inch Monitor o 1920 x 1080, 16:9 o 밝기, 명암비 : 250cd , 1,500 :1 o USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1 x BC 1.2, 다운스트림) o USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, PD 15W, 다운스트림) o 3 Year On-site 출장 A/S ※ 참조모델 : 레노버, T24D-40
설치 규격	o 품목번호 1(개인용 컴퓨터)에 설치 포함 - 설치 후 정상구동 여부 확인
비고	o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함 - 단, 삼성, LG, DELL, HP, 레노버 제품에 한함 o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가) - 제조사에서 출고된 미개봉 정품이어야 하며, 구성 변경(개봉후 부품 추가·교체) 제품 불가 o 입찰시 수요부서에 확인받은 물품규격확인서를 반드시 첨부해야 함 o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함 o 제조사가 국내 공식 공급하는 정품으로, 정식 A/S 가능해야 함 - 계약시 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출 o 색상은 계약시 수요부서 요청에 따름 o 검수완료 후 3년 무상 - 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건

III. 규격 문의

수요부서	o 산학혁력단(항공·드론혁신융합대학사업단) / 전산정보전략팀 전승린 차장 (02-300-0443)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 입증해야 함

- 수요부서의 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 제조사 또는 제조사의 공식 대리점을 통해 국내에 공급·유통되는 정품이어야 하며, 제조사의 정품인증 및 품질보증으로 제조사의 국내 서비스센터에서 정식 A/S 가능해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함 (조립품 불가)

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항들은 함께 제공해야 함

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운용 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동하여야 함

o 물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 납품 및 설치, 환경정리를 포함

- 멀티탭(20A 누전차단용), UTP CAT6 케이블(양측RJ45), PVC몰딩, 허브 등

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

o 설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 설치일자와 검수일정은 사전에 대학과 협의

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 1년 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 24시간 이내에 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인