물품규격 확인서

입찰공고번호	항대 25-50호		입찰명		GPU 서버 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(항공·드론혁신융합

대학사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

공고규격 동일 여부

비고

1

GPU 서버 (1식)

* 제조사 :

* 모델명 :

Y / N

o Dual-Root H200 NVL 8-GPU 서버

구분

사양

수량

서버모델

- SuperMicro SYS-521GE-TNRT 5U PCIe GPU 서버

1

- 5th/4th Gen Intel®  Xeon® Scalable processor support

- 32 DIMM slots Up to 8TB: 32x 256 GB DRAM Memory Type: 5600MTs ECC DDR5

- AIOM/OCP 3.0 Support

- 13 PCIe Gen 5.0 X16 FHFL Slots

- 8x HOT SWAP 2.5” SATA/SAS (AOC required)

- 8x 2.5" Hot-swap  SATA drive bays

- 8x2.5" Hot-swap  NVMe drive bays

- Up to 8 double-width or 10 single-width GPUs

- CPU-GPU PCIe 5.0 x16 Switch Dual-Root Interconnect

- 10 Hot-Swap Heavy Duty Fans with Optimal Fan Speed Control

서버구조

- 5U 10 GPU 지원, 13개 Full Length PCIe G5 x16 슬롯

섀시

- CSE-418G2TS-R5K40P (4U) 1개

프로세서

- Intel Xeon 6526Y 16Core 2.8G 195W 37.5M CPU 2개

실메모리

- 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank Memory 16개

저장공간

- (OS Drive) SSD 2.5" SATA 960GB 3D TLC, 5DWPD

* 960GB NVMe PCIe4 Hot-plug Enterprise SSD 2개

- (Data Drive) SSD 2.5" SATA 1.92TB 3D TLC, 5DWPD

* 1920GB NVMe PCIe4 Hot-plug Enterprise SSD 2개

가속장치

- NVIDIA H200 NVL 141GB HBM3e 600W GPU 4개

연결구성

- NVLink Bridge Board for Hopper GPU, 4-way

네트워크

- Dual Port 10GbE Base-T, Copper RJ-45 연결

전원장치

- 핫플러그 리던던트 Titanium 2700W 서플라이 4개

원격관리

- Supermicro Server Manager (SSM) 통합관리

기술지원

- Supermicro Server Manager (SSM) 통합관리

- 3년, 7일 x 24시간, 4시간내 온사이트 기술지원

- 플랫폼 연계 구축, 데이터 이관, 검증 및 유지관리

제품보증

- 제조사 정품공급 및 기술지원 확약서 제공

o OS, 케이블 등 서버 구축·운용에 필요한 부대장비 및 부속품 일체 포함

o 설치, 교육, 기술지원 포함

- 계약자 책임 아래 방문 AS 지원해야 함

o 무상보증기간 : 3년

o 계약체결시

- 공급사 정품(물품)공급 및 기술지원 확약서 제출

o 착수시

- 착수계, 납품계획서, 작업계획서, 보안서약서 등 제출

- 투입인력 : 1M/M 이상(중급기술자)

- 사업 추진상황 보고

- 사업 일정관리(장비발주, 도입)

o 완료시

- 완료계, 완료보고서, 납품내역서, 작업내역서, 보안서약서(자료·정보 폐기/반납) 등 제출

o 하자보수

- 무상 하자보수 기간은 본 사업의 최종 검수일로부터 하드웨어 3년

- 무상 하자보수 기간 동안 매월 방문 점검

※ 그 밖의 자세한 사항은 입찰 규격서에 따름

o

o

o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격 동일여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음