물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2511-5호		입찰명		EQM급 광학 렌즈류
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(우주기계시스템 연구실)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

비고

1

광학계 시방품 제작 구매 (1식)

* 제조사 :

* 모델명 :

[세부 품목]

순번	품명	수량
1	배율렌즈1	1
2	반사경1	1
3	대물렌즈1	1
4	배율렌즈2	1
5	반사경2	1
6	보상렌즈1	1
7	보상렌즈2	1
8	보상렌즈3	1
9	초점렌즈1	1
10	초점렌즈2	1
11	초점렌즈3	1
12	초점렌즈4	1

[일반사항 주요 성능 특징]

o 광학계 형상 하단에 있는 검출기를 장착하여 광학기구로 사용

o 적외선(IR) 영상 직접 관측

[세부 규격]

상면크기	>	[19.20mm * 15.36mm] (1280 * 1024, 15μm)
F 수	>	5.5
초점거리	>	848.07mm
시야각	>	1.66˚±5%

[비고]

o IR 검출기와 연동할 수 있도록 설계

o 운반, 설치, 시운전, 운전교육 포함

o Warranty: Final Inspection Test 완료 후 12개월

o 납기일 : 계약 후 2개월 이내 납품

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 ‘공고규격과 동일’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음