초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(무인 비행기 세트) 물 품 규 격 서

2025. 12.

사업부서	비행교육원 기획총괄팀	신승원	02-300-0224
계약부서	총무팀	전종표	02-300-0036

입찰 규격서

I. 개요

1. 구매목적 및 용도 : 초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론을 활용한 교육을 통해 다양한

맞춤형 수요를 충족함과 동시에 필요한 비행기량 향상을 도모

2. 구매품목

품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론 (무인 비행기 세트)	품목별 세부내역 참조	각 1대 (부수품목)	비행교육 실습관 1층	총액입찰 최저가낙찰

II. 품목 세부사항

품목명

초경량비행장치 조종자 교육훈련용

드론 (무인 비행기 세트)

수량

각 1대

(부수품목)

세부 규격

■ 무인 비행기 세트

o 초경량비행장치 조종자 무인비행기 드론교육에 사용되는 기체로 세부규격 및 수량은 다음과 같음

제품명		수량	비고
1	1종 무인비행기	1	WRAITH 안전성인증기체
2	2종 무인비행기	1	WRAITH
3	3종 무인비행기	1	Carbon-Z Cub SS 조립 완제품
4	Graupner MZ-24 PRO 송신기	6	송신기
5	Graupner GR-24 수신기	6	수신기
6	조종기케이스	6	조종기 2개 멀티수납(제조사:후타바)
7	1종 수신기용 배터리	4	2s 3300mAh
8	멀티 충전기(UP1200)	15	울트라파워 8 port
9	Graupner 조종기 배터리	22	2셀
10	전기종 무인비행기 커스텀 데칼	4	한국항공대학교 커스텀 데칼

1. 1종 무인비행기 사양(1)

- 기체규격 : 전폭 3363 × 길이 2580 × 전고 900mm

- 모    터 : AC9025HV 120kv × 1개

- 변 속 기 : Flydragon 150A × 1개

- 프로펠러 : 카본 2엽  30×10P

2. 2종 무인비행기 사양(1)

- 기체규격 : 전폭 1910 × 길이 1365 × 전고 475mm

- 모 터 : Eaglepower EA60 6215 330kv × 1개

- 변 속 기 : Hobbywing FlyFun 120A × 1개

- 프로펠러 : 카본 2엽 22×10 P

3. 3종 무인비행기 사양(1)

- 기체규격 : 전폭 1700 × 길이 1136 × 전고 365mm

- 모 터 : 3541KV750 × 1개

- 변 속 기 : 45A × 1개

- 프로펠러 :  2엽 12×7.5 P

4. Graupner MZ-24 PRO 송신기(6) 사양

- Frequency band : 2.4~2.4835GHz

- Modulation : FHSS

- Output power : 100mW

- Current drain : approx 125mA

- Operating voltage : 3.4V~6V

5. Graupner GR-24 수신기(6) 사양

- Frequency band : 2.4~2.4835GHz

- Modulation : FHSS

- Output power : GR-24L approx 25mW

GR-12L approx 60mW

- Current drain : approx 70mA

- Operating voltage : 3.6V~8.4V

6. 조종기케이스(6) 사양

- Aluminum Transmitter Twin Box 알루미늄 조종기 케이스

7. 1종 수신기용 배터리(4) 사양

- 2셀, 3000mah 이상

8. 멀티 충전기(UP1200)(15) 사양

- 입력전압 : AC 220V

- 충전출력 : 1200W

- 방전출력 : 280W

- 배터리 타입 : Lipo/LiHV

- 작동모드 : 밸런스충전/고속충전/안정모드

- 크기 : 270x190x160mm

9. Graupner 조종기 배터리(22) 사양

- 1셀, 5,000mah 이상

10. 전기종 무인비행기 커스텀 데칼(4) 사양

- 각 기체 부착용 2 + 예비 2

III. 기타

1. 규격 o 입찰 공고된 규격 기준과 반드시 일치하는 품목으로 구성되어야 한다. - 단, 단종 등 불가피한 경우는 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가) o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 한다. 안전성인증 대상인 1종 무인비행기는 25년 12월 31일까지 안전성인증검사가 완료된 제품으로 반드시 납품하여야 하며, 제품의 안전에 관한 적합성 증명서(안전성 인증서 그리고 전자파적합성 시험성적서)를 제출 하여야 한다. 2. 보증 및 기술지원 o 납품 후 1년간 무상 A/S(하자·유지 보수 및 기술지원)하여야 한다. o 운송 외에 기술지원 서비스가 포함되어야 한다.
문의	o 총무팀 (02-300-0036)