물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2512-8호		입찰명		초경량비행장치 조종자 교육훈련용 드론(무인 비행기 세트)(1식)
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(비행교육원 기획총괄팀)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	1종 무인비행기(1대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o WRAITH 안전성인증기체 o 기체규격 : 전폭 3363 × 길이 2580 × 전고 900mm o 모 터 : AC9025HV 120kv × 1개 o 변 속 기 : Flydragon 150A × 1개 o 프로펠러 : 카본 2엽 30×10P o 계약시 안전성 인증서, 전자파적합성 시험성적서 제출 필수	o o o
2	2종 무인비행기(1대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o WRAITH 안전성인증기체 o 기체규격 : 전폭 1910 × 길이 1365 × 전고 475mm o 모 터 : Eaglepower EA60 6215 330kv × 1개 o 변 속 기 : Hobbywing FlyFun 120A × 1개 o 프로펠러 : 카본 2엽 22×10 P
3	3종 무인비행기(1대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o Carbon-Z Cub SS 조립 완제품 o 기체규격 : 전폭 1700 × 길이 1136 × 전고 365mm o 모 터 : 3541KV750 × 1개 o 변 속 기 : 45A × 1개 o 프로펠러 : 2엽 12×7.5 P
4	Graupner MZ-24 PRO 송신기 (6대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o Frequency band : 2.4~2.4835GHz o Modulation : FHSS o Output power : 100mW o Current drain : approx 125mA o Operating voltage : 3.4V~6V
5	Graupner GR-24 수신기 (6대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o Frequency band : 2.4~2.4835GHz o Modulation : FHSS o Output power : GR-24L approx 25mW GR-12L approx 60mW o Current drain : approx 70mA o Operating voltage : 3.6V~8.4V
6	Graupner GR-24 수신기 (6대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o Aluminum Transmitter Twin Box 알루미늄 조종기 케이스
7	1종 수신기용 배터리 (4대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 2셀, 3000mah 이상
8	멀티 충전기(UP1200) (15대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 입력전압 : AC 220V o 충전출력 : 1200W o 방전출력 : 280W o 배터리 타입 : Lipo/LiHV o 작동모드 : 밸런스충전/고속충전/안정모드 o 크기 : 270x190x160mm
9	Graupner 조종기 배터리 (22대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 1셀, 5,000mah 이상
10	전기종 무인비행기 커스텀 데칼(4)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 각 기체 부착용 2 + 예비 2
공통	o 입찰 공고된 규격 기준과 반드시 일치하는 품목 으로 구성되어야 한다. - 단, 단종 등 불가피한 경우는 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품 이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가) o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 한다. o 납품 후 1년간 무상 A/S(하자·유지 보수 및 기술 지원)하여야 한다. o 운송 외에 기술지원 서비스가 포함되어야 한다.		Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음