물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2601-8호		입찰명		광조형 3D 프린터 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(WINGS추진팀)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	광조형 3D 프린터 1식	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	1. 3D 프린터 1대 - Type : LFD - 출력사이즈 : 353 x 196 x 350mm - 제품 크기 : 664 x 528 x 794mm - 제품 무게 : 58.5kg - 소재 : 광경화성 레진 - Z축 레이어두께 : 25~300 microns - XY 해상도 : 46 microns - OS : Win, Mac - 소프트웨어 : PreForm - 출력확장자 : STL, OBJ - Form 4L Finish Kit : Cleaning Tool - Resin Tank Form 4L - Build Platform Form 4L 2. Form Wash L V2(레진 세척기) 1대 3. Formlabs Resin – Standard 3개 4. IPA(세척액) 3통 ※ 상세규격은 제시 사양의 동급 및 이상 사양이어야 함 ※ 참조모델 : Formlabs Form4BL, Wash	o o o
공통	1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 3. 납품기한 : 계약일로부터 4주 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 계약자가 직접 방문 납품/설치 및 교육 진행 6. 하자보증 및 무상 A/S : 납품 후 1년 7. 교육지원 - 사용자의 요청 시 엔지니어를 파견하여 기술 교육을 1회 실시하며 추가 교육 관련 비용 은 별도 협의에 의함		Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음