물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2606-3(재)호		입찰명		CFRP 고정익 무인항공기 제작 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(지능진동제어시스템연구실)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	CFRP 고정익 무인항공기 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[일반사항] 1) 본 비행체 플랫폼은 고정익 공중회수 시스템 및 폴딩 메커니즘을 개발, 구현하고 검증하기 위한 플랫폼이다. 2) CFRP 고정익 무인항공기 1 set. 3) 아래 비행체 설계 파일을 포함한다. - 3d Step 파일 : 외형 & 내부 구조설계 데이터 포함 (리브, 스파, 벌크헤드 등) - 내부 구조물 소재, 규격 데이터 - 공력설계 데이터 (에어포일 형상, CG, Static margin 등) [세부규격] 1) 비행체 규격 a. 형상 : 수요처 요구형상 b. 규격 : 전장 1,700mm x 전폭 3,000mm x 전고 500mm 내외 c. 소재 : 동체, 주익, 미익 등 기체 외피 및 주요 구조부 전체에 CFRP 적용 d. 비행중량 : 7kg 미만 e. 주익 : 좌/우 각 700g 미만 f. 수직미익 : 일체형 g. 수평미익 : 분리형 Stabilator h. 동체 : 전후 분리-결합형 i. 주익 체결 : 원터치 락 체결장치 j. 구조물 : 고강도 카본 구조물 (벌크헤드, 스파 등) k. 착륙장치 : 랜딩기어, 조향계통 포함 l. 조종면 : 서보, 링키지 등 구동계통 포함 m. 모터 : AT3520 550kv × 1개 n. 변속기 : AT 75A 6s 변속기 × 1개 o. BEC : CC BEC 6s 10A × 1개 p. 프로펠러 : 15×8 폴딩 프로펠러 & 스피너 q. 배터리 : 6s 8000mAh 이상 × 1개 2) 비행체 구성용 전장 부품 a. 비행제어컴퓨터 : Pixhawk 6x (px4 펌웨어 세팅) × 1개 b. 센서 모듈 : - Holybro DroneCAN M9N GPS × 1개 - Holybro DroneCAN RM3100 Professional Grade Compass × 1개 - Holybro CAN HUB × 1개 - SKYE Airspeed Sensor × 1개 - Garmin Lidar-Lite v3 × 1개 c. 전자스위치 : 6s 100A 이상 전자 스위치 × 1개 [기타사항] 1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이 상의 성능을 보장해야 함 - 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 문제가 발생하지 않도록 사전 조치를 해야 함 - 누락된 내용이라 할지라도 사업목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 포함해야 할 사항은 반영되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 제작·납품·설치) - 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기 하여 명확한 방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 계약이행 하여야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 3. 납품기한 : 계약일로부터 1개월 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 수요부서에서 지정한 일시·장소에 계약자가 직접 방문 납품·설치 6. 하자보증 및 무상 A/S : 납품·검수 후 1년 ※ 그밖의 사항은 물퓸규격서 등 입찰공고문에 따름	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음